|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1764 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当预计连续 10 天内的平均气温低于+5℃时，砌筑工程应该采取冬期施工措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1765 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当柱平放起吊抗弯强度不足时，柱的绑扎起吊方法应采用斜吊法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1766 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拆模一般按照“先支后拆，先承重，后非承重”的原则进行。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1767 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢管抽芯法抽管时应控制在混凝土终凝前进行。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1768 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 玻璃幕墙以是否显示框格来分，可以分为明框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1769 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浇筑有主次梁的肋形楼板时，混凝土施工缝宜留在主梁边跨 1/3范围。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1770 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照土的开挖难易程度可以将土分为八类，其前四类为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1771 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 外墙转角处严禁留直槎，其它临时调整间断处留槎的做法必须符合施工验收规范的规定。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1772 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土保护层厚度是指钢筋外边缘到混凝土外边缘的距离。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1773 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋面防水等级分为四级，其中四级防水年限为8年 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1774 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同一类土的颗粒级配越均匀，越容易压实。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1775 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当预制桩的强度达到设计强度的70%后，可以对桩进行起吊和运输。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1776 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当履带式起重机起重臂长度一定时，起重量增加，起重高度减小。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1777 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体水平砂浆饱满度的检测工具是百格网。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1778 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如梁或板的跨度等于或大于5米，应使底模板起拱。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1779 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拉铲挖土机的挖土特点是“后退向下，强制切土”。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1780 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 填土要分层分类进行，层间关系为透水率小的土在下。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1781 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土泵在输送混凝土前，管道应先用水泥浆或水润滑。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1782 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在雨期砖的存放必须集中码放，不宜浇水，砌体砌筑高度不宜超过1.5米。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1783 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土取样与试块留置：每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1784 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋的连接方法有多种，在钢筋焊接中，对于现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接，最宜采用电渣压力焊。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1785 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺贴卷材采用搭接法，平行于屋脊的搭接应顺流水方向。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1786 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑构件的耐火极限一般以小时计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1787 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋按化学成分不同可以分为碳素钢与合金钢。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1788 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为保证泵送混凝土有良好的可泵性，混凝土的坍落度控制在180mm。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1789 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土应覆盖浇水养护，其养护时间不应少于7天。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1790 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 釉面砖应先在清水中浸泡2~3小时，取出晾干，表面无水迹后，方可使用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1791 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土产生“蜂窝”的主要原因之一是振捣不良。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1792 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋面的排水方式主要为有组织排水和无组织排水。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1793 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 先张法适用的构件为大型构件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1794 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼面砂浆面层起砂常见原因砂子太粗。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1795 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 木模板在浇筑混凝土前要淋水。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1796 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土投料顺序常用的方法有一次投料法和二次投料法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1797 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抹灰用的石灰膏常温熟化期不少于10天。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1798 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计要求用混合砂浆，因现场没有石灰膏，可用同标号水泥砂浆代替。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1799 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖基础正墙首层砖要用丁砖排砌，并保证与下部大放脚错缝搭砌。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1800 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卷材屋面在沥青卷材铺贴前一道工序是刷冷底子油。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1801 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 配有多根预应力筋的预应力混凝土构件，可采用分批不对称张拉的张拉方法。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1802 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 内部振动器宜于振捣断面小且钢筋密的构件。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1803 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般抹灰分为底层、中层和面层。中层主要起粘结作用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1804 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 01-03-0100-03-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 钢筋混凝土屋架最后固定时，应由两名焊工在屋架两端的不同侧同时施焊，以防止因焊缝收缩使屋架倾斜。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |