|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目代码： | 05-02 | 科目名称： | 建筑学-法律法规及技术标准 |

# 单选题（400题）

# 1~100

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在一座总高度为15m的营业楼附近欲设一停车场，该楼耐火等级为一级，则该停车场距离此办公楼的防火间距至少为：（ ） |
| A、 | 不限 |
| B、 | 9m |
| C、 | 13m |
| D、 | 6m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 尽端式车行道长度超过下列哪一项时应设回车场？（ ） |
| A、 | 25m |
| B、 | 30m |
| C、 | 35m |
| D、 | 50m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 280辆车的停车场出入口数量至少应设置几个出入口？（ ） |
| A、 | 1 |
| B、 | 3 |
| C、 | 2 |
| D、 | 4 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，居住区地面排水方式，下列选项中哪项正确？（ ） |
| A、 | 应采用明沟（管） |
| B、 | 应采用暗沟（管） |
| C、 | 明沟（管）或暗沟（管）任选一种，但宜统一为一种 |
| D、 | 可采用明沟（管）和暗沟（管）组合布置 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《居住区规范》，在计算人均居住区用地控制指标（m2/人）时，每户平均人数（人/户）为下列何值？（ ） |
| A、 | 2.9 |
| B、 | 3.2 |
| C、 | 3.8 |
| D、 | 4.2 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市机动车出入基地，当基地道路坡度大于多少时，应设缓冲段与城市道路连接？（ ） |
| A、 | 0.08 |
| B、 | 0.1 |
| C、 | 0.03 |
| D、 | 0.02 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区道路用地不包括（ ）。 |
| A、 | 宅间小路 |
| B、 | 组团道路 |
| C、 | 小区道路 |
| D、 | 居住区级道路（含人行道） |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在公共停车场的设计中，自行车的每个车位按（ ）m2计算。 |
| A、 | 1~1.2 |
| B、 | 1.2~1.5 |
| C、 | 1.5~1.8 |
| D、 | 1.8~2.0 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基地人行道的纵坡不应大于8%，横坡宜为下列何值？（ ） |
| A、 | 1.5%~ 2.5% |
| B、 | 0.5%~ 1.5% |
| C、 | 1%~ 2% |
| D、 | 1%~ 2.5% |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 车行道纵坡个别路段可大于11%，但其长度不应超过下列何值？（ ） |
| A、 | 50m |
| B、 | 长度不限 |
| C、 | 30m |
| D、 | 80m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为了便于组织地面排水，用地地块的规划高程至少比周边道路的最低路段高程高出：（ ） |
| A、 | 0.1m |
| B、 | 0.2m |
| C、 | 0.3m |
| D、 | 0.4m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下选项中那一项不属于施工图文件编制深度要求？（ ） |
| A、 | 能据以编制施工图预算 |
| B、 | 能据以安排材料、设备订货和非标准设备制作 |
| C、 | 落实工程项目建设资金 |
| D、 | 能据以进行工程验收 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在民用建筑设计中，国家对某些类型的建筑提出了专门的日照要求。下列哪项不在此规定范围内？（ ） |
| A、 | 住宅、宿舍、老年人住宅、残疾人住宅 |
| B、 | 托儿所、幼儿园、中小学校 |
| C、 | 医院、疗养院 |
| D、 | 宾馆、高档写字楼 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《全国民用建筑工程设计技术措施》的一般规定，中小学校学校用地应包括：（ ） |
| A、 | 建筑用地、体育用地、绿化用地、道路用地及停车用地 |
| B、 | 建筑用地、体育用地、绿化用地、道路用地及广场用地 |
| C、 | 建筑用地、教学用地、绿化用地、道路用地及停车用地 |
| D、 | 建筑用地、教学用地、体育用地、绿化用地及生活用地 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座1000座的剧院，其主要入口前城市道路的宽度不小于（ ）m。 |
| A、 | 8 |
| B、 | 10 |
| C、 | 12 |
| D、 | 15 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区的道路规划应遵循规范。以下哪条规范的叙述有错？（ ） |
| A、 | 居住区道路红线宽度不宜小于20m |
| B、 | 居住区内主要道路至少应有两个出入口，机动车道对外出入口间距不应小于150m |
| C、 | 居住区内道路纵坡控制：机动车道最大纵坡≤8%，L（坡长）≤200m |
| D、 | 机动车与非机动车混行的道路，其纵坡宜按机动车道要求控制 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为排除平原地区城市居住区内的地面水，应选择下列哪一种排水方式？（ ） |
| A、 | 路面排水 |
| B、 | 明沟排水 |
| C、 | 带有孔盖板的明沟排水 |
| D、 | 暗管或暗沟排水 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑基地非机动车道的纵坡范围是：（ ） |
| A、 | 0.2% ~ 3% |
| B、 | 2%~ 5% |
| C、 | 5% ~ 8% |
| D、 | 8% ~ 20% |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程勘察、设计方案评标，应当根据下列因素进行综合评定，其中错误的是哪一种？（ ） |
| A、 | 投标人的业绩 |
| B、 | 投标人的信誉 |
| C、 | 投标人的财务状况 |
| D、 | 勘察设计方案的优劣 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 车库、停车场等车流量较多的场地，其车辆出入口距学校建筑出入口不应小于：（ ） |
| A、 | 10m |
| B、 | 15m |
| C、 | 18m . |
| D、 | 20m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 21 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住小区的建筑容积率若为1~1.5，建筑密度为25% ~ 40%，则建筑的层数的范围是（ ）。 |
| A、 | 低层 |
| B、 | 多层 |
| C、 | 低层和多层 |
| D、 | 中高层 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 22 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 医院至少设置几个出入口及设置目的？（ ） |
| A、 | 两个口，达到人员和废弃物分流 |
| B、 | 两个口，达到人员和尸体分流 |
| C、 | 两个口，达到人员和废弃物以及尸体分流 |
| D、 | 三个口，达到人员、废弃物以及尸体分流 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 23 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按民用建筑设计要求，建筑基地地面坡度的最小值应为：（ ） |
| A、 | 0.002 |
| B、 | 0.003 |
| C、 | 0.004 |
| D、 | 0.005 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 24 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于场地竖向设计所依据现状高程的表述中，错误的是：（ ） |
| A、 | 城市道路标高 |
| B、 | 周围市政管线接口标高 |
| C、 | 场地附近建筑物的现状标高 |
| D、 | 场地附近原有水系的常年水位和最高洪水位标高 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 25 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区设计中，广场兼停车场坡度应为：（ ） |
| A、 | 0.2%~ 0.5% |
| B、 | 0.5%~ 1.0% |
| C、 | 0.3%~ 2.5% |
| D、 | 0.5% ~ 7.0% |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 26 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 场地排水有明沟、暗沟两种形式，当采用明沟排水时，沟底坡度宜在多少以上？（ ） |
| A、 | 0.001 |
| B、 | 0.002 |
| C、 | 0.003 |
| D、 | 0.004 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 27 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按住宅建筑规范要求，在住宅室外通路上通行轮椅车的坡道宽度的最小限值应为以下何值？（ ） |
| A、 | 1.0m |
| B、 | 1.2m |
| C、 | 1.5m |
| D、 | 2.0m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 28 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车场的汽车宜分组停放，每组停车的数量不宜超过50辆，组与组之间的防火间距不应小于多少米？（ ） |
| A、 | 6m |
| B、 | 7m |
| C、 | 9m |
| D、 | 13m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 29 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在第I建筑气候区内的居住建筑物可不考虑（ ）。 |
| A、 | 日照 |
| B、 | 防热 |
| C、 | 防寒 |
| D、 | 冰雹 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 30 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在大中城市中，车流量较多的场地，其道路连接城市道路的位置，应与主干道的交叉口保持一定的距离。这个距离的起量点应是（ ）。 |
| A、 | 交叉路口道路红线的交点 |
| B、 | 交叉路口道路转弯曲线的顶点 |
| C、 | 交叉路口人行道路外缘的直线交点 |
| D、 | 交叉路口道路的直线与拐弯处曲线相接处的切点 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 31 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在拟建的场地分析中，说明场地排水状况很差的是哪一项？（ ）  I.没有暴雨排水系统；I场地比较平整；I具有坚硬的地表层；IV.地下水位高；V.有排水沟 |
| A、 | I、I、IV |
| B、 | I、IV、V |
| C、 | I、皿、V |
| D、 | I、I、IV |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 32 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基地内建筑面积大于3000m2且只有一条环通的基地道路与城市道路相连接时，基地道路的宽度不应小于多少？（ ） |
| A、 | 5m |
| B、 | 6m |
| C、 | 7m |
| D、 | 8m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 33 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划，合理布置，并应符合规定。下列有关主要入口前道路通行宽度的规定哪条有错？（ ） |
| A、 | 不应小于安全出口宽度总和 |
| B、 | 中型电影院不应小于8m |
| C、 | 大型电影院不应小于20m |
| D、 | 特大型电影院不应小于25m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 34 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在居住区规划设计中，居住区内绿地有几类？（ ） |
| A、 | 三类 |
| B、 | 四类 |
| C、 | 五类 |
| D、 | 六类 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 35 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某高层民用建筑围合一内院，在（ ）情况下宜设有进入内院的消防车道。 |
| A、 | 其内院短边长度超过24m时 |
| B、 | 其内院两边长度均超过18m时 |
| C、 | 其内院长边长度超过30m时 |
| D、 | 其内院长边长度超过24m时 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 36 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 市政基础设施用地范围界线正确的为（ ）。 |
| A、 | 黄线 |
| B、 | 黑线 |
| C、 | 紫线 |
| D、 | 绿线 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 37 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市机动车地下公共停车库设计时，每个车位面积应为（ ）m2。 |
| A、 | 20~ 25 |
| B、 | 25~ 30 |
| C、 | 30~ 35 |
| D、 | 35~ 40 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 38 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某新建停车场停放小型机动车280辆，其应设置的出入口不得少于（ ）。 |
| A、 | 2个 |
| B、 | 3个 |
| C、 | 4个. |
| D、 | 5个 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 39 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建设项目需要采用煤气作为能源燃料，不必收集的是哪些资料？（ ） |
| A、 | 当地市政部门J煤气供应点所能供应的煤气量、煤气压力、发热量及其化学分析 |
| B、 | 接管点至工程项目引入点的距离，以及接管点的坐标、标高、管径 |
| C、 | 冷凝水的排放系统设备价格 |
| D、 | 煤气的供应价格 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 40 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于居住区的道路规划应遵循的规范，以下哪条叙述有错？（ ） |
| A、 | 居住区道路红线宽度不宜小于20m |
| B、 | 居住区内主要道路至少应有两个出入口，机动车道对外出入口间距不应小于150m |
| C、 | 居住区内道路纵坡控制：机动车道最大纵坡≤8%，L（坡长）≤200m |
| D、 | 机动车与非机动车混行的道路，其纵坡宜按机动车道要求控制 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 41 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下（ ）项不包括在居住区竖向规划的内容之中。 |
| A、 | 绿化地带基土层及面层的处理 |
| B、 | 地形地貌的利用 |
| C、 | 确定道路控制高程 |
| D、 | 地面排水规划 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 42 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 5层及5层以上普通办公建筑设置电梯的数量应按如下哪项标准执行？（ ） |
| A、 | 每2000m至少设置1台 |
| B、 | 每3000m7至少设置1台 |
| C、 | 每4000m7至少设置1台 |
| D、 | 每5000m至少设置1台 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 43 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有关居住区块状带状公共绿地应同时满足的条件，错误的是（ ）。 |
| A、 | 宽度不小于8m，便于居民休憩、散步和交往之用 |
| B、 | 面积不小于800m2，绿化面积（含水面）不宜小于70% |
| C、 | 至少应有一个边与相应级别的道路相邻 |
| D、 | 不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 44 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在住宅室外环境设计中，人工景观水体的补充水严禁使用下列哪种水？（ ） |
| A、 | 江湖水 |
| B、 | 雨水 |
| C、 | 中水 |
| D、 | 自来水 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 45 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列何者不属于“公共绿地”？（ ） |
| A、 | 居住区公园 |
| B、 | 小游园 |
| C、 | 组团绿地 |
| D、 | 公建绿地 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 46 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关多层车库的描述，哪一项是正确的？（ ） |
| A、 | 因多层车库进出车辆频繁，库址应选在城市干道交叉口处 |
| B、 | 不宜靠近医院、学校、住宅建筑. |
| C、 | 不必考虑室外用地作停车、调车和修车用 |
| D、 | 为减小多层车库的体量，设计时要考虑到地下停车 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 47 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列步行街总平面布置的原则中，哪项正确？（ ） |
| A、 | 步行商业街的各个出入口附近应设置停车场地 |
| B、 | 步行商业街的各个出入口附近均不得设置停车场地 |
| C、 | 步行商业街的主要出入口附近不得设置停车场地 |
| D、 | 步行商业街只允许在次要出入口附近设置停车场地 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 48 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 托儿所、幼儿园的室外场地布置要求与（ ）无关。 |
| A、 | 应设有集中绿化园地 |
| B、 | 应设置各班活动场地 |
| C、 | 平面布置应功能分区明确，活动室、寝室应有良好的采光和通风 |
| D、 | 应设全园共用的室外游戏场地 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 49 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列何者不是供水管常用材料？（ ） |
| A、 | 铸铁管 |
| B、 | 钢管 |
| C、 | 工程塑料管 |
| D、 | 混凝土管 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 50 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在住宅建筑面积净密度控制指标中，是否计入地下层面积？（ ） |
| A、 | 计入 |
| B、 | 按系数折减计入 |
| C、 | 不计入 |
| D、 | 地下室储藏面积计入 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 51 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 小区道路上的雨水口宜每隔一定距离设置一个，下面哪组数据是正确的？（ ） |
| A、 | 10~ 25m |
| B、 | 25 ~ 40m |
| C、 | 35 ~ 50m |
| D、 | 40~ 55m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 52 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 场地选择时建筑师要和各方面联系，但下列哪一项不是主要的？（ ） |
| A、 | 投资方 |
| B、 | 政府主管部门] |
| C、 | 开发公司 |
| D、 | 施工单位 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 53 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对未经注册擅自以个人名义从事注册建筑师业务并收取费用的，县级以上人民政府建设行政主管部门可以处以违法所得几倍以下的罚款？（ ） |
| A、 | 5倍以下 |
| B、 | 6倍以下 |
| C、 | 8倍以下 |
| D、 | 10倍以下 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 54 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据居住区道路技术要求，在大城市、特大城市的新建、市郊、近郊居住区，应设有为居住区专用的公交线路。居住区专用的公交站点的最大服务半径是（ ）m。 |
| A、 | 300 |
| B、 | 400 |
| C、 | 500 |
| D、 | 1000 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 55 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人员密集建筑的基地应符合的条件，错误的是：（ ） |
| A、 | 基地应至少有两个或两个以上不同方向通向城市道路的出入口 |
| B、 | 基地应至少有一面直接邻接城市道路 |
| C、 | 建筑物主要出入口前应有供人员集散用的空地 |
| D、 | 基地所邻接的城市道路应有足够的宽度 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 56 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学校教学楼内的教学用房，其内廊走道和外廊走道的净宽最小分别不应小于：（ ） |
| A、 | 1.8m和1.5m |
| B、 | 2.0m和1.8m |
| C、 | 2.1m和1.8m |
| D、 | 2.1m和2.0m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 57 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 竖向设计的程序，以下哪个是正确的？（ ） |
| A、 | 土方计算-地形设计-道路设计 |
| B、 | 地形设计-土方计算-道路设计 |
| C、 | 道路设计-土方计算-地形设计 |
| D、 | 道路设计-地形设计- 士 方计算 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 58 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 车流量较多的场地，其通路连接城市道路的位置，在大中城市中，与主干道的交叉口保持一定的距离，这个距离的起量点应是下列中的哪一点？（ ） |
| A、 | 交叉路口道路转弯曲线的顶点 |
| B、 | 交叉路口道路的直线与拐弯处曲线相接处的切点 |
| C、 | 交叉路口的人行道外缘的直线交点 |
| D、 | 交叉路口道路红线的交点 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 59 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下不属于新建项目土方工程施工前应进行的工作是（ ）。 |
| A、 | 采取措施，防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境 |
| B、 | 消除基底的垃圾、树根等杂物 |
| C、 | 地面排水和降低地下水位工作 |
| D、 | 进行挖、填方的平衡计算，减少重复挖运 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 60 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区绿地的适用坡度是（ ）。 |
| A、 | 0.2%~0.5% |
| B、 | 0.3% ~ 3% |
| C、 | 0.5%~ 1% |
| D、 | 0.5%~ 7% |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 61 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下汽车库出入口与道路平行时，应设置至少多长的缓冲车道后再汇入基地道路？（ ） |
| A、 | 5.0m |
| B、 | 6.0m |
| C、 | 7.5m . |
| D、 | 8.5m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 62 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自行车采用垂直式停放时，下列有关停车带和通道宽度的叙述错误的是：（ ） |
| A、 | 单排停车，停车带宽度为2.0m |
| B、 | 双排停车，停车带宽度为3.2m |
| C、 | 两侧停车时通道宽度为2.6m |
| D、 | 一侧停车时通道宽度为2.0m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 63 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一块50m× 30m的场地内，已建有一幢6层住宅楼，该楼每层建筑面积为240m2。现拟再建一幢同样的住宅楼，该场地的容积率为多少？（ ） |
| A、 | 1.12 |
| B、 | 1.92 |
| C、 | 2.92 |
| D、 | 3.2 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 64 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 道路中心标高一般比建筑地坪至少：（ ） |
| A、 | 低0.15~ 0.30m |
| B、 | 低0.25 ~ 0.30m . |
| C、 | 高0.15 ~ 0.30m |
| D、 | 高0.25 ~ 0.30m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 65 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在无障碍道路设计时，下列关于行进盲道的说法中哪项错误？（ ） |
| A、 | 表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致 |
| B、 | 颜色宜为中黄色 |
| C、 | 人行道为弧形时，盲道宜与人行道走向一致 |
| D、 | 表面触感部分应为圆点形 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 66 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 改建建筑物屋顶上进行绿化设计，由于结构荷载的限制，除防护层要求外，土层厚度为600mm。下列哪组绿化植物适合于种植上述土层？（ ） |
| A、 | 小灌木草坪地被草本花卉 |
| B、 | 小灌木草坪地被草本花卉浅根乔木 |
| C、 | 小灌木深根乔木草本花卉 |
| D、 | 小灌木草坪地被大灌木浅根乔木 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 67 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区内不同管线至乔灌木中心的水平净距各不同，下列哪种管线的净距要求最小：（ ） |
| A、 | 闸井 |
| B、 | 给水管 |
| C、 | 污水管 |
| D、 | 电信电缆 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 68 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 小型汽车地面停车场的最小停车车位尺寸是：（ ） |
| A、 | 2.0m× 6.0m |
| B、 | 2.8m× 6.0m |
| C、 | 3.0m× 6.0m |
| D、 | 3.0m×5.5m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 69 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在设计地形中，哪种整平连接方式有误？（ ） |
| A、 | 台阶式 |
| B、 | 斜坡式 |
| C、 | 平坡式 |
| D、 | 混合式 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 70 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程监理企业资质的归口管理机构是：（ ） |
| A、 | 监理协会 |
| B、 | 国家建设部 |
| C、 | 国家发改委 |
| D、 | 国家工商局 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 71 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于场地管线布置，下列（ ）不正确。 |
| A、 | 地下管线布置，宜按管线敷设深度，自建筑物向道路由浅到深排列 |
| B、 | 地下管线的相互位置发生矛盾时，自流的管线应当让有压力的管线 |
| C、 | 管线宜与建筑物或道路平行布置 |
| D、 | 主干管线应布置在靠近主要用户较多的一侧 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 72 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于综合医院的选址要求，下列哪项不符合现行建筑设计规范？（ ） |
| A、 | 便于利用城市基础设施 |
| B、 | 环境安静，远离污染源 |
| C、 | 交通方便，宜面临一条城市道路 |
| D、 | 不应邻近少年儿童活动密集场所 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 73 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车场直线通道的最大纵坡，哪项正确？（ ） |
| A、 | 0.15 |
| B、 | 0.12 |
| C、 | 0.1 |
| D、 | 0.09 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 74 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在大型综合医院的建筑布局中，如果条件有限，优先获得最佳朝向的应是（ ）。 |
| A、 | 门诊部 |
| B、 | 手术部 |
| C、 | 病房 |
| D、 | 教学科研用房 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 75 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项不属于“公共绿地”？（ ） |
| A、 | 居住区公园 |
| B、 | 小游园 |
| C、 | 组团绿地 |
| D、 | 公建绿地 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 76 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《民用建筑设计通则》的规定，下列（ ）项可以突出道路红线。 |
| A、 | 建筑物的台阶 |
| B、 | 建筑基础 |
| C、 | 地下室. |
| D、 | 基地内的连接城市管线的地下管线 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 77 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照制图标准要求，下列说法中哪项正确？（ ） |
| A、 | 总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位，并应至少取至小数点后两位，不足时以“0”补齐 |
| B、 | 总图中的坐标、标高以米为单位，距离以毫米为单位 |
| C、 | 总图中的坐标、标高、距离均以厘米为单位，保留至整数位 |
| D、 | 总图中的坐标、标高，距离均以米为单位，保留至整数位 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 78 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪种阐述不符合规范对建筑的日照要求？（ ） |
| A、 | 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照且应符合日照标准 |
| B、 | 宿舍半数以上的居室应能获得同住宅居住空间相等的日照 |
| C、 | 托儿所、幼儿园的主要生活用房应能获得大寒日不少于3h的日照 |
| D、 | 南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2h |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 79 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下管线穿过公共绿地时，下列做法何者正确？（ ） |
| A、 | 宜横贯公共绿地 |
| B、 | 为缩短路线宜斜穿公共绿地 |
| C、 | 宜从公共绿地边缘通过 |
| D、 | 深埋敷设 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 80 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关埋地工程管线布置的表述中，错误的是：（ ） |
| A、 | 离建筑物的水平排序由近及远宜为：电力管线、燃气管、给水管、雨水管、污水管 |
| B、 | 电信电缆、给水、燃气、污雨水排水等工程管线可布置在非机动车道或机动车道下面 |
| C、 | 电信电缆在道路东侧或南侧，电力管缆在道路西侧或北侧 |
| D、 | 工程管线在道路下面的规划位置，应布置在人行道或非机动车道下面 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 81 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 小区道路与其面向的有出入口住宅间的最小距离是下列何值？（ ） |
| A、 | 1.5m |
| B、 | 3.0m |
| C、 | 5.0m |
| D、 | 6.0m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 82 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市开发地块位于城市快速路一侧，组织交通时，如需行，人横过快速路，且该城市为地震多发地区，则采取哪种方式为宜（不考虑管线等因素）？（ ） |
| A、 | 加设红绿灯，控制车流和人流（人行横道） |
| B、 | 加设黄灯警示（人行横道） |
| C、 | 加设过街天桥 |
| D、 | 设人行过街地道 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 83 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下管线的垂直净距是指（ ）。 |
| A、 | 上下管线内壁面和内壁面之间的距离 |
| B、 | 上下管线中心线之间的距离 |
| C、 | 下面管线的外顶和上面管线基础底或外壁之间的距离 |
| D、 | 不同管线所指部位各不相同 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 84 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于住宅小区内主要道路对外出入口要求的说法中，正确的是（ ）。 |
| A、 | 至少应有两个出入口 |
| B、 | 至少应有两个不同方向的出入口 |
| C、 | 当小区内主要道路为环路时，可设一个出入口 |
| D、 | 至少应有三个出入口 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 85 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拟建市政府办公楼地段的条件中下列（ ）不合适。 |
| A、 | 面临城市道路 |
| B、 | 紧邻公园 |
| C、 | 加油站 |
| D、 | 医院 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 86 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对于残疾人专用停车车位的设置要求，哪项不妥？（ ） |
| A、 | 距建筑入口及车库最近的停车位置，应划为残疾人专用停车车位 |
| B、 | 残疾人停车车位的地面应平整、坚固和不积水 |
| C、 | 停车车位的两侧应设宽度为0.8m的轮椅通道 |
| D、 | 停车车位的地面应涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 87 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 计算容积率时，关于总建筑面积中是否包括地下、半地下建筑面积的说法：（ ） |
| A、 | 根据所在城市规划部门门的规定计算 |
| B、 | 包括地下、半地下建筑面积 |
| C、 | 不包括地下、半地下建筑面积 |
| D、 | 不包括地下建筑面积，包括半地下建筑面积 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 88 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于汽车库设计中应遵守的原则，下列说法中哪项不妥？（ ） |
| A、 | 大中型汽车库的库址，车辆出入口不应少于2个 |
| B、 | 各汽车出入口之间的净距应大于15m |
| C、 | 大中型汽车库的库址出入口应直接与城市主干道连接 |
| D、 | 汽车库库址的车辆出入口，距离城市道路的规划红线不应小于7.5m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 89 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪种建筑突出物在一定的空间尺度内可以突出城市道路红线？（ ） |
| A、 | 雨篷 |
| B、 | 台阶 |
| C、 | 基础 |
| D、 | 地下室 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 90 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当住宅小区内主要道路坡度较大时，区内主要道路与城市道路衔接的下列说法中，正确的是：（ ） |
| A、 | 直接衔接 |
| B、 | 降低城市道路标高 |
| C、 | 加宽主要道路宽度 |
| D、 | 设缓冲段 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 91 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区规划竖向设计所应遵循的原则中，下列表述中哪项是错误的？（ ） |
| A、 | 避免填方或挖方 |
| B、 | 满足排水管线的埋设要求 |
| C、 | 避免土壤受冲刷 |
| D、 | 对外联系道路的高程应与城市道路标高相衔接 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 92 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在场地选择时应避开工程地质恶劣地区，下列（ ）项不属于此类地区。 |
| A、 | 发生断层和基本烈度大于九度的地区 |
| B、 | 滑坡、冲沟、崩塌地区 |
| C、 | 古井、古墓、坑穴地区 |
| D、 | 矿藏、采空区地区 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 93 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下各项指标中，哪项主要反映用地的开发强度？（ ） |
| A、 | 容积率 |
| B、 | 绿地率 |
| C、 | 总用地面积 |
| D、 | 建筑密度 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 94 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当住宅室外水体无护栏保护措施时，在近岸2m范围内水深最深不应超过下列何值？（ ） |
| A、 | 0.5m |
| B、 | 1.0m |
| C、 | 1.2m |
| D、 | 1.5m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 95 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪种地段采用明沟排水是错误的？（ ） |
| A、 | 岩石地段 |
| B、 | 山坡冲刷严重地段 |
| C、 | 沟易堵塞地段 |
| D、 | 普通居住区地段 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 96 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某城市按1：1.2的日照间距系数在平地上南北向布置两栋板式六层住宅。已知住宅高度为18m，室内外高差为0.6m，底层窗台高为0.9m。此两栋住宅的最小日照间距应为下列何值？（ ） |
| A、 | 19.80m |
| B、 | 20.52m |
| C、 | 20.88m |
| D、 | 21.60m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 97 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建筑总平面布置，以下哪条规定是正确的？（ ） |
| A、 | 消防车用的道路宽度不应小于3m |
| B、 | 人行道路的宽度不应小于1m |
| C、 | 道路的间距不宜大于180m |
| D、 | 长度超过35m的尽端式车行路应设回车场 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 98 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于幼儿园室外场地布置的论述，下列何者是不正确的？（ ） |
| A、 | 必须设置各班专用的游戏场地 |
| B、 | 每班的游戏场地不应小于60m2 |
| C、 | 必须设置各班共用的游戏场地 |
| D、 | 游戏场地中可以布置沙坑、跑道、游戏器具等，但不应布置戏水池 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 99 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下几种公共建筑附近停车场的车位指标，哪种最高？（ ） |
| A、 | 办公楼. |
| B、 | 展览馆 |
| C、 | 医院 |
| D、 | 商场 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 100 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对托儿所、幼儿园的基地选择，下列（ ）说法不当。 |
| A、 | 应远离各种污染源 |
| B、 | 为方便家长接送，应紧邻城市于道 |
| C、 | 日光充足，场地干燥 |
| D、 | 环境优美 |
|  |  |
| 答案 | B |

# 101~200

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 101 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市居住区规划设计规范》中，城市居住区绿地所包括的绿地范围是（ ）。 |
| A、 | 公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地 |
| B、 | 公共服务设施所属绿地、道路绿地 |
| C、 | 公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地 |
| D、 | 公共绿地、宅旁绿地和屋顶、晒台的人工绿地 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 102 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 新建扩建的民用建筑工程在设计前，应进行所在城市区域土壤中何种物质气体浓度或固体析出率的调查？（ ） |
| A、 | 二氧化碳 |
| B、 | 二氧化硫 |
| C、 | 氧化硅 |
| D、 | 氡 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 103 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区竖向规划的内容不包括以下哪项?（ ） |
| A、 | 绿化地带基土层及面层的处理 |
| B、 | 地形地貌的利用 |
| C、 | 确定道路控制高程 |
| D、 | 地面排水规划 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 104 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于饮食店布局要求，以下哪项不妥？（ ） |
| A、 | 通风良好，但气味、油烟、噪声及废弃物不能影响居民区 |
| B、 | 严禁建在产生有害有毒物质的工业企业防护带内 |
| C、 | 应建在群众方便到达之处 |
| D、 | 三级餐馆及二级食堂均应设小汽车停车场 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 105 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 除托儿所、幼儿园、老人建筑、医疗建筑、教学建筑以外，位于走道尽端房间设一个门的条件，哪一条是不正确的？（ ） |
| A、 | 房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m，且疏散门的净宽度不小于1.40m |
| B、 | 房间应采用乙级防火门 |
| C、 | 建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m |
| D、 | 人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 106 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项不是影响观演建筑视觉质量的主要因素？（ ） |
| A、 | 观众厅座位布置与升起 |
| B、 | 台口形状尺寸 |
| C、 | 观众厅的照明设计 |
| D、 | 室内装饰界面处理 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 107 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当室内坡道水平投影长度超过多少时，应设休息平台？（ ） |
| A、 | 10m |
| B、 | 12m |
| C、 | 15m |
| D、 | 18m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 108 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 需要设置消防电梯的建筑物，当高层主体部分最大楼层面积为4700m2时（不设置自动灭火系统），应设置几 台消防电梯？（ ） |
| A、 | 一台 |
| B、 | 二台 |
| C、 | 三台 |
| D、 | 四台 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 109 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某甲类人防工程的钢筋混凝土临空墙，其设计最小防护厚度为600mm，但其实际施工厚度只有300mm，如 采用空心砖砌体加厚该临空墙，则空心砖砌体的厚度不应小于：（ ） |
| A、 | 500mm |
| B、 | 620mm |
| C、 | 750mm |
| D、 | 870mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 110 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 老年人公共建筑通过式走道，按轮椅和行人并行通过总净宽为：（ ） |
| A、 | 2.0m |
| B、 | 1.50m |
| C、 | 2.10m |
| D、 | 1.80m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 111 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供消防车取水的消防水池保护半径及保证消防车的吸水高度是：（ ） |
| A、 | 180m、5m |
| B、 | 150m、6m |
| C、 | 160m、6m |
| D、 | 220m、5m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 112 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 30层左右（约100m）的高层建筑的形式，下列哪条比较适宜？（ ） |
| A、 | 可以作塔式也可作板式高层建筑 |
| B、 | 不能作板式高层建筑 |
| C、 | 只能作塔式高层建筑 |
| D、 | 只能作方形平面的塔式建筑 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 113 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列术语中不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》规定的是（ ）。 |
| A、 | 无障碍入口：不设台阶的建筑入口 |
| B、 | 入口平台：在台阶或坡道与建筑入口之间的水平地面 |
| C、 | 无障碍电梯：适合乘轮椅者、视残者、智障者、聋哑入或担架床可进入和使用的电梯 |
| D、 | 无障碍厕所：供残疾人、老年人及妇幼使用的无障碍设施齐全的小型厕所 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 114 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于人防工程耐火等级的正确规定是：（ ） |
| A、 | 全部人防工程应为一级 |
| B、 | 全部人防工程应不低于二级 |
| C、 | 人防工程应为一级，其出入口地面建筑不应低于二级 |
| D、 | 五级及五级以上的人防工程应为一级，六级人防工程应不低于二级 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 115 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪一项不包括在注册建筑师的执业范围内？（ ） |
| A、 | 古建筑修复设计 |
| B、 | 对本人主持设计的项目进行施工指导和监督 |
| C、 | 室内外环境设计 |
| D、 | 施工项目经理从业 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 116 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 跃层式住宅是指：（ ） |
| A、 | 每二层有一个电梯出口的高层住宅 |
| B、 | 每二层有一层为外廊式住宅，另一层为单元式住宅 |
| C、 | 每二层有一层有通廊，由通廊进入各户，再由户内小楼梯进入上层用房 |
| D、 | 二层高的联排式低层住宅，每户都有自己的小楼梯进到上层用房 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 117 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工图平面绘制中，下列哪条与规定不符合？（ ） |
| A、 | 底层平面应画出指北针 |
| B、 | 平面尺寸和轴线，如系对称平面可省略重复部分尺寸 |
| C、 | 建筑平面较长较大时，可分区绘制，但轴线号无须连续编制 |
| D、 | 层面平面可缩小比例绘制 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 118 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项高度的确定不能考虑平均人体身高而应考虑较高人体身高？（ ） |
| A、 | 餐桌高度 |
| B、 | 栏杆高度 |
| C、 | 普通座椅高度 |
| D、 | 楼梯踏步高度 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 119 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按设计使用年限分类，“易于替换结构构件的建筑”的使用年限是：（ ） |
| A、 | 5年 |
| B、 | 10 年 |
| C、 | 15 年 |
| D、 | 25 年 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 120 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位，其数值和符号是哪项？（ ） |
| A、 | 300mm，m |
| B、 | 100mm，M |
| C、 | 200mm，M |
| D、 | 3000mm，M |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 121 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于建材的叙述，哪一项是不对的？（ ） |
| A、 | 黏土砖就地取材是一种绿色建材 |
| B、 | 木材是可以再生的绿色建材 |
| C、 | 钢材是可以回收再利用的材料 |
| D、 | 混凝土不是一种绿色建材 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 122 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列设计措施中，哪一条对于控制建筑物体型系数是不利的？（ ） |
| A、 | 平面空间尽量减少凹凸变化 |
| B、 | 加大进深尺寸 |
| C、 | 减小建筑物体量 |
| D、 | 严寒地区采用东西向住宅 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 123 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 商店建筑营业厅的出入口，其安全门的净宽度不应小于下列哪项？（ ） |
| A、 | 1.80m |
| B、 | 1.50m |
| C、 | 1.40m |
| D、 | 1.20m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 124 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对餐饮业的厨房和饮食制作间的要求哪条不符规定？（ ） |
| A、 | 副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池 |
| B、 | 冷荤成品应在单间内进行拼配，在其人口处应设有洗手设施的前室 |
| C、 | 冷食制作间的入口处应设有通过式消毒设施 |
| D、 | 只设一台垂直运输的食梯，生、熟不应同时运送 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 125 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关住宅设计节约用地的措施，哪一项有误？（ ） |
| A、 | 减小住宅面宽，加大住宅进深 |
| B、 | 减少层数，采用南向退台式 |
| C、 | 适当增加东西朝向的住宅 |
| D、 | 间距用地和道路用地重合 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 126 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 商店营业部分疏散人数的计算，每层换算系数（人/m）不同，下列哪项是错误的？（ ） |
| A、 | 1 层，0.80 |
| B、 | 2层，0.43〜0.60 |
| C、 | 3层，0.39〜0.54 |
| D、 | 4层及以上，0.30〜0.42 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 127 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设在转角处的防火墙，其内转角两侧上的门窗洞口之间最近水平距离不应小于：（ ） |
| A、 | 2m |
| B、 | 3m |
| C、 | 4m |
| D、 | 5m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 128 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供残疾人使用的门厅、过厅及走道等地面有高差时，应设坡道，在改造的建筑中这段坡道若采用1/8坡，则 每段坡道的允许水平长度应为：（ ） |
| A、 | 2.4m |
| B、 | 3.5m |
| C、 | 4.2m |
| D、 | 4.8m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 129 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在施工图设计阶段，建筑专业设计文件应包括（ ）。 |
| A、 | 设计总说明、设计图纸、土建工程预算 |
| B、 | 图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、建筑专业预算 |
| C、 | 图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、计算书 |
| D、 | 施工图设计说明、设计图纸、专业预算书、节能计算书 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 130 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层住宅与多层住宅的不同点有（ ）。 |
| A、 | 前者可以用钢结构，后者不可以用钢结构 |
| B、 | 前者有电梯，后者无电梯 |
| C、 | 两者户型不同 |
| D、 | 两者楼梯间设计不同 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 131 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列某旅馆房间的室内净高，哪一条不符要求？（ ） |
| A、 | 有空调的客房间，室内净高2.4m |
| B、 | 无空调客房间，室内净高2.6m |
| C、 | 客房内卫生间，室内净高2.2m |
| D、 | 客房层公共走道，净高2.0m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 132 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑避难层的设置，下列哪一条是不确切的？（ ） |
| A、 | 两个避难层之间不宜超16层 |
| B、 | 避难层应设消防电梯出口 |
| C、 | 避难层可兼做设备层 |
| D、 | 避难层应设有应急广播 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 133 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-133 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列厕所、盥洗室的布置何者不符合规范要求？（ ） |
| A、 | 住宅厕所布置在门厅上方 |
| B、 | 酒店客房厕所的下方为餐厅包间的厕所 |
| C、 | 本套住宅内，起居室上层布置厕所 |
| D、 | 商场餐厅上层布置盥洗室 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 134 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-134 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 自动扶梯的扶手与楼板开口边缘间的水平距离不应小于（ ）。 |
| A、 | 0.40m |
| B、 | 0.50m |
| C、 | 0.60m |
| D、 | 0.90m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 135 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-135 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《住宅建筑设计规范》的规定，下列所述哪种住宅可不设电梯？（ ） |
| A、 | 7层住宅 |
| B、 | 8层住宅顶层为两层一套的跃层住宅 |
| C、 | 8层住宅，第二层有直接通往室外地面的出入口 |
| D、 | 最高住户入口层楼面距底层室内地面的高度为15m的住宅 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 136 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-136 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 观演性建筑的空间组合的特点主要表现为：（ ） |
| A、 | 表演舞台（或比赛场地）空间与观众席空间的组合 |
| B、 | 观演空间与交通空间的组合 |
| C、 | 大体积主空间和与其存在密切联系的服务性空间的组合 |
| D、 | 大跨度单层空间与多层空间的组合 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 137 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-137 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学南向的普通教室冬至日底层满窗日照时间不应小于：（ ） |
| A、 | 4.0h |
| B、 | 3.0h |
| C、 | 2.5h |
| D、 | 2.0h |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 138 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-138 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列设在高层建筑内变形缝处附近的防火门的位置，哪一条是正确的？（ ） |
| A、 | 设在变形缝处附近的防火门，应设在疏散方向的一侧 |
| B、 | 应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝 |
| C、 | 应设在楼层数较少的一侧，且门开启后不应跨越变形缝 |
| D、 | 应设在楼层数较多的一侧，门开启后可以跨越变形缝 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 139 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-139 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 确定建筑物耐久性年限的主要依据是：（ ） |
| A、 | 使用功能 |
| B、 | 耐火等级 |
| C、 | 主体结构 |
| D、 | 重要性 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 140 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-140 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅设计规范规定：按住宅的层数；或按住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过多少m以上时必须设 置电梯；以及每栋楼至少需要设置两部电梯的高层住宅的层数，此三者应为：（ ） |
| A、 | 7层及7层以上，17m，14层及14层以上 |
| B、 | 9层及9层以上，22m，15层及15层以上 |
| C、 | 8层及8层以上，19m，15层及15层以上 |
| D、 | 7层及7层以上，16m，12层及12层以上 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 141 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-141 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人防地下室人员掩蔽所战时出入口的门洞净宽之和，应按掩蔽人数每100人不小于：（ ） |
| A、 | 0.90m |
| B、 | 0.75m |
| C、 | 0.55m |
| D、 | 0.30m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 142 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-142 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列老年人居住建筑公用走道的设计表述中，哪项不符合规范要求？（ ） |
| A、 | 公用走廊的净宽不应小于1.20m |
| B、 | 设有告示牌和宣传灯箱，突出墙面0.25m |
| C、 | 地面有高差处设置1：12的坡道 |
| D、 | 设置单层扶手时高度为0.85〜0.90m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 143 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-143 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厕所和浴室隔断的要求，下列哪条是不适宜的？（ ） |
| A、 | 内开门厕所隔间平面尺寸不应小于0.90m×1.40m |
| B、 | 并列小便器的中心距离不应小于0.65m |
| C、 | 外开门的淋浴隔间不应小于0.90m×1.20m |
| D、 | 浴盆长边至对面墙的净距不应小于0.65m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 144 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-144 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 底层商店住宅具有一些优点也存在一些问题，下列叙述中哪一项是不确切的？（ ） |
| A、 | 方便居民生活，但也带来干扰 |
| B、 | 能提高土地利用率，但使建筑结构和设备处理复杂 |
| C、 | 有利于房地产开发与销售，但不利于地下空间利用 |
| D、 | 可以繁荣城市商业，但不易满足商业大空间的要求 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 145 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-145 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国住宅建筑的平面扩大模数网采用：（ ） |
| A、 | 1m×1m |
| B、 | 3m×3m |
| C、 | 300mm×300mm |
| D、 | 6m×6m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 146 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-146 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 分隔住宅起居室与餐厅的隔断不宜使用下列哪种材料？（ ） |
| A、 | 混凝土 |
| B、 | 玻璃 |
| C、 | 织物 |
| D、 | 木材 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 147 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-147 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑外部绿化环境布置的作用有：（ ） I .衬托建筑气氛、美化环境II.引导人流方便地进入建筑III.隔离 噪声与改善环境气候IV.创造供人们活动的场所。下列哪条是主要的？ |
| A、 | I、II |
| B、 | I、III |
| C、 | I、V |
| D、 | I、V |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 148 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-148 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学教学楼，多采用南外廊的平面布局，主要原因是：（ ） |
| A、 | 立面美化需要 |
| B、 | 有利于遮挡风雨 |
| C、 | 避免教室有直射阳光 |
| D、 | 避免学生上课时观望室外活动，影响学习 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 149 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-149 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 欲使柱子显得细一些，应采用：（ ） |
| A、 | 明色和暖色 |
| B、 | 明色和冷色 |
| C、 | 暗色和暖色 |
| D、 | 暗色和冷色 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 150 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-150 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑内容和形式的关系，下列说法正确的是：I.内容对形式的决定作用II.形式是内容合乎逻辑的反映III. 功能合理，形式自然是美的IV.良好的形式必然反映合理的内容（ ） |
| A、 | I、II |
| B、 | I、III |
| C、 | I、V |
| D、 | I、V |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 151 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-151 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在夏季温度较高，湿度较大的炎热地区，住宅设计在没有空调设备条件下，为使居民能获得较舒适的感 受，可以采取几种常用措施，下列哪一条不在此列？（ ） |
| A、 | 尽量减少东西朝向 |
| B、 | 提高墙体和屋面的隔热性能 |
| C、 | 加室内净高 |
| D、 | 利用绿化隔热降温 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 152 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-152 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供残疾人使用的建筑物出入口，下列哪条是不正确的？（ ） |
| A、 | 供残疾人使用的出入口，应设在通行方便和安全的地段。室内设有电梯时，该出入口宜靠近电梯厅 |
| B、 | 出入口的室内外地面宜相平。如室内外地面有高差时，公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于 300mm，踏步高度不宜大于150mm，并不应小于100mm |
| C、 | 出入口的内外，应留有不小于1.50m×1.50m平坦的轮椅回转面积 |
| D、 | 出入口设有两道门时，门扇开启后应留有不小于1.20m的轮椅通行净距 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 153 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-153 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 具备取土条件的核5级甲类5级防空地下室，上部建筑为砌体结构其顶板底面高出室外地面的高度不得大于哪项，并应在临战时覆土？（ ） |
| A、 | 1.0m |
| B、 | 0.8m |
| C、 | 0.5m |
| D、 | 0.3m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 154 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-154 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑入口的雨水算子不得高出地面，其孔洞不应大于多少？（ ） |
| A、 | 15mm×15mm |
| B、 | 16mm×16mm |
| C、 | 17mm×17mm |
| D、 | 18mm×18mm |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 155 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-155 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 依照注册建筑师条例规定，下列何者不是注册建筑师应当履行的义务？（ ） |
| A、 | 保守在执业中知悉的个人秘密 |
| B、 | 不得同时受聘于两个以上建筑设计单位执行业务 |
| C、 | 不得准许他人以本人名义执行业务 |
| D、 | 服从法定代表人或其授权代表的管理 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 156 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-156 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《中华人民共和国合同法》，下列哪种情形要约失效？（） |
| A、 | 要约人没有收到拒绝要约的通知 |
| B、 | 承诺期限届满，受要约人又做出承诺 |
| C、 | 受要约人对要约的内容做出变更 |
| D、 | 要约人依法撤销要约 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 157 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-157 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 规范对旅馆客房隔墙体的空气声隔声量要求是不同的，其中要求最高的是（ ）。 |
| A、 | 客房内卫生间隔墙 |
| B、 | 客房与走廊间隔墙 |
| C、 | 客房与客房间隔墙 |
| D、 | 客房外墙 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 158 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-158 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国住宅建筑标准的面积标准用什么来控制？（ ） |
| A、 | 平均每人的居住面积 |
| B、 | 平均每户的居住面积 |
| C、 | 平均每人的建筑面积 |
| D、 | 平均每户的建筑面积 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 159 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-159 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施，并设有自动喷水灭火系统时。其防火分区允许的最 大建筑面积为（ ）平方米。 |
| A、 | 5000 |
| B、 | 4000 |
| C、 | 3000 |
| D、 | 2500 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 160 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-160 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于塔式高层建筑中的疏散楼梯为剪刀楼梯的有关规定，错误的是（ ）。 |
| A、 | 剪刀楼梯阊应为防烟楼梯间 |
| B、 | 剪刀楼梯间应分别设置前室 |
| C、 | 剪刀楼梯间的梯段之间，应设置钢筋混凝土栏板 |
| D、 | 剪刀楼梯间如设置一间前室，则两座楼梯应分别设加压送风系统 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 161 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-161 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 生态住宅的三个宗旨是：（ ） |
| A、 | ①减少资源、能源消耗和对环境的影响；②创造健康、舒适的居住环境；③与周围自然环境和谐共处 |
| B、 | ①住区环境绿化和景观良好；②住宅的日照，通风条件好；③使用无污染性的绿色建筑材料 |
| C、 | ①节约用地；②节约用水；③节约能源 |
| D、 | ①健康；②安全；③舒适 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 162 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-162 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防空地下室室内净高的规定，以下哪项错误？（ ） |
| A、 | 地坪至梁底和管底不得小于2.00m |
| B、 | 人防汽车库除一般要求外还应大于、等于车高加0.20m |
| C、 | 地坪至结构板底面不宜小于2.40m |
| D、 | 专业队装备掩蔽部地坪至梁底和管底不小于2.40m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 163 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-163 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通过一辆轮椅和一个行人通行的走道净宽不宜小于：（ ） |
| A、 | 2.0m |
| B、 | 1.8m |
| C、 | 1.5m |
| D、 | 1.2m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 164 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-164 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅建筑外形处理的原则，下列提法何者是不恰当的？（ ） |
| A、 | 住宅立面是均匀的，有规律的轴线重复出现的成组构图 |
| B、 | 楼梯间和阳台往往是住宅建筑的重点装饰部位 |
| C、 | 窗户的作用不仅仅是采光、通风，在建筑外形上也起着十分重要的作用 |
| D、 | 住宅的门窗主要是满足功能的需要，它与建筑立面的美化会产生一定的矛盾 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 165 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-165 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车库，修车库、停车场的防火分类，下述哪条是不正确的？（ ） |
| A、 | 汽车库，停车50〜150辆时，分类为III类 |
| B、 | 修车库，停车3〜5车位时，分类为III类 |
| C、 | 停车场，停车101〜200辆时，分类为III类 |
| D、 | 屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时，其停车数量应计算在汽车库的车辆总数内 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 166 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-166 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列设计商住楼平面时的做法，错误的是：（ ） |
| A、 | 厨房卫生间尽可能集中靠边布置 |
| B、 | 利用住宅楼梯，帮助疏散商业人流 |
| C、 | 尽量使住宅进深轴线尺寸规格统一 |
| D、 | 尽量采用住宅外凸楼梯间形式 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 167 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-167 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，供残疾人使用的室内走道的坡道，每段允许最大坡度和最大高度是：（ ） |
| A、 | 坡度1/10，高度0.6m |
| B、 | 坡度1/12，高度0.75m |
| C、 | 坡度1/15，高度0.9m |
| D、 | 坡度1/18，高度1.0m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 168 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-168 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一、二级耐火等级的多层建筑，其上人平屋顶的屋面板耐火极限分别不应低于（ ）。 |
| A、 | 2.50h、2.00h |
| B、 | 2.00h、1.50h |
| C、 | 1.50h、1.00h |
| D、 | 1.00h、0.75h |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 169 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-169 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪类建筑采用封闭楼梯间即可符合有关防火规范的要求？（ ） |
| A、 | 建筑高度为20m的百货大楼 |
| B、 | 建筑高度为34m的普通旅馆 |
| C、 | 楼梯通至屋顶的18层单元式住宅 |
| D、 | 16层塔式住宅 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 170 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-170 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑节能成效通常用节能率来衡量。节能率的含义是：（ ） |
| A、 | 节能率=最终产品有效含能量/最初输入能量×100% |
| B、 | 节能率=（原用能-改进后用能）/原用能×100% |
| C、 | 节能率=有效用能/原用能×100% |
| D、 | 节能率=实测耗能/设计耗能×100% |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 171 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-171 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列老年人建筑的设计要求中，正确的是：（ ） |
| A、 | 4层及4层以上应设电梯 |
| B、 | 楼梯按住宅建筑设计规定进行设计 |
| C、 | 电梯轿厢沿周边离地0.85〜0.90m设扶手 |
| D、 | 屋顶女儿墙护栏高度不应小于1.20m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 172 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-172 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人民防空地下室的防毒通道是指（ ）。 |
| A、 | 防烟楼梯间的前室 |
| B、 | 通向滤毒室和风机房的通道 |
| C、 | 防护密闭门和密闭门之间所构成的，有通风和超压排风的空间 |
| D、 | 防护密闭门和密闭门之间的通道，是依靠密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入室内的密闭空间 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 173 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-173 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 并列小便器的中心距离不应小于（ ）m。 |
| A、 | 0.9 |
| B、 | 0.8 |
| C、 | 0.7 |
| D、 | 0.65 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 174 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-174 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厕所、卫生间可以直接布置在下列哪类用房的上层？（ ） |
| A、 | 餐厅、厨房 |
| B、 | 医药、医疗房 |
| C、 | 变配电房 |
| D、 | 本套住宅的卧室 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 175 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-175 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于消防车道的设置，下列哪一条是不正确的？（ ） |
| A、 | 当建筑物的沿街部分长度超过150m时，应设穿过建筑物的消防车道 |
| B、 | 当建筑物的总长超过260m时，也应设穿过建筑物的消防车道 |
| C、 | 建筑的封闭内院如其短边超过24m时，宜设能进内院的消防车道 |
| D、 | 街区内的道路、应考虑消防车的通行，其道路中心线间距不宜超过160m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 176 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-176 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 残疾人专用住宅的居室要求获得冬至日满窗日照不少于：（ ） |
| A、 | 2.0h |
| B、 | 2.5h |
| C、 | 3.0h |
| D、 | 3.5h |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 177 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-177 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在一般多层非人员密集场所民用建筑中，其封闭楼梯间的门，按规范要求采用下列哪种门是正确的？（ ） |
| A、 | 乙级防火门 |
| B、 | 甲级防火门 |
| C、 | 能阻挡烟气的双向弹簧门 |
| D、 | 防火卷帘门 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 178 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-178 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 功能对单一空间具有规定性，下列哪一条不应列入其中？（ ） |
| A、 | 功能对空间大小和容量的规定性 |
| B、 | 功能对空间形状的规定性 |
| C、 | 功能对空间质的规定性 |
| D、 | 功能对空间结构形式的规定性 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 179 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-179 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国《住宅设计规范》规定，多少层以上的高层住宅每栋楼至少需要设置两部电梯？（ ） |
| A、 | 12层及12层以上 |
| B、 | 15层及15层以上 |
| C、 | 18层及18层以上 |
| D、 | 18层以上 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 180 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-180 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中途站的站距要合理选择，平均站距宜在（ ）m范围内。 |
| A、 | 300〜400 |
| B、 | 400〜500 |
| C、 | 500〜600 |
| D、 | 600〜700 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 181 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-181 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供残疾人使用的出入口内外及电梯厅等处常考虑一辆轮椅的最小回转面积，该面积的尺寸应是：（ ） |
| A、 | 1.2m×1.2m |
| B、 | 1.5m×1.5m |
| C、 | 直径1.2m |
| D、 | 直径1.5m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 182 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-182 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于住宅剖面设计与用地的关系，以下哪种说法是错误的？（ ） |
| A、 | 采用多层比高层对节约用地有利 |
| B、 | 将住宅剖面做成北低南高的台阶形对节约用地有利 |
| C、 | 降低层高有时比单纯增加层数对节约用地更为有利 |
| D、 | 顶层利用坡项空间对节约用地有利 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 183 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-183 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅性能评定分为以下哪几个方面？（ ） |
| A、 | 耐久性能、安全性能、经济性能、环境性能、适用性能 |
| B、 | 功能合理性、经济环保性、生活安全性 |
| C、 | 实用性能、环保性能、经济性能、安全性能 |
| D、 | 平面功能性能、总体节能性能、经济合理性能、环境交通性能 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 184 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-184 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人防工程防烟楼梯间的设置，下列哪条是不正确的？（ ） |
| A、 | 防烟楼梯间入口处应设前室 |
| B、 | 防烟楼梯间的前室面积不应小6m2 |
| C、 | 防烟楼梯间及其前室应排烟设施 |
| D、 | 通向前室和楼梯间的门，应设乙级防火门 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 185 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-185 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按《住宅设计规范》规定，下列哪条正确？（ ） |
| A、 | 通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于0.80m |
| B、 | 每套住宅应有贮藏空间，壁柜净深不宜小于0.60m |
| C、 | 套内楼梯的梯段净宽，当一面临空时不应小于0.90m |
| D、 | 套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m，高度不应大于0.20m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 186 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-186 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅楼梯栏杆的垂直杆件间距的说法，下列哪条正确？（ ） |
| A、 | 净空不大于0.11m |
| B、 | 净空不大于0.13m |
| C、 | 净空不大于0.15m |
| D、 | 杆件中，空间不大于0.15m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 187 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-187 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在实际运用中，建筑方案的评价标准和方法，一般不包括下列哪一项？（ ） |
| A、 | 系数法 |
| B、 | 评分法 |
| C、 | 加权评分法 |
| D、 | 层次分析法 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 188 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-188 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于汽车库、修车库的疏散楼梯间的设置，下列哪一项不属于规范的规定？（ ） |
| A、 | 高度超过32m的高层汽车库设防烟楼梯间 |
| B、 | 高度超过24m，小于32m高层汽车库设防烟楼梯间 |
| C、 | 高度不超过24m多层汽车库设封闭楼梯间 |
| D、 | 室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m地下汽车库设防烟楼梯间 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 189 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-189 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑中，一般情况下，下列哪种情况不设置防排烟措施？（ ） |
| A、 | 防烟前室外窗开启面积小于2m2时 |
| B、 | 长度超过20m的内走道 |
| C、 | 经常有人停留面积超过100m2的房间 |
| D、 | 有正压送风的消防前室 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 190 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-190 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列《中小学校设计规范》中关于采光与照明的叙述，错误的是：（ ） |
| A、 | 教室光线应自学生座位左侧射入 |
| B、 | 学校建筑应装设人工照明装置 |
| C、 | 有条件的学校，教室宜选用无眩光灯具 |
| D、 | 教室灯管应采用长轴平行于黑板的方向布置 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 191 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-191 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 人民防空地下室两相邻防护单元连通口应设防护密闭门，设置方法正确的是（ ）。 |
| A、 | 相邻防护单元抗力相同时，按高抗力设一道 |
| B、 | 相邻防护单元抗力不同时，按高抗力设两道 |
| C、 | 相邻防护单元抗力不同时，与所在防护单元一致，两侧各设一道 |
| D、 | 相邻防护单元抗力不同时，高抗力防护单元侧设低抗力门，低抗力防护单元侧设高抗力门各一道 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 192 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-192 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 两座高层建筑的最小防火间距是：（ ） |
| A、 | 9m |
| B、 | 13m |
| C、 | 15m |
| D、 | 18m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 193 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-193 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑高度为24m的民用建筑阳台、外廊，其防护栏杆高度的规定，下列何条正确？（ ） |
| A、 | 不小于0.9m |
| B、 | 不小于1.0m |
| C、 | 小于 1.05m |
| D、 | 宜超过1.20m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 194 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-194 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在幼儿园建筑设计中，下列哪项与规范不符？（ ） |
| A、 | 走道高差变化处必须设置台阶时，踏步不应少于2步，也不得设扇形踏步 |
| B、 | 外廊栏杆高度不应小于1.1m，也不应采用易攀登的花格 |
| C、 | 楼梯除设成人扶手外，靠墙一侧应设幼儿扶手，高度不应大于0.6m |
| D、 | 幼儿经常出入的门不应设置弹簧门 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 195 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-195 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 通过一辆轮椅的走道净宽不宜小于：（ ） |
| A、 | l.lm |
| B、 | 1.2m |
| C、 | 1.0m |
| D、 | 1.8m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 196 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-196 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下述能源类型中哪种是不可再生的能源？（ ） |
| A、 | 地热能 |
| B、 | 化石能 |
| C、 | 太阳能 |
| D、 | 生物能 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 197 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-197 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某老年人居住建筑内的楼梯设计，哪条是错的？（ ） |
| A、 | 楼梯踏步，每步宽300mm，高150mm |
| B、 | 踏面前缘设高度3mm的异色防滑警示条 |
| C、 | 楼梯段净宽1200mm |
| D、 | 楼梯局部设有三步扇形踏步，每步踏面最小处宽度220mm |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 198 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-198 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于空腹薄壁钢门窗的性能及适用范围，哪条不正确？（ ） |
| A、 | 可节省大量钢材 |
| B、 | 体轻、刚度大 |
| C、 | 适用于干旱地区，也适用于沿海地区 |
| D、 | 适于制作一般平开窗、旋转窗、推拉窗 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 199 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-199 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列四幢高度均小于50m的高层建筑，哪一幢应为一类建筑？（ ） |
| A、 | 教学楼 |
| B、 | 省级以下广播电视楼 |
| C、 | 医院病房楼 |
| D、 | 藏书80万册图书馆 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 200 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-200 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下述四组能源中，哪一组全部是可再生能源？（ ） |
| A、 | 太阳能，风能、天然气、沼气 |
| B、 | 风能、太阳能、潮汐能、植物能 |
| C、 | 风能、太阳能、氢能、核能 |
| D、 | 核能、水电、天然气、太阳能 |
|  |  |
| 答案 | B |

# 201~300

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 201 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-201 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼梯每个梯段的踏步数，下列哪条正确？（ ） |
| A、 | 一般不应超过14级，也不应少于2级 |
| B、 | 不应超过16级，也不应少于2级 |
| C、 | 不应超过18级，也不应少于3级 |
| D、 | 一般不应超过20级，也不应少于3级 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 202 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-202 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无法设置室外出入口的6级人防地下室，允许以室内出入口按室外出入口使用的下列各项条件中哪项不正 确？（ ） |
| A、 | 上部地面建筑为钢筋混凝土结构 |
| B、 | 首层楼梯间直通室外地面 |
| C、 | 首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方，应有挑出长度不小于1.0m的防倒塌挑檐 |
| D、 | 通往地下室的首层梯段上端与室外的距离不大于3m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 203 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-203 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于高层建筑的叙述，哪一条是不正确的？（ ） |
| A、 | 高层民用建筑根据使用性质，火灾危险性，疏散和扑救难度等可分为二类 |
| B、 | 高层民用建筑的耐火等级分为三级 |
| C、 | 一类高层建筑的耐火等级应为一级，二类高层建筑的耐火等级不应低于二级 |
| D、 | 与高层主体建筑相连的附属建筑，其耐火等级不应低于二级 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 204 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-204 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于一类高层公共建筑消防电梯前室的叙述，下列哪条有误？（ ） |
| A、 | 消防电梯间应设前室，其面积不应小于6m2 |
| B、 | 消防电梯与防烟楼梯合用的前室，其面积不应小于10m2 |
| C、 | 消防电梯前室应采用甲级防火门 |
| D、 | 消防电梯前室宜靠外墙，在底层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m通道通向室外 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 205 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-205 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列高层建筑中垃圾道的设置，哪一条是错的？（ ） |
| A、 | 垃圾道不应设在楼梯间内 |
| B、 | 楼梯间内如设垃圾道，应设乙级防火门 |
| C、 | 垃圾斗宜设在垃圾道前室内 |
| D、 | 垃圾斗应采用不燃烧材料制作 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 206 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-206 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将住宅的设计和建造分为支撑体和填充体两部分的设想，是由哪个国家的建筑师提出的，称为什么理论? |
| A、 | 南斯拉夫IMS |
| B、 | 荷兰SAR |
| C、 | 法国SCOT |
| D、 | 英国POE |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 207 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-207 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《人民防空地下室设计规范》要求，下列何种管道可穿过人防围护结构？（ ） |
| A、 | 雨水管，公称直径150mm |
| B、 | 生活污水管，公称直径150mm |
| C、 | 消防水管，公称直径100mm |
| D、 | 给水管，公称直径160mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 208 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-208 |
| 父标识 |  |
| 题干 | A级电子信息系统机房的主机房，应采用下列哪种灭火系统：（ ） |
| A、 | 高压细水雾灭火系统 |
| B、 | 洁净气体灭火系统 |
| C、 | 水喷淋灭火系统 |
| D、 | 预作用自动喷水灭火系统 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 209 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-209 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不同比例的平面图、剖面图，其抹灰层、楼地面及屋面的面层线、材料图例的省略画法，以下哪项有误? |
| A、 | 比例大于1：50，画出抹灰层、面层线及材料图例 |
| B、 | 比例小于1：50，可不画抹灰层，但画出面层线 |
| C、 | 比例为1：100〜1：200，可简化图例（如砌体涂红，钢筋混凝土涂黑等），可不画面层线 |
| D、 | 比例小于1：200，可不画材料图例及剖面图的面层线 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 210 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-210 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪条不满足防空地下室室外出入口口部设计？（ ） |
| A、 | 在倒塌范围以外的口部建筑宜采用单层轻型建筑 |
| B、 | 备用出入口不宜设在通风竖井内 |
| C、 | 所有出地面口部都应有防倒塌措施 |
| D、 | 电梯由地面通至地下室时，电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 211 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-211 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一对户口在石家庄的老年夫妇，退休后在北京与其女儿、女婿和一个16岁的外孙女儿住在一起，家中还有 一个常住的保姆。其家庭人口构成的人口规模、户代际数、结构形式分别是：（ ） |
| A、 | 5人户、3代户、联合户 |
| B、 | 6人户、3代户及其他、主干户及其他 |
| C、 | 3人户、2代户及其他、核心户及其他 |
| D、 | 5人户、2代户及其他、联合户 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 212 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-212 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在图书馆的建筑防护措施中错误的是：（ ） |
| A、 | 陈列和贮藏珍贵书刊的房间应能单独锁闭，并设报警装置 |
| B、 | 为防虫鼠，门下沿与楼地面之间的缝隙不得超过10mm |
| C、 | 窗玻璃宜用折光、散光或滤光材料 |
| D、 | 特藏书库宜安装具有过滤紫外线的灯具 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 213 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-213 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑通常由哪三种空间组成？（ ）1.使用空间II.活动空间III.辅助空间IV.交通空间 |
| A、 | I、II、III |
| B、 | I、II、V |
| C、 | I、I、V |
| D、 | I、I、V |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 214 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-214 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大型旅馆和图书馆显示出复杂、综合的空间组合，其根本原因在于：（ ） |
| A、 | 丰富多变的空间序列 |
| B、 | 高层客房、书库与低层裙房的组合 |
| C、 | 功能服务区与后勤工作区的组合 |
| D、 | 功能和人流的复杂性 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 215 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-215 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅套型设计依据的最重要的两个因素是：（ ） |
| A、 | 家庭构成，房间构成 |
| B、 | 家庭构成，面积标准 |
| C、 | 收入水平，面积标准 |
| D、 | 面积标准，功能构成 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 216 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-216 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑前面室外场地的主要用途（ ） |
| A、 | 集散广场、活动场地、停车场地 |
| B、 | 绿化用地、停车场地、临时设施用地 |
| C、 | 活动广场、园林绿地、交通广场 |
| D、 | 绿化用地、活动广场、交通广场 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 217 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-217 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 寒冷地区甲类公共建筑外窗的传热系数限值与何者有关？（ ） |
| A、 | 与朝向和建筑高度有关 |
| B、 | 与外窗的构造和材料有关 |
| C、 | 与外墙材料和立面形式有关 |
| D、 | 与窗墙面积比和体形系数有关 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 218 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-218 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据现行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定，高层汽车库是（ ）。 |
| A、 | 建筑高度超过32m的汽车库 |
| B、 | 建筑高度超过24m的机械式立体汽车库 |
| C、 | 建筑高度超过32m的汽车库或设在高层建筑内地面以上楼层的汽车库 |
| D、 | 建筑高度超过24m的汽车库或设在高层建筑内地面以上楼层的汽车库 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 219 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-219 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 二类办公建筑办公室的室内净高及走道净高不得低于：（ ） |
| A、 | 2.80m、2.40m |
| B、 | 2.80m、2.10m |
| C、 | 2.60m、2.20m |
| D、 | 2.60m、2.40m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 220 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-220 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小型医院急诊室设计中，以下哪一项可以不予考虑？（ ） |
| A、 | 位于底层，独立出入口，急救车停靠方便 |
| B、 | 应与住院处、医技科室（X光、检验等）有便捷的联系 |
| C、 | 应设独立的药房（或取药口）、挂号处（或挂号口） |
| D、 | 与相对应的门诊科室有方便的联系 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 221 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-221 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按住宅性能评定技术标准规定，应选取各主要住宅套型审查，每个套型抽查一套，要求各主要套型总面积 之和不少于总住宅建筑面积的：（ ） |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.6 |
| C、 | 0.7 |
| D、 | 0.8 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 222 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-222 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 7层及7层以上的住宅建筑无障碍入口平台宽度：（ ） |
| A、 | >2.20m |
| B、 | >2.00m |
| C、 | >1.80m |
| D、 | >1.60m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 223 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-223 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 主要包括了使用面积系数、结构面积系数、交通面积系数的建筑面积系数，又被称为：（ ） |
| A、 | 建筑体型系数 |
| B、 | 建筑密度系数 |
| C、 | 平面系数 |
| D、 | 建筑利用系数 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 224 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-224 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道，其间距不宜超过：（ ） |
| A、 | 150m |
| B、 | 130m |
| C、 | 100m |
| D、 | 80m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 225 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-225 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于一间50m，的教室，以下哪一种平面尺寸更适合教室的功能特点？（ ） |
| A、 | 7m×7m |
| B、 | 6m×8m |
| C、 | 5m×10m |
| D、 | 4m×12m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 226 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-226 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层医院病房楼疏散楼梯最小净宽度为：（ ） |
| A、 | 1.10m |
| B、 | 1.20m |
| C、 | 1.30m |
| D、 | 1.40m |
|  |  |
| 答案 | 0 |
|  |  |
| 序号 | 227 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-227 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车场（库）内车辆双向行驶的主要通道，其宽度不宜小于：（ ） |
| A、 | 5.5m |
| B、 | 6m |
| C、 | 7m |
| D、 | 8m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 228 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-228 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列住宅的层高和净高，哪条不符合规范规定？（ ） |
| A、 | 住宅层高不宜高于2.80m |
| B、 | 卧室净高不应低于2.40m |
| C、 | 厨房净高不应低于2.20m |
| D、 | 厕所净高不应低于2.20m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 229 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-229 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学、普通旅馆等一般公共建筑的主要楼梯多数采用（ ）。 |
| A、 | 一跑楼梯 |
| B、 | 双跑楼梯 |
| C、 | 三跑楼梯 |
| D、 | 剪刀楼梯 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 230 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-230 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照现行《宿舍建筑设计规范》的要求，下列关于宿舍采取的节能措施不正确的是（ ）。 |
| A、 | 夏热冬暖地区宿舍居室的东西向外窗应采取遮阳措施 |
| B、 | 夏热冬冷地区宿舍居室的东西向外窗应采取遮阳措施 |
| C、 | 寒冷地区宿舍居室的西向外窗不应采取遮阳措施 |
| D、 | 严寒地区宿舍不应设置开敞的楼梯间和外廊 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 231 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-231 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于电梯厅最小深度，下列哪条不正确？（ ） |
| A、 | 住宅电梯，2台单侧排列时，其候梯厅的深度应等于或大于电梯轿厢深度 |
| B、 | 病床电梯，1台单侧排列时，其候梯厅的深度应等于或大于电梯轿厢深度 |
| C、 | 乘客电梯，2台单侧排列时，其候梯厅的深度应等于或大于最大轿厢 |
| D、 | 乘客电梯，4台单侧排列时，其候梯厅的深度应等于或大于2.4m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 232 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-232 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 幼儿园有关外门的设计，下列哪条错误？（ ） |
| A、 | 在距地600mm处，门上设有幼儿专用拉手 |
| B、 | 距离地面1.2m以下当使用玻璃材料时，应采用安全玻璃 |
| C、 | 门下不能设门槛 |
| D、 | 如用弹簧门，则门的下部应装透明玻璃 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 233 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-233 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住建筑宜设封闭阳台的地区为：（ ） |
| A、 | 炎热地区 |
| B、 | 温暖地区 |
| C、 | 寒冷地区 |
| D、 | 潮湿地区 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 234 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-234 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑无窗槛墙的建筑幕墙按规范规定在每层楼板外沿应设置（ ）。 |
| A、 | 不燃烧体或防火玻璃裙墙，耐火极限＜1.00h，高度＜0.60m |
| B、 | 不燃烧体裙墙，耐火极限＜0.90h，高度＜0.90m |
| C、 | 不燃烧体或防火玻璃裙墙，耐火极限＜1.00h，高度＜0.80m |
| D、 | 防火玻璃裙墙，防火玻璃，耐火极限＜0.50h，高度＜0.80m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 235 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-235 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 机动车库内坡道，当不设缓坡时的最大坡度为：（ ） |
| A、 | 0.08 |
| B、 | 0.1 |
| C、 | 125 |
| D、 | 0.15 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 236 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-236 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《建筑设计防火规范》规定：附设在建筑物内的空调机房应与建筑物内的其他部位隔开，其隔墙门应采用：（ ） |
| A、 | 隔声门 |
| B、 | 甲级防火门 |
| C、 | 乙级防火门 |
| D、 | 丙级防火门 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 237 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-237 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不符合汽车库、修车库室内疏散楼梯要求的是：（ ） |
| A、 | 建筑高度超过32m的高层汽车库，应设防烟楼梯间 |
| B、 | 建筑高度超过24m的高层汽车库，应设防烟楼梯间 |
| C、 | 楼梯间和前室的门应向疏散方向开启 |
| D、 | 楼梯间、前室的门应采用乙级防火门 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 238 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-238 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 穿过高层建筑的消防车道，其净宽和净空高不应小于多少米？（ ） |
| A、 | 5.00m |
| B、 | 4.50m |
| C、 | 4.20m |
| D、 | 4.00m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 239 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-239 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无障碍设计的建筑措施，下列哪条不符合规定？（ ） |
| A、 | 主要供残疾人使用的走道最小净宽1.8m |
| B、 | 无障碍出入口把手一侧墙垛宽度不应小于0.45m |
| C、 | 有三级及以上台阶时应设扶手 |
| D、 | 楼梯、台阶的明步踏面应设高不小于0.05m安全挡台 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 240 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-240 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据现行的规定，人防人员掩蔽工程战时阶梯式出入口的踏步高和宽的限值何者正确？（ ） |
| A、 | 踏步高不宜大于200mm，宽不宜小于240mm |
| B、 | 踏步高不宜大于180mm，宽不宜小于250mm |
| C、 | 踏步高不宜大于175mm，宽不宜小于260mm |
| D、 | 踏步高不宜大于170mm，宽不宜小于280mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 241 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-241 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑的内院或天井，当其短边超过以下哪项时，宜设进入内院或天井的消防车道？（ ） |
| A、 | 18m |
| B、 | 24m |
| C、 | 30m |
| D、 | 36m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 242 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-242 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座停放90辆小汽车的地下车库，其汽车疏散出口设置的最低条件是（ ）。 |
| A、 | 一个单车道 |
| B、 | 一个双车道 |
| C、 | 两个单车道 |
| D、 | 两个双车道 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 243 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-243 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于：（ ） |
| A、 | 1.0m |
| B、 | 1.1m |
| C、 | 1.2m |
| D、 | 1.3m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 244 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-244 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于防烟楼梯间的设置，下列哪条不当？（ ） |
| A、 | 楼梯间入口处应设前室或阳台、凹廊等 |
| B、 | 前室的面积不应小于6.00m2 |
| C、 | 梯间的前室应设防烟、排烟设施 |
| D、 | 向前室和楼梯间的门应设甲级防火门，并应向疏散方向开启 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 245 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-245 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图书馆设计中，下列哪条不作为资料文献库房的防护规定？（ ） |
| A、 | 保温、隔热、防水、防潮、防火、防尘、防污染 |
| B、 | 防虫、防鼠、防磁、防静电、防紫外线照射 |
| C、 | 防微振、防爆、防辐射 |
| D、 | 温度湿度控制、安全防范、自动监控、自动报警 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 246 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-246 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一座二级耐火等级的低层教学楼，平面为内走廊式布置；楼梯间为开敞式，其中位于袋形走道两侧的房门 至楼梯间的最大距离应为：（ ） |
| A、 | 22m |
| B、 | 20m |
| C、 | 25m |
| D、 | 18m |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 247 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-247 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑内400m，的观众厅、会议厅、多功能厅宜设置在：（ ） |
| A、 | 地下1、2层 |
| B、 | 首层或2、3层 |
| C、 | 4层及4层以上 |
| D、 | 顶层 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 248 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-248 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》中，下列关于缘石坡道设计的叙述，错误的是（ ）。 |
| A、 | 缘石坡道下口高出车行道的地面不得大于2mm |
| B、 | 缘石坡道可分为单面坡缘石坡道、双面坡缘石坡道和三面坡缘石坡道 |
| C、 | 缘石坡道应设在人行道的范围内，并应与人行横道相对应 |
| D、 | 人行道的各种路口必须设缘石坡道 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 249 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-249 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 民用建筑太阳能热水系统应满足太阳能集热系统的日照时数是（ ）。 |
| A、 | 3h |
| B、 | 4h |
| C、 | 5h |
| D、 | 6h |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 250 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-250 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用建筑工程一般分为（）。 |
| A、 | 方案设计、施工图设计二个阶段 |
| B、 | 概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段 |
| C、 | 可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段 |
| D、 | 方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 251 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-251 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《住宅设计规范》规定的住宅各直接采光房间的窗地比最小值为（ ）。 |
| A、 | 卧室、起居室、厨房1/7，楼梯间1/12 |
| B、 | 卧室、起居室1 /7，厨房、楼梯间1/12 |
| C、 | 卧室1/7，起居室1/10，厨房1/12，楼梯间1/15 |
| D、 | 卧室1/7，起居室1/5，厨房1/10，楼梯间不限 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 252 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-252 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅卧室、起居室利用坡屋顶内空间，应做到（ ）。 |
| A、 | 1/4面积的室内净高＜2.10m |
| B、 | 1/3面积的室内净高＜2.10m |
| C、 | 1/2面积的室内净高＜2.10m |
| D、 | 1/ 2面积的室内净高＜2.00m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 253 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-253 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列《中小学校建筑设计规范》中关于采光与照明的叙述，错误的是（ ）。 |
| A、 | 教室光线应自学生座位的左侧射入 |
| B、 | 学校建筑应装设人工照明装置 |
| C、 | 有条件的学校，教室宜选用无眩光灯具 |
| D、 | 教室灯管应采用长轴平行于黑板的方向布置 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 254 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-254 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 体育运动场地出入口的大小除了满足出入方便和疏散要求外，还必须满足下列哪项要求？（ ） |
| A、 | 器材运输 |
| B、 | 媒体采访 |
| C、 | 运动员和观众交流 |
| D、 | 贵宾出入 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 255 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-255 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某老年公寓内卫生间设计，下列哪条不符合规定？（ ） |
| A、 | 供老年人使用的卫生间最小使用面积为3.0m， |
| B、 | 配置三件卫生洁具：坐便器、洗浴器、洗面器 |
| C、 | 紧靠坐便器相邻的墙面，设有距地700mm高的安全扶手 |
| D、 | 坐便器高度不应高于0.40m。浴盆外缘高度不宜低于0.45m |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 256 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-256 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《老年人居住建筑设计规范》中规定，公用走廊应安装扶手，扶手单层设置时高度为0.80〜0.90m，设置双 层扶手时，下层扶手高度宜为：（ ） |
| A、 | 0.80 〜1.00m |
| B、 | 0.70 〜0.90m |
| C、 | 0.65 〜0.70m |
| D、 | 0.65 〜0.80m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 257 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-257 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为残疾人设扶手的规定，下列哪一条要求过分了 ？（ ） |
| A、 | 扶手高度为0.90m |
| B、 | 扶手宜保持连贯 |
| C、 | 起点、终点应水平延伸0.30m |
| D、 | 台阶超过二级时，应在两侧设扶手 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 258 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-258 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下选项中（）不属于施工图设计文件编制深度要求。 |
| A、 | 能据以编制施工图预算 |
| B、 | 能据以安排材料、设备订货和非标准设备制作 |
| C、 | 落实工程项目建设资金 |
| D、 | 能据以进行工程验收 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 259 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-259 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 哪类用房不能设在人民防空工程内？（ ） |
| A、 | 放映厅 |
| B、 | 游乐厅 |
| C、 | 汽车库 |
| D、 | 歌舞厅 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 260 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-260 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列地下停车库，哪一种情况可设1个汽车疏散出口？（ ） |
| A、 | 建筑面积小于3000m2且停车不超过100辆，设1个单车道出入口 |
| B、 | 建筑面积小于3500 m2且停车不超过150辆，设1个双车道出入口 |
| C、 | 建筑面积小于4000 m2且停车不超过100辆，设1个双车道出入口 |
| D、 | 建筑面积小于4500 m2且停车不超过250辆，设1个单车道出入口 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 261 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-261 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑室内楼梯的安全措施以下哪项错误？（ ） |
| A、 | 扶手高度自踏步内侧量起不宜小于0.90m |
| B、 | 靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时，其高度不应小于1.05m |
| C、 | 幼儿园的梯井宽大于0.20m时，必须采取防止儿童攀滑的措施 |
| D、 | 幼儿园当用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 262 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-262 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑物内的观众厅、展览厅、餐厅、商场营业厅等，由厅内任何一点至最近的疏散出口直线距离，下 列哪条是正确的？（ ） |
| A、 | 剧院观众厅，不超过30m |
| B、 | 展览馆展览厅，不超过25m |
| C、 | 商场营业厅，不超过20m |
| D、 | 酒店的餐厅，不超过15m |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 263 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-263 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在有人行道的路面上空，下列哪个措施是不符合规范的？（ ） |
| A、 | 2.5m以上突出凸窗、窗扇、窗罩、空调机位，突出深度不大于0.5m |
| B、 | 2.5m以上突出活动遮阳，突出深度不大于3m |
| C、 | 3m以上突出雨篷、挑檐，突出深度不大于3m |
| D、 | 5m以上突出雨篷、挑檐，突出深度不大于3m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 264 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-264 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 办公建筑物的走道内若有高差时应设坡道，下列设计方法哪项符合《办公建筑设计规范》的规定？（ ） |
| A、 | 高差不足两级踏步时，其坡度不宜大于1：10 |
| B、 | 高差不足两级踏步时，其坡度不宜大于1：8 |
| C、 | 高差不足三级踏步时，其坡度不宜大于1：10 |
| D、 | 高差不足三级踏步时，其坡度不宜大于1：8 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 265 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-265 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室内有车道且有人员停留的机械式汽车库的防火分区最大允许建筑面积是汽车库防火分区最大允许建筑面积的：（ ） |
| A、 | 0.5 |
| B、 | 0.65 |
| C、 | 0.85 |
| D、 | 1 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 266 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-266 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项不在高层建筑的适用范围内？（ ） |
| A、 | 首层设置商业服务网点的10层住宅 |
| B、 | 10层以上的办公建筑 |
| C、 | 单层主体建筑高度为34m的剧院 |
| D、 | 10层塔式住宅 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 267 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-267 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑内观众厅、会议厅等人员密集场所疏散口的设置，哪一条是错误的？（ ） |
| A、 | 疏散出口最小净宽不应小于1.4m |
| B、 | 疏散出口可设双向弹簧门 |
| C、 | 疏散出口的门内外1.4m范围内不应设踏步 |
| D、 | 疏散门不应设置门槛 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 268 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-268 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 只有1个双车道的汽车疏散出口的建筑面积小于4000m2的地下或半地下汽车库的最大允许泊车位是：（ ） |
| A、 | 100辆 |
| B、 | 90 辆 |
| C、 | 80 辆 |
| D、 | 70 辆 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 269 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-269 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项不符合防烟楼梯间入口处的要求？（ ） |
| A、 | 设有防烟前室 |
| B、 | 设有开敞式阳台 |
| C、 | 设有开敞式凹廊 |
| D、 | 设有中庭 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 270 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-270 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 医院住院病房护士站到最远病房门口的距离不宜超过：（ ） |
| A、 | 20m |
| B、 | 25m |
| C、 | 30m |
| D、 | 35m |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 271 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-271 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基本预备费的计算应以下列哪一项为基数？（ ） |
| A、 | 工程费用+工程建设其他费 |
| B、 | 土建工程费+安装工程费 |
| C、 | 工程费用+价差预备费 |
| D、 | 工程直接费+设备购置费 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 272 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-272 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目投资估算的作用之一是：（ ） |
| A、 | 作为向银行借款的依据 |
| B、 | 作为招投标的依据 |
| C、 | 作为编制施工图预算的依据 |
| D、 | 作为工程结算的依据 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 273 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-273 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基本预备费计算的基数是（ ）。 |
| A、 | 工程费用+室外工程费+红线外市政工程费 |
| B、 | 工程直接费+间接费 |
| C、 | 工程费用+建设单位管理费 |
| D、 | 工程费用+工程建设其他费 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 274 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-274 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于设计文件编制阶段的说法中哪一项是正确的？（ ） |
| A、 | 在可行性研究阶段需编制投资估算 |
| B、 | 在方案设计阶段需编制预算 |
| C、 | 在初步设计阶段需编制工程量清单 |
| D、 | 在施工图设计阶段需编制设计概算 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 275 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-275 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 单位工程预算书的编制除了以当地预算定额及相关规定为依据外，还应以下列哪一项为依据？（ ） |
| A、 | 初步设计预算 |
| B、 | 施工图设计的图纸和文字说明 |
| C、 | 施工组织方案 |
| D、 | 初步设计 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 276 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-276 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下说法正确的是：（ ） |
| A、 | 建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）应计算建筑面积 |
| B、 | 建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算 |
| C、 | 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池应计算建筑面积 |
| D、 | 建筑物外墙保温不应计算建筑面积 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 277 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-277 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑工程预算编制的主要依据是：（ ） |
| A、 | 初步设计图纸及说明 |
| B、 | 方案招标文件 |
| C、 | 项目建议书 |
| D、 | 施工图 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 278 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-278 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用中哪一项应计入设备购置费？（ ） |
| A、 | 采购及运输费 |
| B、 | 调试费 |
| C、 | 安装费 |
| D、 | 设备安装、保险费 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 279 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-279 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以幕墙作为围护结构的建筑物，建筑面积计算正确的是：（ ） |
| A、 | 按楼板水平投影线计算 |
| B、 | 按幕墙外边线计算 |
| C、 | 按幕墙内边线计算 |
| D、 | 根据幕墙具体做法而定 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 280 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-280 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量清单的作用是：（ ） |
| A、 | 编制投资估算的依据 |
| B、 | 编制设计概算的依据 |
| C、 | 编制施工图预算的依据 |
| D、 | 招标时为投标人提供统一的工程量 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 281 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-281 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 初步设计概算编制的主要依据是：（ ） |
| A、 | 初步设计图纸及说明 |
| B、 | 方案招标文件 |
| C、 | 项目建议书 |
| D、 | 施工图 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 282 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-282 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某住宅小区建造大型地下车库，在符合规范的前提下，控制造价的重点在于：（ ） |
| A、 | 混凝土的用量 |
| B、 | 保温材料的厚度 |
| C、 | 钢筋的用量 |
| D、 | 木材的用量 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 283 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-283 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是：（ ） |
| A、 | 土方开挖、运输与回填的费用 |
| B、 | 屋面防水工程费用 |
| C、 | 教学楼土建工程费用 |
| D、 | 教学楼基础工程费用 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 284 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-284 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 财务评价是从企业财务的角度，分析项目发生的收益和费用，考察项目的盈利能力、偿债能力和抵抗风险 的能力，评价项目的财务可行性。因此，在计算财务评价指标时应根据下列哪一项进行？（ ） |
| A、 | 预算价格 |
| B、 | 国家现行的影子价格 |
| C、 | 国家现行的财税制度 |
| D、 | 国家现行的财税制度和市场价格 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 285 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-285 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 目前，我国施工阶段公开招标主要采用的计价模式是：（ ） |
| A、 | 工程量清单计价 |
| B、 | 定额计价 |
| C、 | 综合单价计价 |
| D、 | 工料单价计价 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 286 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-286 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）应计算建筑面积 |
| B、 | 建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算 |
| C、 | 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池应计算建筑面积 |
| D、 | 建筑物外墙保温不应计算建筑面积 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 287 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-287 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列内容中，哪一项是设计概算主要编制依据？（ ） |
| A、 | 项目建议书 |
| B、 | 方案招标书 |
| C、 | 方案设计 |
| D、 | 初步设计图纸及说明 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 288 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-288 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊，其建筑面积计算规则是：（ ） |
| A、 | 按顶盖的水平投影面积计算 |
| B、 | 按顶盖水平投影面积的一半计算 |
| C、 | 按柱的外边线计算 |
| D、 | 按其结构底板水平投影面积或围护设施外围水平面积计算1/2面积 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 289 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-289 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多层建筑随着层高的降低，土建单价的变化下列哪一种说法是正确的？（ ） |
| A、 | 没关系 |
| B、 | 减少 |
| C、 | 增加 |
| D、 | 相同 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 290 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-290 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪一项的面积不应计算建筑面积（ ）? |
| A、 | 电梯井 |
| B、 | 管道井 |
| C、 | 独立烟囱、烟道 |
| D、 | 沉降缝 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 291 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-291 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，下列装饰工程的外墙块料综合单价最低的是：（ ） |
| A、 | 湿贴人造大理石 |
| B、 | 湿贴天然磨光花岗石 |
| C、 | 干挂人造大理石 |
| D、 | 干挂天然磨光花岗石 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 292 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-292 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 反映公共建筑使用期内经济性的指标是：（ ） |
| A、 | 单位造价 |
| B、 | 能源耗用量 |
| C、 | 面积使用系数 |
| D、 | 建筑用钢量 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 293 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-293 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程建筑面积计算规范》，坡地的建筑物吊脚架空层建筑面积计算方法正确的是：（ ） |
| A、 | 有围护结构且结构层高在2.20m及以上的部分应按其顶板水平投影计算全面积 |
| B、 | 有围护结构且结构层高在2.20m及以上的部分应按其维护结构水平投影计算全面积 |
| C、 | 无围护结构应按利用部位水平面积的1/2计算 |
| D、 | 无围护结构层高不足2.2m的，不计算建筑面积 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 294 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-294 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般钢筋混凝土框架结构不含室内精装修的民用建筑的造价，其建筑与结构造价的比例下列哪一项比较接近？（ ） |
| A、 | 0.4：0.6 |
| B、 | 0.5：0.5 |
| C、 | 0.6：0.4 |
| D、 | 0.7：0.3 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 295 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-295 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制，并经有关部门批准的（ ）。 |
| A、 | 方案投资估算 |
| B、 | 初步设计总概算 |
| C、 | 施工图预算 |
| D、 | 招标标底 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 296 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-296 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列反映偿债能力指标的是（ ）。 |
| A、 | 投资回收期 |
| B、 | 流动比率 |
| C、 | 财务净现值 |
| D、 | 资本金利润率 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 297 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-297 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 相同结构形式的单层与三层建筑，就其土建单位造价作比较，下列哪一种是正确的？（ ） |
| A、 | 单层比三层的要低 |
| B、 | 单层比三层的要高 |
| C、 | 两者相同 |
| D、 | 单层比三层的要低得多 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 298 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-298 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在外墙外保温改造中，每平方米综合单价最高的是：（ ） |
| A、 | 25mm厚聚苯颗粒保温砂浆，块料饰面 |
| B、 | 25mm厚聚苯颗粒保温砂浆，涂料饰面 |
| C、 | 25mm厚挤塑泡沫板，块料饰面 |
| D、 | 25mm厚挤塑泡沫板，涂料饰面 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 299 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-299 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 突出墙面的构件应（ ）建筑面积。 |
| A、 | 按投影面积计算 |
| B、 | 按投影面积的1/2计算 |
| C、 | 按投影面积的1 /4计算 |
| D、 | 不计算 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 300 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-01-300 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《建设工程工程量清单计价规范》规定，投标单位各实体工程的风险费用应计入（ ）。 |
| A、 | 其他项目清单计价表 |
| B、 | 材料清单计价表 |
| C、 | 分部分项工程清单计价表 |
| D、 | 措施费表 |
|  |  |
| 答案 | C |

# 301~400

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 001 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制设计概算必须在（ ）阶段完成。 |
| A、 | 总体设计 |
| B、 | 初步设计 |
| C、 | 扩大初步设计 |
| D、 | 施工图设计 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 002 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列评价指标中属于动态指标的是（ ）。 |
| A、 | 投资利润率 |
| B、 | 投资利税率 |
| C、 | 内部收益率 |
| D、 | 投资报酬率 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 003 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 多层建筑物的二层及二层以上（ ）计算建筑面积。 |
| A、 | 按外墙轴线 |
| B、 | 按外墙外围水平面积 |
| C、 | 按外墙内壁净面积 |
| D、 | 按外墙内保温层内壁净面积 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 004 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列各类建筑中土建工程单方造价最高的是：（ ） |
| A、 | 砖混结构车库 |
| B、 | 砖混结构住宅 |
| C、 | 框架结构住宅 |
| D、 | 钢筋混凝土结构地下车库 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 005 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，属于（ ）。 |
| A、 | 直接费 |
| B、 | 间接费 |
| C、 | 直接工程费 |
| D、 | 企业管理费 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 006 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 初步设计的总平面设计图纸应当包括下列内容，其中哪项为错误的？（ ） |
| A、 | 竖向布置图 |
| B、 | 区域位置图 |
| C、 | 总平面图 |
| D、 | 基础详图 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 007 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在项目财务评价中，能反映项目财务生存能力的财务报表是（ ）。 |
| A、 | 项目财务现金流量表 |
| B、 | 利润与利润分配表 |
| C、 | 财务计划现金流量表 |
| D、 | 资产负债表 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 008 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，如何计算建筑面积？（ ） |
| A、 | 按建筑物外墙结构面外边线计算 |
| B、 | 按建筑物外墙结构的中线计算 |
| C、 | 按建筑物保温隔热层外边线计算 |
| D、 | 按建筑物外墙装饰面外边线计算 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 009 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物的阳台其建筑面积的计算规则正确是：（ ） |
| A、 | 主体结构内的阳台，按其结构外围水平面积计算3/4面积 |
| B、 | 主体结构内的阳台，按其结构外围水平面积计算1/2面积 |
| C、 | 在主体结构外的阳台，按其结构底板水平投影面积计算面积 |
| D、 | 在主体结构外的阳台，按其结构底板水平投影面积计算1/2面积 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-10 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物墙外有顶盖和柱的檐廊，其建筑面积应按（ ）计算。 |
| A、 | 其顶盖的水平投影面积 |
| B、 | 其顶盖的水平投影面积的一半 |
| C、 | 柱的外边线水平面积 |
| D、 | 柱的外边线水平面积的一半 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-11 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在以下内墙面装饰中，价格最贵的是（ ）。 |
| A、 | 乳胶漆 |
| B、 | 白瓷砖 |
| C、 | 人造大理石 |
| D、 | 天然大理石 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-12 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不能作为投资估算的编制方法是的（ ）。 |
| A、 | 施工预算法 |
| B、 | 资金周转率法 |
| C、 | 生产规模指数法 |
| D、 | 比例估算法 |
|  |  |
| 答案 | 0 |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-13 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 可以采用的建筑安装工程费用计算方法有（ ）。 |
| A、 | 工料单价法、综合单价法 |
| B、 | 定额单价法、全费用单价法 |
| C、 | 工料单价法、综合单价法、全费用单价法 |
| D、 | 定额单价法、综合单价法、全费用单价法 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-14 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般情况下，下列饰面材料中综合单价最低的是（ ）。 |
| A、 | 水泥花砖 |
| B、 | 白锦砖 |
| C、 | 预制白水泥水磨 |
| D、 | 不勾缝面砖 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-15 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在以下外墙面装饰中，价格最贵的是（ ）。 |
| A、 | 水泥拉毛 |
| B、 | 干黏石 |
| C、 | 仿石涂料 |
| D、 | 水刷石 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-16 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （ ）是指通过较为简单的施工过程就能生产出来，且可以用适当的计量单位进行计量、描述的建筑或设备安 装工程各种基本构造要素。 |
| A、 | 分部工程 |
| B、 | 分项工程 |
| C、 | 单项工程 |
| D、 | 单位工程 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-17 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制基础砌筑工程分项预算时，下列哪一种工程量的计量单位是正确的？（ ） |
| A、 | 立方米 |
| B、 | 平方米 |
| C、 | 长度米 |
| D、 | 高度米 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-18 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对项目进行财务评价，可分为动态分析和静态分析两种，下列评价指标中属于动态指标的是：（ ） |
| A、 | 投资利润率 |
| B、 | 投资利税率 |
| C、 | 财务内部收益率 |
| D、 | 投资报酬率 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-19 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 联合试运转费应计入下列哪项费用中？（ ） |
| A、 | 设备安装费 |
| B、 | 建筑安装工程费 |
| C、 | 生产准备费 |
| D、 | 与未来企业生产经营有关的其他费用 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-20 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用单价法编制施工图预算是以分部分项工程量乘以单价后的合计作为：（ ） |
| A、 | 措施费 |
| B、 | 直接工程费 |
| C、 | 间接费 |
| D、 | 建筑安装工程费 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 21 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-21 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设其他费用中，与未来企业生产和经营活动有关的是：（ ） |
| A、 | 建设管理费 |
| B、 | 勘察设计费 |
| C、 | 工程保险费 |
| D、 | 联合试运转费 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 22 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-22 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列技术经济指标中，属于公共建筑设计方案节地经济指标的是：（ ） |
| A、 | 体形系数 |
| B、 | 建筑平面系数 |
| C、 | 容积率 |
| D、 | 结构面积系数 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 23 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-23 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是：（ ） |
| A、 | 内部收益率小于基准收益率，净现值小于零 |
| B、 | 内部收益率小于基准收益率，净现值大于零 |
| C、 | 内部收益率大于基准收益率，净现值小于零 |
| D、 | 内部收益率大于基准收益率，净现值大于零 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 24 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-24 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价主要费用除人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费 外，还有哪两项？（ ） |
| A、 | 规费、税金 |
| B、 | 税金、措施费 |
| C、 | 利润、管理费 |
| D、 | 规费、措施费 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 25 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-25 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价主要费用除人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费 外，还有哪两项？（ ） |
| A、 | 规费、税金 |
| B、 | 税金、措施费 |
| C、 | 利润、管理费 |
| D、 | 规费、措施费 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 26 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-26 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一家私营企业拟在市中心投资建造一个商品房项目，对于该项目，业主主要应作：（ ） |
| A、 | 企业财务评价 |
| B、 | 国家财务评价 |
| C、 | 国民经济评价 |
| D、 | 社会评价 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 27 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-27 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关工业项目总平面设计评价指标的说法，正确的是：（ ） |
| A、 | 建筑系数反映了总平面设计的功能分区的合理性 |
| B、 | 土地利用系数反映出总平面布置的经济合理性和土地利用效率 |
| C、 | 绿化系数应该属于工程量指标的范畴 |
| D、 | 经济指标是指工业项目的总运输费用、经营费用等 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 28 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-28 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 同一地区，在结构形式及装修标准基本相同的情况下，单方造价最低的是：（ ） |
| A、 | 多层住宅 |
| B、 | 多层宿舍 |
| C、 | 多层医院门诊部（三级甲等） |
| D、 | 多层商店 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 29 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-29 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 基本预备费不包括：（ ） |
| A、 | 技术设计、施工图设计及施工过程中增加的费用 |
| B、 | 设计变更费用 |
| C、 | 利率、汇率调整等增加的费用 |
| D、 | 对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复产生的费用 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 30 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-30 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用中，不属于施工措施费的是：（ ） |
| A、 | 安全、文明施工费 |
| B、 | 已完工程及设备保护费 |
| C、 | 二次搬运费 |
| D、 | 工程排污费 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 31 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-31 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的实际造价是：（ ） |
| A、 | 中标价 |
| B、 | 承包合同价 |
| C、 | 竣工决算价 |
| D、 | 竣工结算价 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 32 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-32 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在编制初步设计总概算时，对于难以预料的工程和费用应列入下列哪一项？（ ） |
| A、 | 涨价预备费 |
| B、 | 基本预备费 |
| C、 | 工程建设其他费用 |
| D、 | 建设期贷款利息 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 33 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-33 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 总概算除包括工程建设其他费用、预备费外，还应包括下列哪一项费用？（ ） |
| A、 | 工程监理费 |
| B、 | 单项工程综合概算 |
| C、 | 工程设计费 |
| D、 | 联合试运转费 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 34 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-34 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资估算是指在（ ）阶段对项目投资所作的预估算。 |
| A、 | 项目决策 |
| B、 | 初步设计 |
| C、 | 施工图设计 |
| D、 | 施工准备 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 35 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-35 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在8度地震设防地区，钢筋混凝土剪力墙结构的小高层住宅，每平方米建筑面积钢筋消耗量是：（ ） |
| A、 | 20〜30kg |
| B、 | 31〜40kg |
| C、 | 41〜50kg |
| D、 | 51kg以上 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 36 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-36 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程设计发包与承包，以下做法正确的是：（ ） |
| A、 | 经主管部门批准，发包方将采用特定专利或专有技术的建设工程设计直接发包 |
| B、 | 发包方将建设工程设计直接发包给某注册建筑师 |
| C、 | 承包方将所承揽的建设工程设计转包其他具有相应资质等级的设计单位 |
| D、 | 经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 37 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-37 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设中采用国际标准或者国外标准且现行强制性标准未作规定的，建设单位：（ ） |
| A、 | 应当向国务院有关行政主管部门备案 |
| B、 | 应当向省级建设行政主管部门备案 |
| C、 | 应当向所在市建设行政主管部门备案 |
| D、 | 可直接采用，不必备案 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 38 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-38 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程勘察设计单位超越其资质等级许可的范围承揽建设工程勘察设计业务的，将责令停止违法行为，处罚 款额为合同约定的勘察费、设计费的多少倍？（ ） |
| A、 | 1倍以下 |
| B、 | 1倍以上2倍以下 |
| C、 | 2倍以上5倍以下 |
| D、 | 5倍以上10倍以下 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 39 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-39 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 从事建筑工程勘察、设计和施工的企业应当具备下列条件，其中错误的是哪一条？（ ） |
| A、 | 有符合规定的流动资金 |
| B、 | 有法定执业资格的专业技术人员 |
| C、 | 有从事相关建筑活动所应有的技术装备 |
| D、 | 法律、行政法规规定的其他条件 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 40 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-40 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于订立合同的说法，正确的是：（ ） |
| A、 | 当事人采用合同书形式订立合同的，只要一方当事人签字或盖章，合同便成立 |
| B、 | 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，但签订确认书 时，合同不成立 |
| C、 | 采用信件、数据电文等形式订立合同的，发件人的主营地点为合同成立地点 |
| D、 | 当事人采用书面形式订立合同的，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务且被对方接受的，该 合同成立 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 41 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-41 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师有下列行为之一且情节严重的，将会被吊销注册建筑师证书，其中哪一条是错误的？（ ） |
| A、 | 以个人名义承接注册建筑师业务的 |
| B、 | 以个人名义收取费用的 |
| C、 | 准许他人以本人名义执行业务的 |
| D、 | 因设计质量造成经济损失的 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 42 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-42 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑工程招标的开标、评标、定标由哪个单位依法组织实施？（ ） |
| A、 | 招标公司 |
| B、 | 公证机关 |
| C、 | 建设单位 |
| D、 | 施工单位 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 43 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-43 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工程设计中标人按照合同约定履行义务完成中标项目的叙述，哪条是正确的？（ ） |
| A、 | 中标人经招标人同意，可以向具备相应资质条件的他人转让中标项目 |
| B、 | 中标人按照合同约定，可以将中标项目肢解后分别向具备相应资质条件的他人转让 |
| C、 | 中标人按照合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并可以 再次分包 |
| D、 | 中标人经招标人同意，可以将中标项目的部分非关键性工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并不得再次分包 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 44 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-44 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？（ ） |
| A、 | 建设工程合同是发包人进行发包，承包人进行投标的合同 |
| B、 | 建设工程合同应当采用书面形式 |
| C、 | 订立建设工程合同，不得与法律法规相违背 |
| D、 | 发包人可以与总承包人订立建设工程合同 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 45 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-45 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于在设计文件中指定使用不符合国家规定质量标准的建筑材料造成重大事故的设计单位，应按以下哪条 处理？（ ） |
| A、 | 责令改正及停业整顿，处以罚款，对造成损失的应承担相应的赔偿责任 |
| B、 | 责令改正及停业整顿，处以罚款，对造成损失的应承担相应的赔偿责任，降低资质等级，两年内不得升 级 |
| C、 | 责令停业整顿，对造成损失的应承担相应的赔偿责任，降低资质等级，两年内不得升级 |
| D、 | 责令停业整顿，对造成损失的应承担相应的赔偿责任，降低资质等级，一年内不得升级 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 46 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-46 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，应按照以下哪项计价？（ ） |
| A、 | 按照原合同定的价格 |
| B、 | 按照重新协商的价格 |
| C、 | 按照“就高不就低”的原则 |
| D、 | 按照交付时的价格 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 47 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-47 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划区内建设工程在设计任务书报请批准时，必须附有哪个行政主管部门的选址意见书？（ ） |
| A、 | 建设主管部门 |
| B、 | 规划主管部门 |
| C、 | 房地产主管部门 |
| D、 | 国土资源主管部门 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 48 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-48 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《中华人民共和国合同法》规定，设计单位未按照期限提交设计文件，给建设单位造成损失的，除应继续完善设计外，还应（ ）。 |
| A、 | 只减收设计费 |
| B、 | 只免收设计费 |
| C、 | 全额收取设计费后视损失情况给予全额赔偿 |
| D、 | 减收或免收设计费并赔偿损失 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 49 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-49 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 依据《合同法》中的建设工程合同部分，以下哪一项叙述是不正确的？（ ） |
| A、 | 建设工程合同应当采用书面形式 |
| B、 | 建设工程合同是承包人进行工程建设，发每人支付价款的合同 |
| C、 | 建设工程合同包括设备和建筑械料采购合同 |
| D、 | 勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 50 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-50 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于注册建筑师的权利与义务，以下哪项叙述是不准确的？（ ） |
| A、 | 注册建筑师有权以注册建筑师的名义执行注册建筑师业务 |
| B、 | 所有房屋建筑，均应由注册建筑师设计 |
| C、 | 注册建筑师应当保守在执业中知悉的单位和个人的秘密 |
| D、 | 注册建筑师不得准许他人以本人名义执行业务 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 51 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-51 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 指出下列正确的论述：（ ） |
| A、 | 建设单位在取得原设计单位授权后，可以修改建设工程设计文件 |
| B、 | 建设单位应当委托原设计单位修改设计文件 |
| C、 | 建设单位可以另外委托其他具有相应资质的设计单位修改原设计文件 |
| D、 | 建设单位可以委托监理单位修改设计文件 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 52 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-52 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按规定需要政府审批的项目，有下列情形之一的，经批准可以不进行设计招标，其中错误的是哪一项？（ ） |
| A、 | 涉及国家秘密的 |
| B、 | 抢险救灾的 |
| C、 | 主要工艺采用特定专利或专有技术的 |
| D、 | 专业性强，能够满足条件的设计单位少于五家的 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 53 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-53 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，除责令改正外，还应处以：（ ） |
| A、 | 1万元以上3万元以下的罚款 |
| B、 | 5万元以上10万元以下的罚款 |
| C、 | 10万元以上30万元以下的罚款 |
| D、 | 30万元以上50万元以下的罚款 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 54 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-54 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一级注册建筑师考试内容分成九个科目进行考试。科目考试合格有效期为：（ ） |
| A、 | 五年 |
| B、 | 八年 |
| C、 | 十年 |
| D、 | 长期有效 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 55 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-55 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程设计方案评标，以下可不作为综合评定依据的是：（ ） |
| A、 | 投标人的业绩 |
| B、 | 投标人的信誉 |
| C、 | 投标人设计人员的能力 |
| D、 | 投标设计图纸的数量 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 56 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-56 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于二级注册建筑师执业印章的使用效力，以下哪项解释是不正确的？（ ） |
| A、 | 在国家允许的执业范围内均有效 |
| B、 | 可以在甲级建筑设计单位内使用 |
| C、 | 限注册地的省、自治区、直辖市内使用 |
| D、 | 全国通用 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 57 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-57 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项不是商品房预售的必要条件？（ ） |
| A、 | 该工程已结构封顶 |
| B、 | 取得建设工程规划许可证 |
| C、 | 投入开发建设的资金已达该工程建设总投资的20%以上，并确定施工进度和竣工交付日期 |
| D、 | 取得商品房预售许可证明 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 58 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-58 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 初步设计文件扉页上应签署或授权盖章下列哪一组人？（ ） |
| A、 | 法定代表人、技术总负责人、项目总负责人、各专业审核人 |
| B、 | 法定代表人、项目总负责人、各专业审核人、各专业负责人 |
| C、 | 法定代表人、技术总负责人、项目总负责人、各专业负责人 |
| D、 | 法定代表人、项目总负责人、部门负责人、各专业负责人 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 59 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-59 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师注册的有效期为：（ ） |
| A、 | 5年 |
| B、 | 3年 |
| C、 | 2年 |
| D、 | 1年 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 60 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-60 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于工程监理的主要内容的是：（ ） |
| A、 | 控制工程建设的投资 |
| B、 | 进行工程建设合同管理 |
| C、 | 协调有关单位间的工作关系 |
| D、 | 负责开工证的办理 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 61 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-61 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程的设计文件需做重大修改的，建设单位应报经以下哪个部门批准后，方可修改？（ ） |
| A、 | 原审批机关 |
| B、 | 工程监理单位 |
| C、 | 施工图审查机构 |
| D、 | 勘察设计主管部门 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 62 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-62 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 依据《中华人民共和国合同法》中的建设工程合同部分，以下哪一项叙述是不正确的？（ ） |
| A、 | 建设工程合同应当采用书面形式 |
| B、 | 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 |
| C、 | 建设工程合同包括设备和建筑材料采购合同 |
| D、 | 勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 63 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-63 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对编制初步设计文件的要求，哪项是错误的？（ ） |
| A、 | 满足编制施工图设计文件的需要 |
| B、 | 满足控制决算的需要 |
| C、 | 满足编制施工招标文件的需要 |
| D、 | 满足主要设备材料订货的需要 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 64 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-64 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，（一）施工单项合同估算价在人民币（ ）以上的，必须进行招标。 |
| A、 | 50万元 |
| B、 | 10 0万元 |
| C、 | 150万元 |
| D、 | 200万元 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 65 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-65 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划法所指的城市规划区为下列何者？（ ） |
| A、 | 城市近郊区所包含的区域 |
| B、 | 城市远郊区所包含的区域 |
| C、 | 城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域 |
| D、 | 城市行政区域 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 66 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-66 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 监理公司所监理的工程项目进度款的支付凭证，由下列哪位来签认？（ ） |
| A、 | 监理公司的法定代表人 |
| B、 | 监理公司负责该项目的总监理工程师 |
| C、 | 监理公司负责该项目的监理工程师 |
| D、 | 该项目业主的法定代表人 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 67 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-67 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设立房地产开发企业，应当向哪一个管理部门申请设立登记？（ ） |
| A、 | 工商行政管理部门 |
| B、 | 税务行政管理部 |
| C、 | 建设行政管理部门 |
| D、 | 房地产行政管理部门 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 68 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-68 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 省会城市总体规划由（ ）审批。 |
| A、 | 省人民政府审查同意后，报国务院 |
| B、 | 省人民政府 |
| C、 | 国务院城乡建设主管部门审查同意后报国务院 |
| D、 | 国务院 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 69 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-69 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《工程设计收费标准》规定提供设计文件的标准份数是（ ）。 |
| A、 | 初步设计图纸4份，施工图6份 |
| B、 | 初步设计图纸6份，施工图8份 |
| C、 | 初步设计图纸8份，施工图10份 |
| D、 | 初步设计图纸10份，施工图8份 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 70 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-70 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制建设工程程初步设计文件时，应当满足下列哪些需要？ I .编制工程预算II.编制施工图设计文件III，主要设备材料订货IV.非标准设备制作（ ） |
| A、 | I、II、III、V |
| B、 | I、III、V |
| C、 | I、I、V |
| D、 | I.I、I |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 71 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-71 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 技术改造项目可依据设计复杂程度增加设计收费的调整系数，其范围为：（ ） |
| A、 | 1.1 〜1.3 |
| B、 | 1.1 〜1.4 |
| C、 | 1.2 〜1.4 |
| D、 | 1.1 〜1.5 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 72 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-72 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 商业、旅游和豪华住宅用地，有条件的，必须采取下列何种方式出让土地使用权？（ ） |
| A、 | 拍卖 |
| B、 | 拍卖、招标 |
| C、 | 招标或者双方协议 |
| D、 | 拍卖、招标或者双方协议 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 73 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-73 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师发生了下列哪种情形不必由注册管理机构收回注册建筑师证书？（ ） |
| A、 | 完全丧失民事行为能力 |
| B、 | 因在相关业务中犯有错误而受到撤职以上行政处分 |
| C、 | 因工作纠纷受到建设单位举报 |
| D、 | 自行停止注册建筑师业务2年 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 74 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-74 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国注册建筑师制度的最高法律依据是：（ ） |
| A、 | 注册建筑师法 |
| B、 | 注册建筑师条例 |
| C、 | 注册建筑师管理规定 |
| D、 | 注册建筑师管理暂行规定 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 75 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-75 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《中华人民共和国注册建筑师条例》，（ ）不属于注册建筑师应当履行的义务? |
| A、 | 保守在执业中知悉的个人秘密 |
| B、 | 向社会普及建筑文化知识 |
| C、 | 维护社会公共利益 |
| D、 | 遵守法律 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 76 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-76 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师有下列哪种情形时，其注册证书和执业印章继续有效？（ ） |
| A、 | 聘用单位申请破产保护的 |
| B、 | 聘用单位被吊销营业执照的 |
| C、 | 聘用单位相应资质证书被吊销或者撤回的 |
| D、 | 与聘用单位解除聘用劳动关系的 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 77 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-77 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经济合同的无效与否是由（ ）确认的。 |
| A、 | 人民政府 |
| B、 | 公安机关 |
| C、 | 人民检察院 |
| D、 | 人民法院或仲裁机构 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 78 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-78 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选用通用设备时，不得在设计文件中标注下列哪项内容？（ ） |
| A、 | 设备规格 |
| B、 | 设备性能 |
| C、 | 设备型号 |
| D、 | 设备厂家 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 79 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-79 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 县级以上地方人民政府的什么机构负责本行政区域内实施工程建设强制性标准的监督管理工作？（ ） |
| A、 | 建设项目规划审查机构 |
| B、 | 建设安全监督管理机构 |
| C、 | 工程质量监督机构 |
| D、 | 建设行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 80 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-80 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因设计质量造成经济损失，承担赔偿责任的是：（ ） |
| A、 | 建筑设计单位，与签字的注册建筑师无关 |
| B、 | 签字的注册建筑师，与建筑设计单位无关 |
| C、 | 签字的注册建筑师和建筑设计单位各承担一半 |
| D、 | 建筑设计单位，该单位有权向签字的注册建筑师追偿 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 81 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-81 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 经济法律关系的主体中，可以签订建设工程合同的，一般只能是（ ）。 |
| A、 | 公民 |
| B、 | 法人 |
| C、 | 个体工商户 |
| D、 | 社会组织 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 82 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-82 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对建设项目方案设计招标投标活动实施监督管理的部门为：（ ） |
| A、 | 乡镇级以上地方人民政府 |
| B、 | 县级以上地方人民政府 |
| C、 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 |
| D、 | 市级以上建设行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 83 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-83 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建设工程的勘察、设计，经过批准可以直接发包，其中错误的是哪一种？（ ） |
| A、 | 采用特定专利的 |
| B、 | 采用特定专有技术的 |
| C、 | 采用特定机器设备的 |
| D、 | 建筑艺术造型有特殊要求的 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 84 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-84 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合强制性标准规定的，应当：（ ） |
| A、 | 通过本地建设主管部门批准后实施 |
| B、 | 由拟采用单位组织专家论证，报本单位上级主管部门批准实施 |
| C、 | 由拟采用单位组织专家技术论证，报批准标准的建设行政主管部门审定 |
| D、 | 由建设单位组织专家技术论证，报国务院有关行政主管部门审定 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 85 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-85 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师继续教育分为必修课和选修课，其学时要求是：（ ） |
| A、 | 每年各为40学时 |
| B、 | 在每一注册有效期内各为40学时 |
| C、 | 在每一注册有效期内任选必修课或选修课共80学时 |
| D、 | 每年任选必修课或选修课共80学时 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 86 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-86 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《中华人民共和国注册建筑师条例》，注册建筑师注册的有效期是：（ ） |
| A、 | 一年 |
| B、 | 二年 |
| C、 | 三年 |
| D、 | 五年 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 87 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-87 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《建设工程质量管理条例》规定，建设单位拨付工程款需经什么人签字？（ ） |
| A、 | 总经理 |
| B、 | 总经济师 |
| C、 | 总工程师 |
| D、 | 监理工程师 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 88 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-88 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无效合同的确认机构是（ ）。I .仲裁机构II.人民法院III.工商行政管理部门 |
| A、 | II |
| B、 | I |
| C、 | I、II |
| D、 | I、II、III |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 89 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-89 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程监理企业资质分为：（ ） |
| A、 | 综合资质，专业资质，事务所资质 |
| B、 | 综合资质，专业资质甲级、乙级，事务所资质 |
| C、 | 综合资质，专业资质甲级、乙级、丙级 |
| D、 | 专业资质甲级、乙级、丙级，事务所资质 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 90 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-90 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 负责审批省会城市总体规划的是（ ）。 |
| A、 | 本市人民政府 |
| B、 | 本市人民代表大会 |
| C、 | 所在省人民政府 |
| D、 | 国务院 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 91 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-91 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的是：（ ） |
| A、 | 规划审查单位 |
| B、 | 建筑安全监督单位 |
| C、 | 工程质量监督单位 |
| D、 | 施工图设计文件审查单位 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 92 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-92 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工单位不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的，责令改正，处以下列哪一项罚款？（ ） |
| A、 | 10万元以上20万元以下 |
| B、 | 20万元以上50万元以下 |
| C、 | 工程合同价款的1%以上5%以下 |
| D、 | 工程合同价款的2%以上4%以下 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 93 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-93 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑师初始注册者可以自执业资格证书签发之日起几年内提出注册申请？（ ） |
| A、 | 2年 |
| B、 | 3年 |
| C、 | 4年 |
| D、 | 5年 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 94 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-94 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目最终决策的依据是以下哪一项？（ ） |
| A、 | 初步设计 |
| B、 | 项目建议书 |
| C、 | 计划任务书 |
| D、 | 可行性研究报告 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 95 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-95 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪个单位负责对建筑设计阶段执行强制性标准的情况实施监督？（ ） |
| A、 | 本设计单位的技术管理部门 |
| B、 | 相关规划管理部门 |
| C、 | 相关施工图设计文件审查单位 |
| D、 | 相关建设行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 96 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-96 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计单位要承担和参加建设前期工作，下列哪一项不属于此范围？（ ） |
| A、 | 资金筹措 |
| B、 | 编制可行性研究报告 |
| C、 | 参加工程设计所需的科学试验 |
| D、 | 参加厂址选择 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 97 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-97 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《城市房地产管理法》规定，下列哪项不属于设立房地产开发企业的条件？（ ） |
| A、 | 有自己的名称和组织机构 |
| B、 | 有固定的经营场所 |
| C、 | 有足够的技术装备 |
| D、 | 有符合国务院规定的注册资金 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 98 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-98 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《中华人民共和国注册建筑师条例》，下列哪一项不属于注册建筑师应当履行的义务？（ ） |
| A、 | 保守在执业中知悉的个人秘密 |
| B、 | 向社会普及建筑文化知识 |
| C、 | 维护社会公共利益 |
| D、 | 遵守法律 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 99 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-99 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用建筑工程一般分为：（ ） |
| A、 | 方案设计、施工图设计二个阶段 |
| B、 | 概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段 |
| C、 | 可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段 |
| D、 | 方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 100 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-02-0002-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 凡发生下列情况之一者，允许变更或解除经济合同，其错误的是（ ）。 |
| A、 | 当事人一方不能按期履行合同 |
| B、 | 由于不可抗力使合同2/3以上义务不能履行 |
| C、 | 当事人双方协商同意 |
| D、 | 由于不可抗力使合同的全部义务不能履行 |
|  |  |
| 答案 | B |

# 2、多选题（20题）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于无障碍机动车停车位的设计，下列哪些选项是正确的？（ ） |
| A、 | 应将通行方便、行走距离路线最短的停车位设为无障碍机动车停车位 |
| B、 | 无障碍机动车停车位的地面应平整、防滑、不积水，地面坡度不应大于1：30 |
| C、 | 无障碍机动车停车位一侧，应设宽度不小于1.50m的通道 |
| D、 | 无障碍机动车停车位两侧，应设宽度不小于1.20m的通道 |
| E、 | 无障碍机动车停车位的地面应涂有停车线、轮椅通道线和无障碍标志 |
| 答案 | AD |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照现行《宿舍建筑设计规范》的要求，下列关于宿舍采取的节能措施正确的是（ ）。 |
| A、 | 夏热冬暖地区宿舍居室的东西向外窗应采取遮阳措施 |
| B、 | 夏热冬冷地区宿舍居室的东西向外窗应采取遮阳措施 |
| C、 | 寒冷地区宿舍居室的西向外窗不应采取遮阳措施 |
| D、 | 严寒地区宿舍不应设置开敞的楼梯间和外廊 |
| E、 | 温和地区宿舍居室的西向外窗不应采取遮阳措施 |
| 答案 | ABD |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于无障碍通道的设计措施，下列哪些选项是正确的？（ ） |
| A、 | 室内走道不应小于1.20m，人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不宜小于1.50m |
| B、 | 室外通道不宜小于1.50m |
| C、 | 检票口、结算口轮椅通道不应小于0.9m |
| D、 | 斜向的自动扶梯、楼梯等下部空间可以进入时，应设置安全挡牌 |
| E、 | 无障碍通道应连续，其地面应平整、防滑、反光小或无反光，并不宜设置厚地毯 |
| 答案 | BCDE |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厕所和浴室隔断的要求，下列哪条是正确的？（ ） |
| A、 | 内开门厕所隔间平面尺寸不应小于0.90m×1.40m |
| B、 | 并列小便器的中心距离不应小于0.65m |
| C、 | 外开门的淋浴隔间不应小于0.90m×1.20m |
| D、 | 浴盆长边至对面墙的净距不应小于0.65m |
| E、 | 无障碍厕位不应小于1.50m×1.00m |
| 答案 | ABD |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图书馆设计中，下列哪些是资料文献库房的防护规定？（ ） |
| A、 | 保温、隔热、防水、防潮、防火、防尘、防污染 |
| B、 | 防虫、防鼠、防磁、防静电、防紫外线照射 |
| C、 | 防微振、防爆、防辐射 |
| D、 | 温度湿度控制、安全防范、自动监控、自动报警 |
| E、 |  |
| 答案 | ABD |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 供残疾人使用的建筑物出入口，下列哪些是正确的？（ ） |
| A、 | 供残疾人使用的出入口，应设在通行方便和安全的地段。室内设有电梯时，该出入口宜靠近电梯厅 |
| B、 | 出入口的室内外地面宜相平。如室内外地面有高差时，公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于 300mm，踏步高度不宜大于150mm，并不应小于100mm |
| C、 | 出入口的内外，应留有不小于1.50m×1.50m平坦的轮椅回转面积 |
| D、 | 出入口设有两道门时，门扇开启后应留有不小于1.20m的轮椅通行净距 |
| E、 | 建筑物无障碍出入口的上方应设置雨棚 |
| 答案 | ABCE |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 停车库，修车库、停车场的防火分类，哪些选项是正确的？（ ） |
| A、 | 汽车库，停车50〜150辆时，分类为III类 |
| B、 | 修车库，停车3〜5车位时，分类为III类 |
| C、 | 停车场，停车101〜200辆时，分类为III类 |
| D、 | 屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时，其停车数量应计算在汽车库的车辆总数内 |
| E、 | 室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内 |
| 答案 | ABDE |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列设计商住楼平面时的做法，错误的是：（ ） |
| A、 | 厨房卫生间尽可能分散靠边布置 |
| B、 | 利用住宅楼梯，帮助疏散商业人流 |
| C、 | 尽量使住宅进深轴线尺寸规格统一 |
| D、 | 尽量采用住宅外凸楼梯间形式 |
| E、 | 商业部分和住宅部分的电梯可以共用 |
| 答案 | ACE |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项符合防烟楼梯间入口处的要求？（ ） |
| A、 | 设有防烟前室 |
| B、 | 设有开敞式阳台 |
| C、 | 设有开敞式凹廊 |
| D、 | 设有中庭 |
| E、 | 设有栏杆 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列老年人建筑的设计要求中，不正确的是：（ ） |
| A、 | 老年人建筑4层及4层以上应设电梯 |
| B、 | 老年人建筑的楼梯按住宅建筑设计规定进行设计 |
| C、 | 老年人建筑电梯轿厢沿周边离地0.85〜0.90m设扶手 |
| D、 | 屋顶女儿墙护栏高度不应小于1.20m |
| E、 | 老年人建筑属于有日照需求的建筑 |
| 答案 | ABD |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于消防车道的设置，下列哪些选项是不正确的？（ ） |
| A、 | 当建筑物的沿街部分长度超过120m时，应设穿过建筑物的消防车道 |
| B、 | 当建筑物的总长超过260m时，也应设穿过建筑物的消防车道 |
| C、 | 建筑的封闭内院如其短边超过24m时，宜设能进内院的消防车道 |
| D、 | 街区内的道路、应考虑消防车的通行，其道路中心线间距不宜超过160m |
| E、 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于6.0m |
| 答案 | ABE |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下说法正确的是：（ ） |
| A、 | 建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）应计算建筑面积 |
| B、 | 建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算 |
| C、 | 屋顶水箱、花架应计算建筑面积 |
| D、 | 露台、露天游泳池不应计算建筑面积 |
| E、 | 建筑物外墙保温不应计算建筑面积 |
| 答案 | BDE |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列费用中哪项不应计入设备购置费？（ ） |
| A、 | 采购及运输费 |
| B、 | 调试费 |
| C、 | 安装费 |
| D、 | 设备安装 |
| E、 | 保险费 |
| 答案 | BCDE |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按《住宅设计规范》规定，下列哪条不正确？（ ） |
| A、 | 通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于0.80m |
| B、 | 每套住宅应有贮藏空间，壁柜净深不宜小于0.60m |
| C、 | 套内楼梯的梯段净宽，当一面临空时，不应小于0.90m |
| D、 | 套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m，高度不应大于0.20m |
| E、 | 卧室、起居室（厅）的室内净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m，且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下哪项的面积应计算建筑面积?（ ） |
| A、 | 电梯井 |
| B、 | 电井 |
| C、 | 独立烟囱、烟道 |
| D、 | 沉降缝 |
| E、 | 风井 |
| 答案 | ABDE |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在幼儿园建筑设计中，下列选项正确的是？（ ） |
| A、 | 走道高差变化处必须设置台阶时，踏步不应少于2步，也不得设扇形踏步 |
| B、 | 外廊栏杆高度不应小于1.2m，也不应采用易攀登的花格 |
| C、 | 楼梯除设成人扶手外，靠墙一侧应设幼儿扶手，高度不应大于0.6m |
| D、 | 幼儿经常出入的门不应设置弹簧门 |
| E、 | 托儿所、幼儿园中的生活用房不应设置在地下室或半地下室。 |
| 答案 | CDE |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下述能源类型中哪种是可再生的能源？（ ） |
| A、 | 地热能 |
| B、 | 化石能 |
| C、 | 太阳能 |
| D、 | 生物能 |
| E、 | 风能 |
| 答案 | ACDE |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 居住区道路用地包括（ ）。 |
| A、 | 宅间小路 |
| B、 | 组团道路 |
| C、 | 小区道路 |
| D、 | 居住区级道路（含人行道） |
| E、 | 城市道路 |
| 答案 | ABCD |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在民用建筑设计中，国家对某些类型的建筑提出了专门的日照要求。下列哪些建筑在此规定范围内？（ ） |
| A、 | 住宅 |
| B、 | 幼儿园 |
| C、 | 疗养院 |
| D、 | 宾馆 |
| E、 | 高档写字楼 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《全国民用建筑工程设计技术措施》的一般规定，中小学校学校用地应包括：（ ） |
| A、 | 体育用地 |
| B、 | 建筑用地 |
| C、 | 绿化用地 |
| D、 | 道路用地 |
| E、 | 广场用地 |
| 答案 | ABCDE |

# 3、判断题（60题）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制设计概算必须在总体设计阶段完成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 编制设计概算必须在初步设计阶段完成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 初步设计的总平面设计图纸应当包括竖向布置图。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 初步设计的总平面设计图纸应当包括基础详图。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，建筑面积按建筑物保温隔热层外边线计算。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 联合试运转费应计入与未来企业生产经营有关的其他费用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼梯每个梯段的踏步数一般不应超过14级，也不应少于2级。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼梯每个梯段的踏步数不应超过16级，也不应少于2级。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼梯每个梯段的踏步数不应超过18级，也不应少于3级。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 老年人建筑的楼梯按住宅建筑设计规定进行设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图书馆窗玻璃不宜用折光、散光或滤光材料。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图书馆的陈列和贮藏珍贵书刊的房间应能单独锁闭，并设报警装置。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 图书馆特藏书库宜安装具有过滤紫外线的灯具。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为防虫鼠，图书馆门下沿与楼地面之间的缝隙不得超过10mm。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅套型设计依据的最重要的两个因素是家庭构成和房间构成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅套型设计依据的最重要的两个因素是家庭构成和面积标准。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅套型设计依据的最重要的两个因素是收入水平和面积标准。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 住宅套型设计依据的最重要的两个因素是面积标准和功能构成。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑前面室外场地的主要用途为集散广场、活动场地、停车场地。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑前面室外场地的主要用途为绿化用地、停车场地、临时设施用地。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 21 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑前面室外场地的主要用途为活动广场、园林绿地、交通广场。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 22 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 体形系数属于公共建筑设计方案节地经济指标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 23 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 容积率属于公共建筑设计方案节地经济指标。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 24 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 老年人建筑电梯轿厢沿周边离地0.85〜0.90m设扶手。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 25 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 严寒地区宿舍优先设置开敞的楼梯间和外廊。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 26 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夏热冬冷地区宿舍居室的东西向外窗应采取遮阳措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 27 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 寒冷地区宿舍居室的西向外窗不应采取遮阳措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 28 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 夏热冬暖地区宿舍居室的东西向外窗应采取遮阳措施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 29 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学、普通旅馆等一般公共建筑的主要楼梯多数采用双跑楼梯。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 30 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学、普通旅馆等一般公共建筑的主要楼梯多数采用剪刀楼梯。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 31 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的实际造价是竣工决算价。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 32 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的实际造价是竣工结算价。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 33 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的实际造价是承包合同价。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 34 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资估算是指在项目决策阶段对项目投资所作的预估算。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 35 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资估算是指在项目初步设计阶段对项目投资所作的预估算。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 36 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 投资估算是指在项目施工图设计阶段对项目投资所作的预估算。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 37 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学南向的普通教室冬至日底层满窗日照时间不应小于2.0h。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 38 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国住宅建筑的平面扩大模数网采用300mm×300mm。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 39 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 主要供残疾人使用的走道最小净宽1.8m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 40 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 无障碍出入口把手一侧墙垛宽度不应小于0.45m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 41 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 42 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑工程招标的开标、评标、定标由招标公司依法组织实施。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 43 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 44 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 公共建筑疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.2m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 45 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 我国住宅建筑的平面扩大模数网采用3m×3m。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 46 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划区内建设工程在设计任务书报请批准时，必须附有国土资源主管部门的选址意见书。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 47 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划区内建设工程在设计任务书报请批准时，必须附有规划主管部门的选址意见书。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 48 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划区内建设工程在设计任务书报请批准时，必须附有建设主管部门的选址意见书。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 49 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师应当保守在执业中知悉的单位和个人的秘密。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 50 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师有权以注册建筑师的名义执行注册建筑师业务。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 51 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 所有房屋建筑，均应由注册建筑师设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 52 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师不得准许他人以本人名义执行业务。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 53 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 老年人建筑4层及4层以上应设电梯 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 54 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一级注册建筑师考试内容分成九个科目进行考试。科目考试合格有效期为五年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 55 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一级注册建筑师考试内容分成九个科目进行考试。科目考试合格有效期为八年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 56 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师注册的有效期为2年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 57 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师注册的有效期为1年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 58 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 省会城市总体规划由国务院城乡建设主管部门审查同意后报国务院审批。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 59 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 省会城市总体规划由省人民政府审查同意后，报国务院审批。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 60 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-03-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 中小学南向的普通教室冬至日底层满窗日照时间不应小于3.0h。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |

# 4、案例题（20题）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 完成后面关于建设工程招投标的相关题目： |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
|  |  |
| 答案 |  |
|  |  |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-01 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 某建设工程由招标人向特定约5家设计院发出投标邀请书，此种招标方式是：（ ） |
| A、 | 公开招标 |
| B、 | 邀请招标 |
| C、 | 议标 |
| D、 | 内部招标 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 05-02-0001-09-001-02 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 父标识 | 案例题 |
| 题干 | 编制投标文件最少所需的合理时间不应少于：（ ） |
| A、 | 10日 |
| B、 | 14日 |
| C、 | 20日 |
| D、 | 30 H |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-03 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 按照《招标投标法》，有关投标人的正确说法是：（ ） |
| A、 | 投标的个人不适用《招标投标法》有关投标人的规定 |
| B、 | 投标人应当具备承担招标项目的能力 |
| C、 | 投标人应当具备规定的资格条件 |
| D、 | 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-04 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 建筑设计投标文件有下列哪一种情况发生时不会被否决?（ ） |
| A、 | 投标报价低于成本 |
| B、 | 投标报价不符合国家颁布的取费标准 |
| C、 | 投标文件未经注册建筑师签字 |
| D、 | 以联合体形式投标而未提交共同投标协议 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-05 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 按规定需要政府审批的项目，有下列情形之一的，经批准可以不进行设计招标，其中错误的是哪一项？（ ） |
| A、 | 涉及国家秘密的 |
| B、 | 抢险救灾的 |
| C、 | 主要工艺采用特定专利或专有技术的 |
| D、 | 专业性强，能够满足条件的设计单位少于五家的 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-06 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于：（ ） |
| A、 | 5人 |
| B、 | 7人 |
| C、 | 9人 |
| D、 | 11人 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-07 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 对建设项目方案设计招标投标活动实施监督管理的部门为：（ ） |
| A、 | 乡镇级以上地方人民政府 |
| B、 | 县级以上地方人民政府 |
| C、 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 |
| D、 | 市级以上建设行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-08 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 建筑工程概念性方案设计招标文件编制一般不少于：（ ） |
| A、 | 15日 |
| B、 | 20日 |
| C、 | 25日 |
| D、 | 30日 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-09 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 经有关部门批准，不经过招标程序可直接设计发包的建筑工程有：（ ） |
| A、 | 民营企业及私人投资项目 |
| B、 | 保障性住房项目 |
| C、 | 政府投资的大型公建项目 |
| D、 | 采用特定专利技术、专有技术的项目 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-001-10 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-001 |
| 题干 | 依据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，勘察设计招标工作由下列哪个选项负责？ （ ） |
| A、 | 招标人 |
| B、 | 招投标服务机构 |
| C、 | 政府主管部门 |
| D、 | 在招标人和招投标服务机构中由政府主管部门选择 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 完成后面关于注册建筑师制度的相关题目： |
| A、 |  |
| B、 |  |
| C、 |  |
| D、 |  |
|  |  |
| 答案 |  |
|  |  |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-01 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 我国注册建筑师制度的最高法律依据是：（ ） |
| A、 | 注册建筑师法 |
| B、 | 注册建筑师条例 |
| C、 | 注册建筑师管理规定 |
| D、 | 注册建筑师管理暂行规定 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 05-02-0001-09-002-02 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 父标识 | 案例题 |
| 题干 | 《中华人民共和国注册建筑师条例》对注册建筑师的下列哪一方面未做规定？（ ） |
| A、 | 考试 |
| B、 | 职称 |
| C、 | 注册 |
| D、 | 执业 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-03 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 宣注册建筑师发生了下列哪种情形理由注册管理机构收回注册建筑师证书？（ ） |
| A、 | 完全丧失民事行为能力 |
| B、 | 因在相关业务中犯有错误而受到撤职以上行政处分 |
| C、 | 因工作纠纷受到建设单位举报 |
| D、 | 自行停止注册建筑师业务2年 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-04 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 注册建筑师发生下列情形时应撤销其注册，其中何者是错误的？（ ） |
| A、 | 因在建筑设计中犯有错误，受到撤职行政处分的 |
| B、 | 因在建筑设计中犯有错误，受到行政处罚的 |
| C、 | 受刑事处罚的 |
| D、 | 自行停止注册建筑师业务满一年的 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-05 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 以下哪一条不属于注册建筑师的执业范围？（ ） |
| A、 | 建筑设计 |
| B、 | 城市规划设计 |
| C、 | 建筑物调查和鉴定 |
| D、 | 建筑设计技术咨询 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-06 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 下列哪类单位未实行注册建筑师制度?（ ） |
| A、 | 建筑装饰设计单位 |
| B、 | 乙级以下的建筑设计单位 |
| C、 | 省级建设行政主管部门颁发资质证书的建筑设计单位 |
| D、 | 人防工程设计单位 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-07 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 因建筑设计质量而造成的经济损失应按下列哪种办法赔偿？（ ） |
| A、 | 仅由签字注册建筑师赔偿 |
| B、 | 由签字注册建筑师赔偿，同时他有权向所在单位追偿 |
| C、 | 仅由建筑设计单位赔偿 |
| D、 | 由建筑设计单位赔偿，同时单位有权向签字注册建筑师追偿 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-08 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 关于注册建筑师应当履行的义务，错误的是：（ ） |
| A、 | 保证建筑设计质量，并在其设计图纸上签字 |
| B、 | 保守在执业中知悉的单位和个人秘密 |
| C、 | 不得准许他人以本人名义执行业务 |
| D、 | 可以同时受聘于两个建筑设计单位执行业务 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-09 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 某建筑设计人员不是注册建筑师却以注册建筑师的名义从事执业活动，有关部门追究了他的法律责任，其中不当的是哪一项？ （ ） |
| A、 | 责令停止违法活动 |
| B、 | 没收违法所得 |
| C、 | 处以罚款 |
| D、 | 给予行政处分 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 案例题 |
| 试题标识 | 05-02-0001-09-002-10 |
| 父标识 | 05-02-0001-09-002 |
| 题干 | 注册建筑师的注册证书和职业印章由谁来保管使用？（ ） |
| A、 | 上级主管部门 |
| B、 | 注册建筑师所在公司（设计院） |
| C、 | 注册建筑师所在公司（设计院）下属分公司 |
| D、 | 注册建筑师本人 |
|  |  |
| 答案 | D |