附件：韶山宾馆报废地源热泵空调机组残值

回收项目竞价需求

一、项目概况

本次拟处置的资产为韶山宾馆因蒸发器铜管漏水，导致压缩机进水，无法正常使用，报废的两台地源热泵空调机组，品牌为美意，型号为WMH690。该两台机组的主要技术参数如下：名义制冷量为1510千瓦，名义制热量为1320千瓦，制冷输入功率为267千瓦，制热输入功率为501千瓦，使用的制冷剂为134a。根据国有资产管理相关规定，该两台机组已不具备维修价值，经批准予以报废，并按程序进行残值回收处置。

内容与要求

核心内容：上述两台空调机组，中标单位需按照本招标公告的要求，完成相关拆除工作（对连接机组过滤器、蝶阀、减震接头等进行保护性拆除）。明确排除所有连接阀门、过滤器、蝶阀、减震接头等，中标单位将其堆放至韶山宾馆指定位置，将留作韶山宾馆内部储备备用，不在本次回收范围之内。

（一）回收范围

本次回收的资产为两台地源热泵空调机组（美意WMH690）。

与机组相连的阀门、连接件、管道等不在回收范围，中标单位在拆除过程中不得损坏或擅自拆除上述要求保留阀门、过滤器、蝶阀、减震接头等。

（二）拆除要求

中标单位须在规定的时间内拆除空调机组及附属设备（连接阀门、过滤器、蝶阀、减震接头等）拆除过程中应确保保留的阀门完好无损。

拆除工作须由具备相应资质和经验的施工人员完成，并严格遵守相关安全操作规程，确保施工安全，承担所有因中标单位导致的事故责任和经济损失。

拆除过程中产生的所有废弃物（包括但不限于制冷剂、润滑油、废弃管路、保温材料等）须由中标单位按照国家及地方环保要求进行妥善处置，严禁随意排放或丢弃。

拆除工作完成后，中标回收商须对现场进行清理，恢复场地整洁，不得遗留任何建筑垃圾或废弃物料。

拆除工期合同签订后4个日历天。

（三）回收报价要求

竞价人须根据自身对设备残值的评估，报出一次性回收总价。该报价为支付给韶山宾馆的全部费用，且为含税价。

投标报价应覆盖本次回收范围内的所有设备及附属设施，包含拆除、运输、处理、环保处置等所有相关费用，韶山宾馆不再支付任何其他费用。

竞价人须在报价文件中明确支付方式及支付时间，但最终中标单位须在合同签订后规定时间内，将全部回收款项一次性支付至韶山宾馆指定账户。

三、注意事项

竞价人须自行承担参与竞价活动所产生的一切费用，无论中标与否，韶山宾馆均不承担任何费用。

