长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）答疑澄清文件（二）

长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）投标人提出疑问时间已按招标公告的规定时间（2026年07月20日17：00）截止。投标人提交的问题经过汇总归类，类似问题不逐个答复。本次澄清与答疑文件作为招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力，现对投标人提疑的答复如下：

第一部分 对投标人疑问的回复
第一节 通用商务类问题
问题1：招标文件第4页-招标公告中项目名称为“长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目”、标段名称为“边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）”，第10页投标人须知前附表中招标项目名称为“长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）2410-430121-04-05-829362”，工程量清单中项目名称及标段名称均为“长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工”。建议将项目名称统一为“长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目”，标段名称统一为“边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）”。
回复：本项目统一名称规范如下，招标项目名称：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目；标段一名称：海关配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）；标段二名称：边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）。其中“2410-430121-04-05-829362”为本项目湖南省投资编码，为系统自动同步带入，不作为项目及标段正式名称使用。

问题2：湖南省工程建设招投标交易系统下载的招标文件格式与投标文件制作工具生成中的格式不一致，请明确以哪个为准。
问题3：当招标文件条款约定内容与电子投标编标软件内置模板存在冲突时，投标文件编制、评标评审工作是否统一以正式签章版招标文件原文为准？
请予以明确答复，以便我单位规范编制投标文件。
问题4：如招标文件模板以正式签章版招标文件原文为准，我方仔细研读本项目签章版招标文件，文件存在两处涉及拟任项目经理资料填报的相关章节，内容存在重合，具体情况如下：
（1）招标文件章节 (四)项目管理机构，内含项目人员信息、拟任项目经理简历表、项目经理在建情况及到岗履职承诺书，该部分需投标人自行编制 PDF 文档后上传；
（2）招标文件章节 (三)项目经理类似工程业绩、章节 (五)拟任项目负责人（项目经理）简历表，该部分内容与章节 (四)项目管理机构，项目经理相关资料高度重合，此处需投标人在湖南省公共资源交易平台录入对应信息，由电子编标软件自动生成对应投标文件。
前述两处重复的项目经理资料模块，投标人是否仅需完整填报章节(四)项目人员信息、项目经理在建情况及到岗履职承诺书，章节 (三)、章节 (五)按电子编标软件系统要求录入相关信息、由软件自动生成即可，无需重复编制、重复上传全套附件材料？
请予以明确答复，便于我方规范编制投标文件。
问题5：上传投标文件环节
提问内容：上传投标文件需要填写项目负责人相关信息：姓名、联系电话、身份证号码；并且有“项目负责人信息填写内容涉及招标代理/招标人授权委托人及后续人脸校验环节，挑选后请确认信息无误”内容提示，下方还有委托人身份信息认证，须扫描上传身份证图片。
请问：由于委托代理人需要办理CA，项目负责人与委托人是否要求为同一人？
问题6：招标文件-关于联合体投标
提问内容：
（1）上传投标文件时需牵头方委托代理人进行人脸识别，联合体成员方的委托代理人是否也同时需要人脸识别？
（2）线上开标签到需牵头方委托代理人进行人脸识别，联合体成员方的委托代理人是否也同时需要人脸识别？
问题2、问题3、问题4、问题5、问题6回复：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投交易系统咨询，联系方式:400-777-7016，0731-84807016。

问题7：湖南省工程建设招投标交易系统下载的招标文件中招标人为“湖南机场股份有限公司”，投标文件制作工具生成的招标人名称为“湖南省机场管理集团有限公司”，办理电子保函时电子保函接收系统里招标人为“湖南机场股份有限公司”，且保函格式与招投标交易系统不一致，请明确电子保函中招标人名称及格式要求。
回复：本项目招标人为湖南机场股份有限公司。

问题8：招标人未下发CAD版本图纸，建议招标人提供CAD版本图纸，以便投标人可在规定时间内完成应标文件。
回复：不提供CAD图纸。

问题9：投标人须知前附表1.3.2计划工期“计划工期：120日历天；计划开工日期：2026-08-15；计划完（交）工日期：2026-12-13”。
2026年8月15日至2026年12月13日实际日历天为121日历天，请问编制投标文件总工期是以120日历天还是以121日历天为准？
回复：本项目计划工期为120日历天。

问题10：招标文件第八章投标文件三、投标函附录第5点缺陷责任期，专用合同条款“1.1.4.5缺陷责任期：自工程行业验收合格之日起 个月”此处并未写明缺陷责任期具体时间。
请问：缺陷责任期具体填写多少个月？
回复：本项目缺陷责任期为24个月。

问题11：招标文件各系统技术规格书中部分设备要求提供检测报告、认证等厂商相关的资料，有的明确在进场时提供，有的明确为投标时提供，有的未明确提供时间。可否统一为中标后提供。
问题12：招标各系统技术规格书中部分设备要求提供检测报告、样品、加盖公章的生产线照片、合格证书、认证等厂家资料，有的要求在投标时提供，有的要求在中标后提供，有的未明确。请问技术规格书内要求的所有厂家资料是否可以在中标后提供?
问题13：招标各系统技术规格书中部分设备要求提供检测报告、认证、证明文件、技术证明文件、授权书、售后服务承诺书（原厂质保）等厂商资料，由于时间比较紧张，请问招标要求的厂商资料可否统一为中标后提供。
问题14：招标文件技术规格书中部分设备的详细技术规格及要求，投标时需提供相关性能指标的证明文件或检测报告等，举例如下：
（1）海关综合布线系统中的2.1.3.14技术要求：
投标时应提供光缆铜缆(包括跳线)性能测试报告、质量合格证明、护套的测试报告。其检测报告应是国内或国外权威检测机构提供的检测报告。其中国内检测机构必须是经过国家认证认可的监督管理委员或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)批准设立并授权的机构(国家级)。国外检测机构为UL(美国保险商实验室)或BRE(美国建筑研究院有限公司试验研究院)或ETL(ETL测试实验室公司)等。
（2）边检设施设备技术文件中，2.3.1.2.9限定区域工作人员验放通道：11.5戴口罩检测功能：戴口罩旅客在人脸识别摄像头俯仰角不超过±45 度、偏转角不超过±40 度位置进行人脸识别时，遮挡嘴巴鼻子下巴、遮挡嘴巴下巴和遮挡下巴 50%以上时，均应能够检测到遮挡，并在显示屏上提示摘下口罩再进行人脸识别。（须提供封面具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告证明复印件并加盖公章）
招标文件各系统技术规格书中部分设备要求提供检测报告、认证等厂商相关的资料，有的明确在进场时提供，有的明确为投标时提供，有的未明确提供时间，并且本项目技术标部分为暗标评审，暗标内出现投标人名称或者任何能直接判断出投标人名称的内容，评标委员会应当否决其投标，因此投标人无法提供有效的类似材料。
建议：本项目中涉及到的检测报告、技术指标证明文件中标后由中标方提供即可。
问题11、问题12、问题13、问题14回复：设备检测报告、认证及其他等厂商资料统一在中标后提供。

问题15：招标文件 P229 第八章商务部分（四）项目管理机构表格仅列明填报栏目，未说明人员填报范围，请问表格中需要放置哪些人员，有无具体要求？
问题16：招标文件-第八章投标文件组成-（四）项目管理机构
提问内容：
长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目涉及国际查验及业务用房面积总计14540.31平方米，按澄清回复表格中人员按照《省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法》（湘建建〔2020〕208号）相关规定执行（如下图）。本项目须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类。
因综合类专职安全生产管理人员（C3证）可以从事全部安全生产管理工作，本项目是否只需配备两名具备C3证的专职安全员即可满足要求？
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问题15、问题16回复：按照《省建筑工程施工监理关键岗位人员管理办法》（湘建建〔2020〕208号）相关规定执行。

问题17：本项目分为两个标段，投标人可投两个标段、最多中标一个标段。 
（1）若我单位同时参与两个标段投标，是否可以使用同一名项目负责人、同一套主要项目实施人员（技术负责人、施工员、安全员等）？ 
（2）结合前述前况，本项目分为2个标段同时招标，若我单位同时参与本项目全部2个标段的投标，基于此情形，是否允许同一名项目负责人（项目经理） 同时担任不同标段的项目负责人？
问题18：本项目分为两个标段，招标文件明确投标人可以就本招标项目上述标段中的2个标段投标，但最多允许中标1个标段，是否投标时2个标段可以采用同一套项目管理机构人员?
问题17、问题18回复：投标人参与两个标段投标时，可共用同一项目负责人、技术负责人及其他主要项目管理人员。

问题19：所有技术规格书中均要求“投标人必须按照《长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术要求PART0和PART1》及本部分所有内容，对本系统的招标要求进行响应”，（1）技术规格书中无《长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术要求PART0和PART1》相关内容，请确认是否缺少此内容；（2）“对本系统的招标要求进行响应”是否可以采用承诺函的方式提供，例如：我公司承诺完全响应技术规格书要求。
问题20：针对所有技术规格书中的要求，请问是否可以采用承诺的方式进行响应？如：我公司承诺完全响应技术规格书要求。
问题19、问题20回复：（1）删除技术规格书“投标人必须按照《长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术要求PART0和PART1》及本部分所有内容，对本系统的招标要求进行响应”。（2）可以采用承诺函方式，格式自拟。

问题21：招标文件第二章“投标人须知6.4.奖项和发明专利加分：奖项加分项应为获得的与该项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应的国家级、省级奖项。投标人近3年的口房屋建筑工程口市政公用工程及其参建工程奖项予以计分(奖项类别应与项目所需资质类别相对应，如无资质要求时，房屋建筑工程和市政公用工程的奖项均予以计分)”。铁路工程、城市轨道交通工程在鲁班奖申报评选时工程类别分别划分为工业交通水利工程、市政园林工程，在国家优质工程奖申报评选时工程类别分别划分为交通工程、市政公用工程；请问我公司承建的包含智能化系统的铁路工程或城市轨道交通车站、站房等项目获得的鲁班奖、国家优质工程奖奖项是否满足加分条件?
问题22：针对招标文件“商务部分评审的奖项、业绩规定“中对于获奖的要求，请问作为参建单位获得的鲁班奖，其奖项申报材料没有注明工程类型，获奖证书上仅显示参建内容：智能建造工程。而获奖的项目名称，能明显看出是房屋建筑类别的获奖，如**档案馆、 **教研楼，能否提供参建单位的合同等材料作为佐证？
问题21、问题22回复：
根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程“机器管招投标”模块化招标文件》，按招标文件投标人须知前附表 6.4 商务部分评审的奖项、业绩规定执行。
[bookmark: ZB41aa4e58c61c0e0afc915b2bea44c83f]奖项加分项应为获得的与该项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应的国家级、省级奖项。投标人近3年的房屋建筑工程及其参建工程奖项予以计分。
获奖文件注明了工程类型的，以获奖文件为准；获奖文件中未注明的，以奖项申报材料上注明的工程类型为准；仍然无法分辨的，该奖项不予计分。投标人在系统中提交的作为附件证明材料的获奖文件及奖项申报材料均未注明工程类型的，该奖项不予计分。

问题23：招标文件投标人须知 6.4 商务部分评审的奖项、业绩规定要求：
（1）投标人及拟任项目经理需持有电子系统工程和建筑智能化工程的业绩，现投标电子软件业绩录入模块仅开放住建业绩选项，无电子系统工程分类入口。
（2）奖项加分项应为获得的与该项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应的国家级、省级奖项。
根据国家标准《建设工程分类标准》（GB/T 50841-2013）5.13.2 条，电子系统工程范畴包含轨道交通控制系统安装工程；高铁、地铁、机场客服信息（旅客 PIS）设备属于轨道交通车站信息发布、综合网络系统，属于交通场景下的电子系统工程。
我单位现有符合要求的已完工电子系统工程项目，仅因系统功能限制，只能归类录入至住建建筑智能化业绩类目上传佐证材料。
请问，我单位将内容符合要求的电子系统工程业绩及奖项，录入至软件住建业绩分类中，同步上传完整合同、竣工验收等佐证材料，该业绩是否满足投标人须知 6.4 资格业绩认定要求、评标予以认可？
问题24：在“第二章 投标人须知”，投标人须知前附表条款号“10.10”中，《1.加分类似业绩： 
（1）招标项目存在不同类型专业工程内容的,招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型（专业），加分业绩的认定须以主要类型专业为准。本项目主要类型专业：电子与智能化工程(住建)》。
结合前述情况，投标人提供的通信工程相关业绩，能否视作本项目符合加分要求的类似工程业绩，请予以澄清说明。
问题25：在“第二章 投标人须知”，投标人须知前附表条款号“10.10”中，《1.加分类似业绩： 
（1）招标项目存在不同类型专业工程内容的,招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型（专业），加分业绩的认定须以主要类型专业为准。本项目主要类型专业：电子与智能化工程(住建)》。
根据招标文件第二章《投标人须知》前附表第 10.10 款加分类似业绩约定：招标项目含多专业工程的，招标文件列明的主专业为电子与智能化工程（住建），仅对应该主专业的业绩可予以加分。
铁路工程、城市轨道交通工程在招投标分类体系中分属工业交通水利工程、市政园林工程范畴，且两类项目投标准入均要求投标人持有电子与智能化工程专业承包资质。现咨询：投标人承揽的配套建设智能化系统的铁路工程项目、城市轨道交通车站及站房项目，是否满足本项目加分类似业绩的认定条件？
问题26：本项目招标公告及招标文件中企业及项目经理类似业绩要求：“近 3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7372.45万元(第二、第三个加分业绩为10321.43万元)的电子系统工程和建筑智能化工程的业绩”,请问该业绩是指：“近3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7372.45万元(第二、第三个加分业绩为10321.43万元)的电子系统工程的业绩”或“近3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7372.45万元(第二、第三个加分业绩为10321.43万元)的建筑智能化工程的业绩”?（海关标段）
本项目招标公告及招标文件中企业及项目经理类似业绩要求：“近 3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7198.55万元(第二、第三个加分业绩为10077.96万元)的电子系统工程和建筑智能化工程的业绩”,请问该业绩是指：“近3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7198.55万元(第二、第三个加分业绩为10077.96万元)的电子系统工程的业绩”或“近3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7198.55万元(第二、第三个加分业绩为10077.96万元)的建筑智能化工程的业绩”?（边检标段）
问题27：企业类似工程业绩  ☑要求类似工程业绩：
近3年内，完成过一个电子与智能化工程单项合同额不少于7198.55万元的电子系统工程和建筑智能化工程的业绩施工业绩。
请问：
（1）单个合同是否需要同时具备电子系统工程和建筑智能化工程的内容？
（2）或任一具备“电子系统工程”、“建筑智能化工程”即可？
问题23、问题24、问题25、问题26、问题27回复：
满足招标文件要求的电子系统工程或建筑智能化工程的施工业绩可视为有效业绩。
没有数据库可比对的，投标人按照《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》（湘发改法规规〔2024〕958 号）、《关于修改 <湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则> 的通知》（湘发改法规规〔2025〕571 号）、《湖南省 "机器管招投标" 交易系统投标人操作指南（试运行版）》及招标文件，需同时提交中标通知书（招标工程提交）、工程合同、交工验收或竣工验收文件（证书）等相关证明材料，行业数据库相关信息网页截图非必须提供。能够体现交工验收或竣工验收时间、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项目负责人（项目经理）信息等四项关键内容的，可视为符合招标文件业绩评审材料要求，最终以评标委员会评审结论为准。

问题28：招标文件-第二章、投标人须知-投标人须知前附表-10.10联合体奖项、加分业绩、信用评价、得分的计分方式-加分类似业绩
提问内容：
（1）加分类似业绩:
①招标项目存在不同类型专业工程内容的，招标人应根据项目实际情况在招标文件中明确主要类型(专业)，加分业绩的认定须以主要类型专业为准。本项目主要类型专业:电子与智能化工程(住建)。
但招标文件中，类似工程业绩的考核要求：
b、行业数据库查询到的企业、人员业绩信息相关项目网页截图指“湖南省数字城建档案馆丨智慧住建云”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”上查询到的企业、人员业绩信息的相关项目网页截图。
请问：
（1）本项目主要类型专业:电子与智能化工程(住建)，这个针对的是联合体？还是牵头方？或者是成员方？还请明确。
（2）类似工程业绩如果为民航行业电子与智能化工程，相关信息可在全国民航专业工程建设项目招标投标管理系统-企业业绩（https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/index/qyyjList.html）中查询到，是否计为有效业绩？是否能得分？
回复：
（1） 长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目海关配套设备设施及信息化系统建设工程施工（第二次）接受联合体投标，主要类型专业:电子与智能化工程(住建)。
（2）满足招标文件要求的电子系统工程或建筑智能化工程的施工业绩可视为有效业绩。
没有数据库可比对的，投标人按照《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》（湘发改法规规〔2024〕958 号）、《关于修改 <湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则> 的通知》（湘发改法规规〔2025〕571 号）、《湖南省 "机器管招投标" 交易系统投标人操作指南（试运行版）》及招标文件，需同时提交中标通知书（招标工程提交）、工程合同、交工验收或竣工验收文件（证书）等相关证明材料，行业数据库相关信息网页截图非必须提供。能够体现交工验收或竣工验收时间、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项目负责人（项目经理）信息等四项关键内容的，可视为符合招标文件业绩评审材料要求，最终以评标委员会评审结论为准。

问题29：在“第二章 投标人须知”，投标人须知前附表条款号“6.4”中，《注：类似工程业绩的考核要求：（1）类似业绩包括经省级行政监督部门认可的主包（总包） 或分包已建业绩。有行业数据库（含交易系统生成的业绩库 ）可比对核查的，由交易系统比对交工验收或竣工验收时间 、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项目 负责人（项目经理）信息等四项关键内容，对其他信息不作评判，评标委员会仅对上述四项关键内容进行复核确认。没有数据库可比对的，以交工验收或竣工验收文件（证书）中 载明的项目信息及内容为评审依据，评标委员会仅对投标人提交的相关证明材料﹝例如中标通知书，工程合同，交工验 收或竣工验收文件（证书），招标文件规定的行业数据库查询到的企业、人员业绩信息相关项目网页截图等﹞中的前述四项关键内容进行符合性形式要件审查。投标人应将前述四项关键内容在相关证明材料上进行显著标记，评标委员会在评审环节和招标代理机构复核环节不对投标人提交资料的真实性负责。投标人使用过的历史业绩将自动记录在交易系统业绩库中，再次投标使用时评标委员会无需进行复核。》。
根据招标文件第二章《投标人须知》前附表第6.4款中《4.奖项和发明专利加分：奖项加分项应为获得的与该项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应的国家级、省级奖项。投标人近3年的☑房屋建筑工程》；第10.10 款加分类似业绩约定：本项目主要类型专业：电子与智能化工程(住建)；本项目为住建领域房屋建筑工程、电子与智能化专业，明确存在法定行业数据库：湖南省智慧住建云、全国建筑市场监管公共服务平台，不属于 “无数据库兜底情形”，不能只靠中标通知书 + 合同 + 竣工资料就认定业绩有效。
省级统一制度强制要求（湘发改公管〔2024〕12 号导则 + 湘建监督〔2024〕33 号+湘建监督〔2021〕107 号）湖南省住建厅 107 号文明确：房屋建筑、市政、智能化施工招标，类似业绩必须同步提供智慧住建云 / 四库一平台截图，截图为业绩有效必备附件。
因此，招标文件中《没有数据库可比对的，以交工验收或竣工验收文件（证书）中 载明的项目信息及内容为评审依据，评标委员会仅对投标人提交的相关证明材料﹝例如中标通知书，工程合同，交工验收或竣工验收文件（证书）…》的表述是指没有行业数据库的行业（例如：交通、水利、环保、农业等行业）项目招标。不符合本次招标类似业绩要求。
假设为有效业绩，那么招标文件第二章《投标人须知》前附表第6.4款中（类似工程业绩年限要求一般为近3年，轨道交通项目可放宽至5年。），是否可以理解为投标人提供的轨道交通智能化项目类似业绩为有效业绩，同时有效期限可以放宽至5年。
结合前述情况，本项目提供的类似业绩必须要有行业数据库截图才是有效业绩，请予以明确。
问题30：在“第二章 投标人须知”，投标人须知前附表条款号“6.4”中，《注：类似工程业绩的考核要求：（1）类似业绩包括经省级行政监督部门认可的主包（总包） 或分包已建业绩。有行业数据库（含交易系统生成的业绩库 ）可比对核查的，由交易系统比对交工验收或竣工验收时间 、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项目 负责人（项目经理）信息等四项关键内容，对其他信息不作评判，评标委员会仅对上述四项关键内容进行复核确认。没有数据库可比对的，以交工验收或竣工验收文件（证书）中 载明的项目信息及内容为评审依据，评标委员会仅对投标人提交的相关证明材料﹝例如中标通知书，工程合同，交工验收或竣工验收文件（证书），招标文件规定的行业数据库查询到的企业、人员业绩信息相关项目网页截图等﹞中的前述四项关键内容进行符合性形式要件审查。投标人应将前述四项关键内容在相关证明材料上进行显著标记，评标委员会在评审环节和招标代理机构复核环节不对投标人提交资料的真实性负责。投标人使用过的历史业绩将自动记录在交易系统业绩库中，再次投标使用时评标委员会无需进行复核。》。
根据招标文件第二章《投标人须知》前附表第6.4款中《4.奖项和发明专利加分：奖项加分项应为获得的与该项目工程类别、专业领域和主体工程均相对应的国家级、省级奖项。投标人近3年的☑房屋建筑工程》；第10.10 款加分类似业绩约定：本项目主要类型专业：电子与智能化工程(住建)；本项目为住建领域房屋建筑工程、电子与智能化专业，明确存在法定行业数据库：湖南省智慧住建云、全国建筑市场监管公共服务平台，不属于“无数据库兜底情形”，不能只靠中标通知书 + 合同 + 竣工资料就认定业绩有效。根据省级统一制度强制要求（湘发改公管〔2024〕12 号导则 + 湘建监督〔2024〕33 号+湘建监督〔2021〕107 号）湖南省住建厅 107 号文明确：房屋建筑、市政、智能化施工招标，类似业绩必须同步提供智慧住建云 / 四库一平台截图，截图为业绩有效必备附件。
因此，招标文件中“没有数据库可比对的，以交工验收或竣工验收文件（证书）中载明的项目信息及内容为评审依据，评标委员会仅对投标人提交的相关证明材料﹝例如中标通知书，工程合同，交工验收或竣工验收文件（证书）…”的表述是指没有行业数据库的行业（例如：交通、水利、环保、农业等行业）项目招标。不符合本次招标类似业绩要求，请回复是否理解正确。
对于招标文件第二章《投标人须知》前附表第6.4款中（类似工程业绩年限要求一般为近3年，轨道交通项目可放宽至5年），是否可以理解为投标人提供的轨道交通智能化项目类似业绩为有效业绩，同时有效期限可以放宽至5年。本项目为住建领域房屋建筑工程、电子与智能化专业，不符合本次招标类似业绩要求，请回复是否理解正确。
问题29、问题30回复：
（1）类似工程业绩要求为近 3 年内完成的施工业绩。
（2）满足招标文件要求的电子系统工程或建筑智能化工程的施工业绩可视为有效业绩。
（3）没有数据库可比对的，投标人按照《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》（湘发改法规规〔2024〕958 号）、《关于修改 <湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则> 的通知》（湘发改法规规〔2025〕571 号）、《湖南省 "机器管招投标" 交易系统投标人操作指南（试运行版）》及招标文件，需同时提交中标通知书（招标工程提交）、工程合同、交工验收或竣工验收文件（证书）等相关证明材料，行业数据库相关信息网页截图非必须提供。能够体现交工验收或竣工验收时间、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项目负责人（项目经理）信息等四项关键内容的，可视为符合招标文件业绩评审材料要求，最终以评标委员会评审结论为准。

问题31：招标文件-第八章-七、商务部分
提问内容：
招标文件第八章-七、商务部分- (一)商务部分(业绩、奖项及信用)自评表中，为“发明专利（不适用）”。
招标文件第八章-七、商务部分-(八)发明专利表中，为“发明专利（如有）”。
内容不一致，还请明确。
问题32：招标文件-第八章-七、商务部分
提问内容：
招标文件第八章-七、商务部分- (一)商务部分(业绩、奖项及信用)自评表和招标文件第八章-七、商务部分-(八)发明专利表中，“发明专利信息是否需要填写？
问题33：招标文件-第二章、投标人须知-投标人须知前附表-6.4商务部分评审的奖项、业绩规定
提问内容：“奖项和发明专利加分权重:其中奖项加分权重为70%，发明专利不做具体评审，统一计奖项和发明专利总权重的30%。”由于发明专利不做具体评审，占统一计奖项和发明专利总权重的30%，请问发明专利是否能得分（0.45分），是否对专利要限制和要求？
问题31、问题32、问题33回复：按招标文件投标人须知前附表 6.4 商务部分评审的奖项、业绩规定执行。发明专利不做具体评审，统一计奖项和发明专利总权重的30%。

问题34：招标文件要求拟任项目经理需具备对应类似工程业绩，请问拟任项目经理担任过类似工程的技术负责人、项目副经理、项目副总工程师、项目组织机构部门负责人等职位是否可以？相关任职证明材料是否可以使用本公司项目部任职令或业主方出具的业绩证明？
回复：不予认可。

问题35：招标文件未明确本项目技术暗标排版格式，我方拟采用投标文件通用标准公文排版：A4纵向页面、标准页边距，标题小四号宋体、正文小四号宋体，全文1.5倍行距、正文首行缩进2字符、页码底部居中，无任何标识性格式。是否认可，请招标人明确。
问题36：本项目技术暗标分为六个独立章节文档分别上传，招标文件未明确各独立文档的目录编制规则，现咨询两种编制方式的合规性：第一种方式为仅在第一章独立文档内设置一份总目录（单独分页独立成页），其余第二章至第六章独立文档不再设置目录、直接编写正文内容；第二种方式为六个独立章节文档，每一个文档均单独设置独立分页目录，请招标人明确允许的编制方式。
问题37：根据招标文件要求编制“施工组织设计暗标”评审模块文件需生成页码，本项目技术暗标分为六个独立章节文档分别上传，现咨询页码编制规则：是否要求六个独立文档整体页码连续不间断、依次续编；还是允许各独立章节文档单独从零开始编制页码，请招标人予以明确。
问题38：招标文件-第三章、评标办法（综合评估法2）-评标办法前附表
提问内容：
施工组织设计采用暗标形式，投标文件施工组织设计内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容，评标委员会应当否决其投标。
请问：请问针对暗标是否还有格式或其他要求？
问题35、问题36、问题37、问题38回复：
按照招标文件第八章投标文件格式“施工组织设计编制要求”进行编制。排版格式、目录编制规则、页码等不另作要求。
本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投交易系统咨询，联系方式:400-777-7016，0731-84807016。

问题39：请问投标人是否可以自行选择造价软件进行投标报价软件的制作？
回复：投标人可自主选择在湖南省住建厅公布的“通过建设工程计价软件符合性评测名单”内的软件版本。编制的投标报价需确保能被系统自动识别、解析和清标，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投交易系统咨询，联系方式:400-777-7016，0731-84807016。

问题40：本项目招标文件的工程量清单中，增值税为9%，对于清单中的货物类，请问税率是用13%还是9%?
例如，在工程量清单中“工程名称:海关查验大厅设施设备(1.1.1)”，第14页-第172页，这里主要是货物和成品软件采购，税率是按9%还是13%来计算?
例如，在工程量清单中“工程名称:边检查验设施设备 (1.5.1)”，第178页-第279页主要是货物和成品软件采购，税率是按9%还是13%来计算?
问题41：本项目招标文件的工程量清单中，增值税为9%，对于清单中的软件定制开发服务的内容，请问税率是用6%还是9%?
例如，在工程量清单中“工程名称:海关运行监控指挥平台(1.1.6)”，第1349页-第1373页，是软件定制开发服务，税率是按6%还是13%来计算?
问题42：按照2026年1月1日起施行的《中华人民共和国增值税法》第二章 税 率第十二条纳税人发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率的，应当分别核算适用不同税率、征收率的销售额;未分别核算的，从高适用税率。在本项目招标清单中，约75%以上为货物类采购，在本项目投标时是否可以参考现行的《中华人民共和国增值税法》，按货物、服务、工程服务实际税率进行报价。
问题40、问题41、问题42回复：本项目增值税税率为9%。

问题43：招标文件第17页-第二章投标人须知前附表10.1“最高投标限价①最高投标限价总价；②安全生产措施费金额及其费率；③增值税金额及其费率。”招标清单中只给定了安全生产措施费及增值税的费率，未给定具体金额，建议取消对金额的限制，投标报价仅费率与招标给定费率一致即可。
回复：本项目只对投标报价总价设置最高投标限价。安全生产措施费及增值税的费率按招标文件规定执行。

问题44：针对文件执行优先级，请依次明确：（1）招标技术规格书清单、PDF版工程量清单、图纸清单不一致时，以哪个为准？（2）图纸、工程量清单项目特征描述、招标技术规格书功能、参数不一致时，以哪个为准？
问题45：针对文件执行优先级，请依次明确：（1）招标技术规格书与图纸不一致时，以哪个为准？（2）招标技术规格书中的清单与 PDF 版工程量清单不一致时，以哪个为准？（3）工程量清单项目特征描述与招标技术规格书功能、参数不一致时，以哪个为准？ 
问题46：本项目存在技术规格书材料表、图纸和工程量清单数量不一致的情况，例如：（1）边检配套设备设施工程图纸18-机房工程-主要设备及材料表（一），名称：底座，数量66个，工程量清单名称：设备承重底座，项目编码30501005022，数量为5000kg；图纸材料表中名称：R410A制冷剂，数量50kg，而工程量清单中无此项。（2）边检配套设备设施工程图纸20-边检网络系统，边检公安网系统图中核心交换机数量2台，而工程量清单中为3台；（3）边检配套设备设施工程图纸22-教学培训室，系统图设计包含汇聚交换机和接入交换机，但技术规格书和工程量清单仅有汇聚交换机。建议本项目所有技术规格书材料表、图纸和工程量清单数量不一致时，以工程量清单为准。
问题47：本项目存在工程量清单项目特征、图纸和技术规格书参数描述不一致的情况，例如：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第11册-边检勤务指挥中心配套建设，第23页，2.3.6.12镀锌钢管：JDG25管；边检配套设备设施工程图纸-11-边检勤务指挥中心配套建设-主要设备及材料表2中镀锌钢管技术参数为：JDG25管；工程量清单-项目编码030505007040-项目名称：配管-项目特征描述：“3.型号、规格：JDG20，壁厚不低于国标壁厚标准”。建议本项目所有工程量清单项目特征、图纸和技术规格书参数不一致时，以技术规格书为准。
问题48：本项目存在技术规格书材料表、图纸和工程量清单工程量不一致的情况，例如：（1）PART13-海关视频监控系统第5页-1.4工程量清单中设备箱数量5个；图纸12-海关视频监控系统-主要设备及材料表中设备箱数量4个；工程量清单项目编码030501005003-项目名称：设备箱，数量：5个；（2）图纸17-海关网络系统中海关辑私专网系统图中24口接入交换机工程量9台，工程量清单项目编码030501015021 24口接入交换机数量10台；（3）15-海关机房工程-主要设备及材料表（一），名称：底座，数量47个，清单名称：设备底座，项目编码030501019063，工程量为4700kg；建议本项目所有技术规格书材料表、图纸和工程量清单工程量不一致时，以工程量清单中工程量为准。
问题49：本项目存在工程量清单项目特征描述、图纸与技术规格书参数不一致的情况，例如：（1）PART15-海关监控指挥中心系统第19页，2.3.6.12镀锌钢管JDG25管；工程量清单-项目编码030412001003-项目名称：配管-项目特征描述：3.型号、规格:JDG20,壁厚不低于国标壁厚标准；（2）海关机房工程图纸目录设计说明材料表系统图，施工图设计说明（一）5、防雷接地子系统中要求“在机房四周敷设30*4mm紫铜带”，而材料表、工程量清单、技术规格书中敷设在机房四周的均为30*3mm紫铜带；建议本项目所有工程量清单项目特征描述、图纸与技术规格书参数不一致时，以技术规格书为准。
问题50：招标文件第七章技术标准、招标工程量清单、施工图纸三者设备数量、管线规格、机房配套、弱电点位不匹配。
图纸内容(第六章图纸·机房系统图/材料表)机房防雷接地设计说明 要求机房四周敷设30×4mm 紫铜带；
第五章工程量清单(机房接地子目项目特征)清单描述同样标注30×3mm  紫铜带；
提问：请明确工程量清单、施工图纸出现参数/数量/材料不一致时，以哪个要求作为投标报价、施工实施和结算依据?
问题44、问题45、问题46、问题47、问题48、问题49、问题50回复：技术规格书与图纸不一致时，以技术规格书为准；按招标工程量清单报价。

问题51：电子招标清单文件导入计价软件后，其生成的工程量清单内容、项目特征、计量单位及表格样式等与PDF版工程量清单存在不完全一致。招标文件约定“由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件表格为准”。请问投标人是否应完全以.HNZBJ电子清单文件中的数据及软件生成的格式为唯一标准进行报价和编制投标文件?若因此导致与PDF版清单存在差异，是否均视为有效响应？
回复：PDF版工程量清单为.HNZBJ电子招标清单文件导入交易系统后自动转换生成，若出现格式、内容不一致情形，统一以计价软件打印的已标价工程量清单内容及格式为准。

问题52：网络安全系统含防火墙、网闸、审计等安全设备，未明确是否要求等保三级建设、测评。
提问：海关专网安全系统是否需要完成网络安全等级保护三级测评，测评实施与费用是否包含在本标段范围?
回复：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统信息系统网络安全等保测评和商业密评服务项目由建设单位另行委托。

问题53：专用合同：竣工前完成第三方设施设备信息化检测，未明确检测范围、费用。
提问：招标清单没有第三方检测费用的开项，检测费用是否全部包含在投标综合单价内，无需另行计取?
回复：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统第三方检测服务项目由建设单位另行委托。

问题54：招标清单里面没有系统对接的暂列金额。
新旧系统对接开发、数据适配、联调测试、安全网关部署等对接服务费用，是否全部包含在本次投标报价内?
回复：在本标段投标报价中综合考虑，不再另行计量支付。

问题55：招标文件第193页-第五章、工程量清单-3.投标报价说明3.1要求“投标人按照上述依据自主确定投标报价，并对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责，承担不合理报价及总价合同的工程量清单缺陷等风险”，而第81页-第四章第三节-专用合同条款五、合同价格形式为固定单价合同，固定单价合同计价规则为依据分部分项工程项目清单据实报价、按实结算，工程量清单缺陷风险不由投标人承担，建议将3.1条修改为“投标人按照上述依据自主确定投标报价，并对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责，承担不合理报价的风险”。
回复：本项目合同价格形式为单价合同，详见招标文件附件工程量清单中招标控制价编制说明。

问题56：招标文件第139页-第四章合同条款及格式 第三节合同专用条款 4.9工程价款应专款专用 本合同签订后，承包人须及时签订《农民工工资三方监管协议》，在发包人指定的当地银行设立专用账户，并按照协议接受发包人的监管。根据《湖南省实施<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>办法》第二章 专用账户开立、撤销 第五条“总包单位有2个及以上工程建设项目的，可开立新的专用账户，也可在符合项目所在地监管要求的情况下，在已有专用账户下按项目分别管理”。我公司在长沙已有在建项目并开立了农民工工资专用账户，建议可以在已有专用账户下按项目分别管理。
回复：按招标文件执行。

问题57：招标文件第156页-第四章合同条款及格式 第三节合同专用条款 17.2 预付款 17.2.1 预付款（1）预付款支付比例：预付款支付比例：预付款总额＝合同总额（扣除含税暂列金额及安全生产费）的10%。根据《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号文的规定 第十二条 工程预付款结算应符合下列规定：（一）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003）的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例，建议增加预付款比例。
回复：按招标文件执行。

问题58：招标文件第157页-第四章合同条款及格式 第三节合同专用条款 17.3.1 付款周期 17.3.2 进度付款申请17.3.2.1 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定： 按照发包人计量支付管理办法，在完成本期工程量验工计量计价后，向发包人申请工程进度款。详见《长沙机场改扩建工程计量与支付实施细则》，若有更新，以最新文本为准。招标文件中未见《长沙机场改扩建工程计量与支付实施细则》，建议补充《长沙机场改扩建工程计量与支付实施细则》。
回复：已补充，详见附件。

问题59：招标文件第159页-第四章合同条款及格式 第三节合同专用条款 17.4质量保证金 17.4.1 质量保证金的金额或比例：竣工结算合同总价金额的3%。质量保证金的扣留方法：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。根据“中华人民共和国工业和信息化部财政部关于优化调整国务院部门涉企保证金目录清单的公告2024年第34号”附件6、工程质量保证金承包人可以使用银行保函（保险）替代现金保证金，履约担保的金额中已包含质量保证金的金额，建议取消质量保证金再次扣留。
回复：按招标文件执行。

第二节 标段二（边检）技术类问题
问题1：边检配套设备设施工程技术规格书-第8册-边检出入境旅客查验系统-云服务器。提问内容：云服务器明确了硬件最低配置要求，但未明确单节点云服务器最低配置多少CPU数量授权及功能授权？是否加入最低授权要求？
回复：按技术规格书执行。

问题2：本次机场公共广播系统为设备扩展，为确保系统兼容性，建议提供机场T3航站楼原广播系统品牌。
回复：在施工单位进场后进一步明确。

问题3：边检门禁系统是否需要与航站楼门禁系统进行对接，如需要对接需要提供原门禁品牌。
回复：在施工单位进场后进一步明确。

问题4：执法定位系统是通过对讲机和电子腕带为定位标签进行定位，本次建设为定位基站和定位系统，需要确认是否已有定位标签（电子腕带），如已有定位标签建议明确定位标签品牌，需要根据定位标签来选择定位基站和系统厂家。
回复：按技术规格书执行。

问题5：边检招标文件第220页，4.2“项目所采购服务器、计算机终端（含工作站）及其所搭载的中央处理器（CPU）、人工智能训练推理芯片、操作系统、数据库等产品应符合信创要求……”。边检技术规格书，边检配套设备设施工程第1册-边检设施设备，第41页，2.3.1.2.18梅沙移动单机版（非国产）：“屏幕尺寸：≥14英寸；处理器：≥16核2.0GHZ；内存：≥32G；硬盘：≥1TBSSD；操作系统：Windows操作系统”，边检配套设备设施工程第5册-执法办案审讯系统，第31页，2.5.13信息采集工作站（非国产）：“处理器：≥14核≥2.6GHZ；内存：≥16G；硬盘容量：≥1TBSSD；USB口：≥9个；含Windows正版操作系统；显示器：≥21.5寸；含键盘及三键USB光电鼠标”。招标文件与技术规格书对工作站信创要求不一致，建议取消工作站（非国产）和Windows操作系统要求。
回复：为确保与现有业务系统适配，部分此类设备需采用非国产设备，不对非国产设备做信创要求；未标注非国产的其他此类设备均为国产化设备，要求不变。

问题6：标书位置：09-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第9册-超融合系统）-2.3.1.1公安网-云服务器/2.3.2.1视频专网-云服务器/2.3.3.1梅沙网-云服务器/2.3.4.1互联网-云服务器/2.3.5.1IT运维网-云服务器/2.3.6.15G专网-云服务器
招标需求“1.3、本次采购设备整体要求：4K多并发随机读IOPS≥80万，4K多并发随机7:3读写IOPS≥30万，1M多并发顺序写带宽≥2.2G；”该技术指标澄清文件说明是对应专网超融合集群的整体性能要求，实现该指标与存储介质、PCIE通道、RAID级别、条带大小、CPU、内存和IO队列深度等有关，且超融合开启数据冗余保护（副本/纠删码模式）写入校验开销会直接造成混合读写IOPS大幅下跌，根据现有的硬件参数要求，每个专网超融合整体性能理论上无法实现该指标，该性能参数指标设置脱离实际工程场景，不具备采购验收的可操作性。
建议：删除该技术条目，以实际业务需求为准，配置合理的硬件设备。
回复：按技术规格书执行。

问题7：2.3.1.1公安网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.6Ghz、核数≥48核；”、2.3.2.1视频专网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频≥2.6Ghz、核数≥48核；”、2.3.3.1梅沙网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”、2.3.4.1互联网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”、2.3.5.1IT运维网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”、2.3.6.15G专网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，单节点硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”，以上需求参数均明确要求为国产X86架构处理器，与海光5440和7440处理器规格完全贴合，且国内具备合法量产能力的国产X86厂商数量极少，该组合条款实质缩小竞争范围，变相指向特定供应商群体，具有强排他性，属于变相限定特定产品、排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：删除“国产X86架构CPU”，修改为“国产CPU”字样。
回复：按技术规格书执行。

问题8：2.3.2.1视频专网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.3.1梅沙网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.4.1互联网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.5.1IT运维网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.6.15G专网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”，以上需求参数对应服务器数量均为2台，该指标需要三副本或者4+2：1纠删码机制才能满足，这两种方式都需要硬件节点大于3，当面配置为2节点，仅支持2副本，允许故障单节点或者单块硬盘，无法满足指标需求。
建议：删除该技术条目。
回复：按技术规格书执行。

问题9：标书位置：02-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第2册-证件信息研究设备）-2.3.10算法服务器（规格2）
事项：招标需求“【处理器】两颗国产X86处理器，每颗主频:≥2.5G、支持睿频≥3.0GHz，核数≥32核，单CPU支持≥4个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号5480处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：建议主频与核数与原招标参数一致，修改为“【处理器】两颗国产处理器，每颗主频≥2.5GHz，每颗核数≥24核，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题10：标书位置：08-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第8册-边检出入境旅客查验系统）-2.3.3.3.1梅沙系统服务器
事项1：招标需求“CPU：两颗国产X86处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：建议主频与核数与原招标参数一致，修改为“两颗国产处理器，每颗≥64核，主频≥2.6GHz，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题11：招标需求“国产RAID主控芯片，半高半长板卡尺寸，支持串口远程debug功能，可通过带外API接口实时获取板卡功耗与板卡外部环境温度，RAID卡≥4G(含超级电容)”，该参数明确要求为国产RAID主控芯片，国内具备自主量产能力的国产RAID主控厂商数量极少，该条款实质变相指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。应根据业务特点对RAID的功能需求进行参数设定。
建议：修改为“配置1张RAID阵列卡，缓存≥4GB，支持RAID0/1/10/5/6，含超级电容”
回复：按技术规格书执行。

问题12：标书位置：08-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第8册-边检出入境旅客查验系统）-2.3.3.3.2辅助验放服务器
事项1：招标需求“CPU：两颗国产X86处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：主频与核数与原招标参数一致，修改为“两颗国产处理器，每颗≥64核，主频≥2.6GHz，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题13：招标需求“国产RAID主控芯片，半高半长板卡尺寸，支持串口远程debug功能，可通过带外API接口实时获取板卡功耗与板卡外部环境温度，RAID卡≥4G(含超级电容)”，该参数明确要求为国产RAID主控芯片，国内具备自主量产能力的国产RAID主控厂商数量极少，该条款实质变相指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。应根据业务特点对RAID的功能需求进行参数设定。
建议调整为通用参数：修改为“配置1张RAID阵列卡，缓存≥4GB，支持RAID0/1/10/5/6，含超级电容”
回复：按技术规格书执行。

问题14：标书位置：08-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第8册-边检出入境旅客查验系统）-2.3.3.3.3生物识别比对服务器
事项1：招标需求“CPU：两颗国产X86处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：建议主频与核数与原招标参数一致，修改为“两颗国产处理器，每颗≥64核，主频≥2.6GHz，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题15：招标需求“国产RAID主控芯片，半高半长板卡尺寸，支持串口远程debug功能，可通过带外API接口实时获取板卡功耗与板卡外部环境温度，RAID卡≥4G(含超级电容)”，该参数明确要求为国产RAID主控芯片，国内具备自主量产能力的国产RAID主控厂商数量极少，该条款实质变相指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。应根据业务特点对RAID的功能需求进行参数设定。
建议调整为通用参数：修改为“配置1张RAID阵列卡，缓存≥4GB，支持RAID0/1/10/5/6，含超级电容”
回复：按技术规格书执行。

问题16：标书位置：08-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第8册-边检出入境旅客查验系统）-2.3.3.3.4快捷通道数据备案服务器
事项1：招标需求“CPU：两颗国产X86处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议调整为通用参数：建议主频与核数与原招标参数一致，修改为“两颗国产处理器，每颗≥64核，主频≥2.6GHz，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题17：招标需求“国产RAID主控芯片，半高半长板卡尺寸，支持串口远程debug功能，可通过带外API接口实时获取板卡功耗与板卡外部环境温度，RAID卡≥4G(含超级电容)”，该参数明确要求为国产RAID主控芯片，国内具备自主量产能力的国产RAID主控厂商数量极少，该条款实质变相指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。应根据业务特点对RAID的功能需求进行参数设定。
建议调整为通用参数：修改为“配置1张RAID阵列卡，缓存≥4GB，支持RAID0/1/10/5/6，含超级电容”
回复：按技术规格书执行。

问题18：标书位置：10-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第10册-可视化勤务指挥中心系统）-2.3.6.6智能行为分析一体机
事项1：招标需求“4.处理器：配置2颗国产化X86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，≥48线程，主频≥2.2GHz；”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议调整为通用参数：修改为“配置2颗国产处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.6GHz；”
回复：按技术规格书执行。

问题19：招标需求“8.网口：配置≥4个千兆网口，≥1个RJ45管理口；OCP专用扩展槽位，采用标准OCP3.0模块，可选支持1G、10G、25G网络，标配≥1个IPMIRJ45管理接口”，该参数明确要求为OCP3.0槽位，OCP协议为OCP-IP组织制定的开放核接口标准，应用于X86服务器上，与CPU架构强相关，主流服务器厂家国产路线为板载接口。
建议调整为通用参数：修改为“8.网口：配置≥4个千兆网口，≥1个RJ45管理口；支持板载网卡插槽，可选支持1G、10G、25G网络，标配≥1个IPMIRJ45管理接口”
回复：修改为“8.网口：配置≥4个千兆网口，≥1个RJ45管理口；可选支持1G、10G、25G网络，标配≥1个IPMIRJ45管理接口”。

问题20：招标需求“9.其它端口：≥2个VGA接口，≥5个USB3.0接口”，主流服务器厂家皆为4个USB3.0接口，需求5个USB3.0限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。
建议调整为通用参数：修改为“9.其它端口：≥2个VGA接口，≥4个USB3.0接口”
回复：修改为“9.其它端口：≥2个VGA接口，≥4个USB3.0接口”。

问题21：标书位置：10-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第10册-可视化勤务指挥中心系统）-2.3.6.7大模型一体机（规格2）
事项1：招标需求“6.网口：配置≥2个千兆自适应网络接口，标配≥1个IPMIRJ45管理接口；支持OCP专用扩展槽位，采用标准OCP3.0模块，可选支持1G、10G、25G网络”与“7.PCIE扩展槽：最大可支持≥11个PCIe3.0扩展插槽，其中≥8个标准PCIe插槽、≥1个阵列卡专用插槽和≥2个OCP专用插槽”，该参数明确要求为OCP槽位，OCP协议为OCP-IP组织制定的开放核接口标准，应用于X86服务器上，与CPU架构强相关，主流服务器厂家国产路线为板载接口。
建议调整为通用参数：修改为“6.网口：配置≥2个千兆自适应网络接口，标配≥1个IPMIRJ45管理接口；支持板载网卡插槽，可选支持1G、10G、25G网络”与“7.PCIE扩展槽：最大可支持≥11个PCIe3.0扩展插槽，其中≥8个标准PCIe插槽、≥1个阵列卡专用插槽和≥2个板载插槽”
回复：修改为“6.网口：配置≥2个千兆自适应网络接口，标配≥1个IPMIRJ45管理接口；可选支持1G、10G、25G网络”、“7.PCIE扩展槽：最大可支持≥11个PCIe3.0扩展插槽，其中≥8个标准PCIe插槽、≥1个阵列卡专用插槽”。

问题22：标书位置：10-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第10册-可视化勤务指挥中心系统）-2.3.6.8感知大数据一体机
事项1：招标需求“1.CPU：配置2颗国产化X86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，≥48线程，主频≥2.2GHz”，该参数明确要求为国产化X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：修改为“1.CPU：配置2颗国产处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz”
回复：按技术规格书执行。

问题23：标书位置：10-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第10册-可视化勤务指挥中心系统）-2.3.7.1算力服务器1
事项1：招标需求“【处理器】：两颗国产X86处理器，数量：≥2颗、主频：≥2.7G、核数≥64核，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：建议主频与核数与原招标参数一致，修改为“【处理器】：两颗国产处理器，数量：≥2颗、主频：≥2.6G、核数≥64核，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题24：招标需求“【GPU】：≥1*OAM8-GPU国产模组，总算力≥160TFLOPS@FP64、≥2800TFLOPS@FP16、≥5600TFLOPS@FP8，单卡显存容量≥144GB，总显存≥1152GB，显存类型HBM3，模组内GPU互联总带宽≥3584GB/s。”，FP64双精度算力指标主要应用场景为HPC高性能计算场景，与本次AI算力场景不匹配，结合国产X86架构处理器，该GPU参数具有严重限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。应以算力大小和显存大小设定参数指标，主流厂家可按照各自产品提供方案。
建议：修改为“≥8个国产NPU模块，NPU卡间采用总线互联，总算力≥4800TFLOPS@FP16、总显存≥1024GB”
回复：按技术规格书执行。

问题25：标书位置：10-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第10册-可视化勤务指挥中心系统）-2.3.7.2算力服务器2
事项1：招标需求“【处理器】：两颗国产X86处理器，数量：≥2颗、主频：≥2.7G、核数≥64核，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：建议主频与核数与原招标参数一致，修改为“【处理器】：两颗国产处理器，数量：≥2颗、主频：≥2.6G、核数≥64核，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。

问题26：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.10模型分析服务器
事项1：招标需求“6.硬件参数：配置2颗国产X86架构处理器，单颗CPU≥24核，频率≥2.4GHZ，≥48线程。”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：修改为“6.硬件参数：配置2颗国产处理器，单颗CPU≥24核，频率≥2.4GHZ，”
回复：按技术规格书执行。

问题27：标书位置：14-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第14册-边检视频监控系统）-2.3.5智能融合应用大模型主机
事项1：招标需求“7.CPU≥2颗64位多核处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz，线程数≥48线程，采用国产X86架构；”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议：修改为“7.CPU≥2颗64位多核处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz，采用国产处理器；”
回复：按技术规格书执行。

问题28：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.8比对服务器
事项1：招标需求“1.处理器：配置1颗国产处理器，核数≥24核，48线程，主频≥2.2GHz；”，CPU主频、核数、线程数结合与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。主流厂商均为两颗处理器部署，满足AI应用虚拟化应用硬件部署资源需求
建议：修改为“1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗核数≥24核，主频≥2.2GHz；”
回复：按技术规格书执行。

问题29：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.9搜图服务器
事项1：招标需求“1.处理器：配置1颗国产处理器，核数≥24核，48线程，主频≥2.2GHz；”，CPU主频、核数、线程数结合与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。主流厂商均为两颗处理器部署，满足AI应用虚拟化应用硬件部署资源需求
建议：修改为“1.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗核数≥24核，主频≥2.2GHz；”
回复：按技术规格书执行。

问题30：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.11网络存储设备
事项1：招标需求“设备配置：≥2颗国产化64位多核处理器，单颗CPU不小于：8核16线程，主频≥3.0ghz，采用国产X86架构；≥64GB内存DDR4内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。应按照主流厂商各自的设备提供方案。
建议：修改为“≥2颗64位国产多核处理器,≥64GB内存；支持热插拔1+1AC220V；”
回复：按技术规格书执行。

问题31：招标需求“2.磁盘接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；”，主流厂商（宇视、大华、海康等）主流设备均为36个SATA接口以上，根据前端设备接入码流、分辨率、存储时间等参数提供集群存储空间。
建议：修改为“2.磁盘接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
回复：按技术规格书执行。

问题32：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.13硬盘（12TB）/2.2.2.11云存储软件（授权1440TB）
事项1：主流厂家（宇视、大华、海康等）方案均有所差别，应根据业务需求容量或前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数评估存储容量按照监控厂家可供设备和硬盘提供视频监控存储方案
建议：建议提供前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数或存储容量数据让厂家自行提供硬件方案，不限制具体硬盘规格和数量，只需整套系统满足业务需求存储容量和存储功能需求。
回复：按技术规格书执行。

问题33：标书位置：14-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第14册-边检视频监控系统）-2.3.7网络存储设备
招标需求“设备配置：≥2颗国产化64位多核处理器，单颗CPU不小于：8核16线程，主频≥3.0ghz，采用国产X86架构；≥64GB内存DDR4内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。应按照主流厂商各自的设备提供方案。
建议：修改为“≥2颗64位国产多核处理器,≥64GB内存；支持热插拔1+1AC220V；”
回复：按技术规格书执行。

问题34：招标需求“2.磁盘接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；”，主流厂商（宇视、大华、海康等）主流设备均为36个SATA接口以上，根据前端设备接入码流、分辨率、存储时间等参数提供集群存储空间。
建议：修改为“2.磁盘接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
回复：按技术规格书执行。

问题35：标书位置：14-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第14册-边检视频监控系统）-2.3.9硬盘（30TB）/2.3.10硬盘（12TB）/2.2.2.8云存储软件（授权17070TB）/2.2.2.9云存储软件（授权1440TB）
事项1：主流厂家（宇视、大华、海康等）方案均有所差别，应根据业务需求容量或前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数评估存储容量按照监控厂家可供设备和硬盘提供视频监控存储方案
建议：建议提供前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数或存储容量数据让厂家自行提供硬件方案，不限制具体硬盘规格和数量，只需整套系统满足业务需求存储容量和存储功能需求。
回复：按技术规格书执行。

问题36：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.11网络存储设备
事项1：招标需求“设备配置：≥2颗国产化64位多核处理器，单颗CPU不小于：8核16线程，主频≥3.0ghz，采用国产X86架构；≥64GB内存DDR4内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。应按照主流厂商各自的设备提供方案。
建议调整为通用参数：修改为“≥2颗64位国产多核处理器,≥64GB内存；支持热插拔1+1AC220V；”
回复：按技术规格书执行。

问题37：招标需求“2.磁盘接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；”，主流厂商（宇视、大华、海康等）主流设备均为36个SATA接口以上，根据前端设备接入码流、分辨率、存储时间等参数提供集群存储空间。
建议调整为通用参数：修改为“2.磁盘接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
回复：按技术规格书执行。

问题38：标书位置：12-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第12册-出入境人脸识别及登机口核验系统）-2.3.13硬盘（12TB）/2.2.2.11云存储软件（授权1440TB）
主流厂家（宇视、大华、海康等）方案均有所差别，应根据业务需求容量或前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数评估存储容量按照监控厂家可供设备和硬盘提供视频监控存储方案
建议调整为通用参数：提供前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数或存储容量数据让厂家自行提供硬件方案，不限制具体硬盘规格和数量，只需整套系统满足业务需求存储容量和存储功能需求。
回复：按技术规格书执行。

问题39：标书位置：14-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第14册-边检视频监控系统）-2.3.7网络存储设备
事项1：招标需求“设备配置：≥2颗国产化64位多核处理器，单颗CPU不小于：8核16线程，主频≥3.0ghz，采用国产X86架构；≥64GB内存DDR4内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；”，该参数明确要求为国产X86架构处理器，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。应按照主流厂商各自的设备提供方案。
建议调整为通用参数：修改为“≥2颗64位国产多核处理器,≥64GB内存；支持热插拔1+1AC220V；”
回复：按技术规格书执行。

问题40：招标需求“2.磁盘接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；”，主流厂商（宇视、大华、海康等）主流设备均为36个SATA接口以上，根据前端设备接入码流、分辨率、存储时间等参数提供集群存储空间。
建议调整为通用参数：修改为“2.磁盘接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
回复：按技术规格书执行。

问题41：标书位置：14-长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第14册-边检视频监控系统）-2.3.9硬盘（30TB）/2.3.10硬盘（12TB）/2.2.2.8云存储软件（授权17070TB）/2.2.2.9云存储软件（授权1440TB）
事项1：主流厂家（宇视、大华、海康等）方案均有所差别，应根据业务需求容量或前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数评估存储容量按照监控厂家可供设备和硬盘提供视频监控存储方案
建议调整为通用参数：提供前端设备接入码流、分辨率、接入数、存储时间等参数或存储容量数据让厂家自行提供硬件方案，不限制具体硬盘规格和数量，只需整套系统满足业务需求存储容量和存储功能需求。
回复：按技术规格书执行。

问题42：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第18册-机房工程，第33页，2.3.3.17数据展示屏：“辅助屏幕尺寸≥43英寸”。根据机柜的深度考虑，空间不足以安装43英寸显示屏，建议修改为：“辅助屏幕尺寸≥32英寸”。
回复：按技术规格书执行。

问题43：门禁系统中，根据门禁系统使用要求，门禁一体机到门禁控制器应采用6芯屏蔽信号线，但图纸、技术规格书及工程量清单中均无此规格线缆，建议增加RYYP6*1.0线缆。
回复：按技术规格书执行，其余由投标人自行考虑。

问题44：边检技术规格书，口岸配套GA设备设施工程第2册-计算机网络系统2.4.1公安网路由器，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统2.4.1.1公安网-边检总站-路由器，口岸签证配套设备设施工程第3册-计算机网络系统2.4.1.公安网路由器，均要求：“（1）交换容量≥243Tbps，包转发率≥54000Mpps；（2）线卡槽位数≥8个；（3）万兆光口≥10个，千兆光口≥10个”；原有性能及端口参数标准偏高，部分主流厂商无法满足，240Tbps交换容量，48000Mpps包转发率，8个板卡槽位，8个万兆光口，8个千兆光口即可满足使用需求，建议修改为：“（1）交换容量≥240Tbps，包转发率≥48000Mpps；（2）板卡槽位数≥8；（3）万兆光口≥8个，千兆光口≥8个”。
回复：按技术规格书执行。

问题45：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，第19页，2.4.8.15G专网-路由器要求：“国芯路由器，转发性能≥240Mpps，交换容量≥250Gbps；提供≥2个万兆光口、≥2个千兆Combo口、≥4个千兆电口”，部分厂家无Combo口，千兆光口、120Mpps转发性能、250Gbps交换容量即可满足使用需求。建议修改为：“国芯路由器，转发性能≥120Mpps，交换容量≥250Gbps；提供≥2个万兆光口、≥2个千兆光口、≥4个千兆电口”。
回复：按技术规格书执行。

问题46：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第18册-机房工程，第30页，2.3.3.8嵌入式一体化监控主机（含监控软件和3D动画功能）：“含监控软件和3D动画功能”，3D动画渲染需要较高CPU/GPU算力，通常部署于独立服务器，建议明确3D动画功能由独立的服务器实现，嵌入式主机仅提供数据接口。
回复：按技术规格书执行。

问题47：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，2.4.6.2互联网无线控制器要求：“设备关键芯片为国产芯片”；2.4.6.3面板AP要求：“CPU采用国产化芯片”，航站楼旅客无线AP不属于关键核心保障设备，现行行业标准及采购规范均无芯片国产化强制要求。同时本标段对应的互联网无线放装AP未设置国产化CPU要求，前后技术标准不统一。建议互联网无线控制器删除“设备关键芯片为国产芯片”，面板AP删除“CPU采用国产化芯片”。
回复：按技术规格书执行。

问题48：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第22册-教学培训室，第7页，2.3.1.3瘦终端要求：“USB：2*USB2.0+4*USB3.0”，部分厂家无法满足此要求，且瘦终端主要连接键鼠、U-Key及外设调试，4个USB接口已充分满足日常办公需求。建议修改为：“USB：2*USB2.0+2*USB3.0”。
回复：按技术规格书执行。
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问题49：边检技术规格书，口岸签证配套设备第8册-门禁管理系统、口岸配套GA设备（第4册-门禁管理系统）中，电磁锁（单门）参数均为双门电磁锁要求：“1、最大静态直线拉力：280kg±10%*2，2、工作电压：12V/430mAx2(±10%)，24V/215mAx2(±10%)”在工程量清单030506006012/030506006021，项目名称：电磁锁（单门）中的项目特征描述为双门电磁锁要求“电磁锁（单门）1).最大静态直线拉力：280kg±10%*2，2).工作电压：12V/430mAx2(±10%)，24V/215mAx2(±10%)”；建议同步修改为：1、最大静态直线拉力：280kg±10%；2、工作电压：12V/430mA(±10%)或24V/215mA(±10%)。
回复：按技术规格书执行。

问题50：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第18册-机房工程中要求建设3台UPS300KVA，后备时长2小时；单在工程量清单项目编号030406001001，项目名称：蓄电池（12V/250Ah），数量为520节做为3台UPS后备电池，在300KVA的UPS主机满载运行的情况下，现有蓄电池数量的仅能满足后备时长1.4小时左右；建议按照工程量清单报价，不考虑要求的后备时长。
回复：按招标工程量清单报价。

问题51：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第19册-综合布线系统，第9页、口岸签证技术规格书第2册-综合布线系统，第9页、口岸配套GA技术规格书第1册-综合布线系统，第9页，2.3.3.1六类24口配线架均要求”每端口带有彩色色标及文字标识”，各厂家配线架的标签形式各不相同，部分厂家会采用彩色色标或文字标识，部分厂家为空白标签，现场根据需求进行标记，上述方式均可实现对配线架端口的功能区分，建议修改为“端口带有彩色色标或文字标识或空白标签”。
回复：在施工单位进场后进一步明确。

问题52：边检技术规格书，口岸配套GA设备设施工程第5册-机房工程、口岸签证配套设备设施工程第9册-机房工程、边检配套设备设施工程第18册-机房工程中多处电缆要求：“等同或优于燃烧性能等级B1级、烟气毒性等级t1级、燃烧滴落物/微粒等级d1级，以及GB/T19666中的阻燃A类。”据了解，“阻燃A级”为GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》中的要求，“产烟毒性t1级，燃烧滴落物/微粒等级d1级”为GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的B1、B2级线缆的附加等级信息，为两种不同的标准体系。建议不体现“GB/T19666中的阻燃A类”。修改为：“等同或优于燃烧性能等级B1级、烟气毒性等级t1级、燃烧滴落物/微粒等级d1级”。
回复：按技术规格书执行。

问题53：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第4册-处置突发事件装备，第17页，防爆毯，要求“产品规格：内围栏内径尺寸≥450mm，高度≥305mm；外围栏内径尺寸≥650mm，高度≥150mm”，不同厂家防爆毯内/外围栏尺寸各有不同，但均能满足本次防爆能力及标准要求，建议将上述要求修改为“产品规格：满足GA69-2007《防爆毯》标准要求”。
回复：修改为“产品规格：满足GA69-2007《防爆毯》标准要求”。

问题54：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第16册-边检无线对讲系统，第9页，对讲终端，要求“8.整机重量≤180g；9.尺寸：不超过125*60*30mm”，不同厂家对讲终端重量及尺寸均有不同，且重量、尺寸为非关键参数，对系统功能、使用效果、可靠性无影响，建议取消上述重量、尺寸的要求。
回复：取消上述重量、尺寸的要求。

问题55：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第19册-综合布线系统，口岸签证配套设备设施工程第2册-综合布线系统，口岸配套GA设备设施工程第1册-综合布线系统中镀锌钢管JDG25管要求：“连接套管及附件必须为同一生产厂商的产品”据了解，JDG管厂家均未生产连接套管及附件，该部分材料应为施工辅材，建议删除此条要求。
回复：按技术规格书执行。

问题56：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，第14页，2.4.3.3互联网-POE交换机，要求：“2、配置千兆电口≥24个（POE+），万兆光口≥8个；”部分主流品牌无法满足8个光口要求，且4个万兆光口足以满足使用需求，建议修改为：“配置千兆电口≥24个（POE+），万兆光口≥4个”。
回复：按技术规格书执行。

问题57：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，第11页，2.4.1.1公安网-边检总站-路由器，要求：“2、主控板槽位数≥2个，线卡槽位数≥8个，电源槽位≥4个；6、配置主控板≥2个，电源≥4个，万兆光口≥10个，千兆光口≥10个”。部分主流品牌无法满足4个电源，且双电源足以满足使用需求，建议修改为：“2、主控板槽位数≥2个，线卡槽位数≥8个，电源槽位≥2个；6、配置主控板≥2个，电源≥2个，万兆光口≥10个，千兆光口≥10个”。
回复：按技术规格书执行。

问题58：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，2.4.1.3公安网-云交换机、2.4.1.5公安网-汇聚交换机、2.4.2.2梅沙网-云交换机、2.4.3.1互联网-汇聚交换机、2.4.3.2互联网-云交换机、2.4.4.1IP电话网-汇聚交换机、2.4.5.2视频专网-云交换机、2.4.7.2IT运维网-汇聚交换机、2.4.7.3IT运维网-云交换机、2.4.8.25G专网-汇聚交换机、2.4.8.35G专网-云交换机，均要求：“1、10GE光口数量≥28个”。部分主流品牌无法满足28万兆光口，且24个万兆光口足以满足使用需求，建议修改为：“10GE光口数量≥24个”。
回复：按技术规格书执行。

问题59：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，第11页，2.4.1.2公安网-核心交换机要求：“1、……整机业务板槽位数≥12，电源插槽个数≥8，正交无中板CLOS架构；4、……，40G光口≥16个，40G高速堆叠线缆≥2根，≥原厂三年维保服务”。部分主流厂家不满足“8个电源插槽，正交无中板CLOS架构，16个40G光口”，6个电源插槽、CLOS架构、12个40G光口足以满足使用需求，建议参数修改为：“1、……电源插槽个数≥6，CLOS架构；4、……，40G光口≥12个，40G高速堆叠线缆≥2根，≥原厂三年维保服务”。
回复：按技术规格书执行。

问题60：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第20册-边检网络系统）-2.4.1.2公安网-核心交换机，要求：“1、交换容量≥2856Tbps，转发能力≥921600Mpps、主控引擎≥2，独立交换网板≥6，整机业务板槽位数≥12，电源插槽个数≥8，正交无中板CLOS架构”，“4、配置主控引擎≥2块，交换网板≥2块，风扇≥3块，万兆光口≥48个，40G光口≥16个，40G高速堆叠线缆≥2根，≥原厂三年维保服务。”
建议修改为：“1、交换容量≥2856Tbps，转发能力≥921600Mpps、主控引擎≥2，交换网板≥6，整机业务板槽位数≥12，电源插槽个数≥6，CLOS架构”，“4、配置主控引擎≥2块，交换网板≥2块，风扇≥3块，万兆光口≥48个，40G光口≥12个，40G高速堆叠线缆≥2根，≥原厂三年维保服务。”
回复：按技术规格书执行。

问题61：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第20册-边检网络系统）-2.4.1.5公安网-汇聚交换机、2.4.1.3公安网-云交换机、2.4.1.5公安网-汇聚交换机、2.4.2.2梅沙网-云交换机、2.4.3.1互联网-汇聚交换机、2.4.3.2互联网-云交换机、2.4.4.1IP电话网-汇聚交换机、2.4.5.2视频专网-云交换机、2.4.7.2IT运维网-汇聚交换机、2.4.7.3IT运维网-云交换机、2.4.8.25G专网-汇聚交换机、2.4.8.35G专网-云交换机，要求：“1、10GE光口数量≥28个，40GE光口数量≥2个，配置冗余电源，可插拔风扇模块≥2个，40GQSFP+高速堆叠线缆≥1根；”
28个万兆光口的端口配置并非常态化的产品形态，主流厂商的同档次交换机产品标准配置为24个万兆光口。24个万兆光口完全能够满足各类网络的汇聚和接入需求，设置28个万兆光口的要求明显超出实际需要。
建议修改为：“1、10GE光口数量≥24个，40GE光口数量≥2个，配置冗余电源，可插拔风扇模块≥2个，40GQSFP+高速堆叠线缆≥1根；”
回复：按技术规格书执行。

问题62：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，第12页，2.4.2.1梅沙网-核心交换机要求：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，千兆光接口≥16个，万兆光接口≥32个，40G光接口≥10个，配置1根堆叠线缆”。部分主流厂家无法满足此要求，梅沙网-接入交换机通过10G端口连接核心，无需千兆光接口，且6个40G光接口足以满足使用需求，建议修改为：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，万兆光接口≥32个，40G光接口≥6个，配置1根堆叠线缆”。
回复：按技术规格书执行。

问题63：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第20册-边检网络系统）-2.4.2.1梅沙网-核心交换机，要求“4、配置：主控板≥2，电源≥2，千兆光接口≥16个，万兆光接口≥32个，40G光接口≥10个，配置1根堆叠线缆。”
"千兆光接口≥16个+万兆光接口≥32个+40G光接口≥10个"的端口组合形态为华三（H3C）特定产品独有，其他主流厂商的同档次核心交换机产品无法提供完全匹配的端口配置。该端口组合并非行业通用配置形态，具有明显的品牌倾向性。此外，从实际业务需求分析：梅沙网-云交换机仅两台通过40G端口连接核心交换机，40G光口配置6个即可满足需求（含冗余），无需10个40G光口；梅沙网-接入交换机通过10G端口连接核心，无需千兆光接口。因此，该参数设置既具有排他性，又与实际需求不相适应。
建议修改为：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，万兆光接口≥48个，40G光接口≥6个，配置1根堆叠线缆。”
回复：按技术规格书执行。

问题64：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第20册-边检网络系统，第15页，2.4.5.1视频专网-核心交换机要求：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，千兆光接口≥32个，万兆光接口≥64个，40G光接口≥10个，配置1根堆叠线缆”。部分主流厂家无法满足此要求，视频专网-云交换机仅两台通过40G端口连接核心交换机，6个40G光口可满足需求，视频专网-接入交换机通过10G端口连接核心，无需千兆光接口，建议修改为：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，万兆光接口≥64个，40G光接口≥6个，配置1根堆叠线缆”。
回复：按技术规格书执行。

问题65：长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目技术规格书（第20册-边检网络系统）-2.4.5.1视频专网-核心交换机，要求“4、配置：主控板≥2，电源≥2，千兆光接口≥32个，万兆光接口≥64个，40G光接口≥10个，配置1根堆叠线缆”
"千兆光接口≥32个+万兆光接口≥64个+40G光接口≥10个"的端口组合形态为华三（H3C）特定产品独有，其他主流厂商的同档次核心交换机产品无法提供完全匹配的端口配置。该端口组合并非行业通用配置形态，具有明显的品牌倾向性和排他性。此外，从实际业务需求分析：视频专网-云交换机仅两台通过40G端口连接核心交换机，40G光口配置6个即可满足需求（含冗余），无需10个40G光口；视频专网-接入交换机通过10G端口连接核心，无需千兆光接口。因此，该参数设置既具有排他性，又与实际需求不相适应。
建议修改为：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，万兆光接口≥72个，40G光接口≥6个，配置1根堆叠线缆。”
回复：按技术规格书执行。

问题66：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第9册-超融合系统，服务器均要求：“国产X86架构”，部分主流品牌采用ARM架构，为增加品牌选择范围优中选优，建议修改为：“国产X86架构或ARM架构”。
回复：按技术规格书执行。

问题67：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第9册-超融合系统，服务器均要求：“（1）本次采购设备整体要求：4K多并发随机读IOPS≥80万，4K多并发随机7：3读写IOPS≥30万，1M多并发顺序写带宽≥2.2G；（2）计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失，平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动”。部分主流品牌无法满足此要求，上述要求非超融合系统核心参数，建议删除此要求。
回复：按技术规格书执行。

问题68：边检技术规格书，口岸配套GA设备设施工程第2册-计算机网络系统2.4.424口POE接入交换机和口岸签证配套设备设施工程第3册-计算机网络系统2.4.424口POE接入交换机，均要求：“设备的CPU和交换芯片均为国产自研芯片”，部分主流厂家无自研芯片，建议修改为：“设备的CPU和交换芯片均为国产芯片”。
回复：修改为“设备的CPU和交换芯片均为国产芯片”。

问题69：边检技术规格书，口岸签证配套设备设施工程第4册-网络安全系统，第9页，2.4.1防火墙要求：“2、支持至少2个操作系统引导，系统管理员可在WEB管理界面设置两个操作系统的启动顺序，系统故障时可快速切换，最大程度减少对网络的影响”。部分主流品牌无法满足此参数，且此要求非防火墙核心参数，建议删除此要求。
回复：按技术规格书执行。

问题70：边检技术规格书，口岸签证配套设备设施工程第4册-网络安全系统，第10页，2.4.3-终端高级威胁检测与响应系统要求：“1、2U设备，冗余电源，采用国产化飞腾平台和银河麒麟操作系统，内存≥32，硬盘≥4T+32GmSATA”，主流厂商采用不同的国产芯片平台及操作系统，不应只限制飞腾及银河麒麟操作系统；硬盘32GmSATA为特定厂商特定款型参数，建议修改为：“1、2U设备，冗余电源，采用国产化平台和操作系统，内存≥32，硬盘≥4T”。
回复：将“采用国产化飞腾平台和银河麒麟操作系统”修改为“采用国产处理器和国产操作系统”，其他要求不变。

问题71：边检技术规格书，口岸签证配套设备设施工程第4册-网络安全系统，2.4.5-态势感知系统、2.4.6-堡垒机：“采用国产化海光平台和银河麒麟操作系统”，主流厂商采用不同的国产芯片平台及操作系统，不应只限制飞腾及银河麒麟操作系统；建议修改为：“采用国产化平台和操作系统”。
回复：将“采用国产化海光平台和银河麒麟操作系统”修改为“采用国产处理器和国产操作系统”，其他要求不变。

问题72：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第19册-综合布线系统，第9页；口岸签证配套设备设施工程第2册-综合布线系统，第9页；口岸配套GA设备设施工程第1册-综合布线系统，第9页，2.3.3.224口理线器要求“标准：ISO/IEC11801”，ISO/IEC11801是针对布线系统信道传输性能相关部件制定的标准，理线器仅为机柜布线辅件无任何电气/光学性能指标，不适用于本规范，建议修改为：“标准：ISO/IEC11801或国标或行业标准”。
回复：修改为“标准：ISO/IEC11801或国标或行业标准”。

问题73：本项目综合布线系统所有的光纤配线架、光纤跳线、尾纤、双绞线、数据配线架、数据跳线、信息模块均要求满足ISO/IEC11801：2002Ed2.0，ISO/IEC11801：2002Ed2.0《信息技术用户建筑群的通用布缆》，是针对布线系统信道传输性能相关部件制定的标准，各厂家送检依据不相同，但均能保证整条信道良好的传输性能，建议将上述元器件的标准要求修改为：“ISO/IEC11801：2002Ed2.0，ISO/IEC11801：2002Ed2.0或国标或行业标准”。
回复：按技术规格书执行。

问题74：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第19册-综合布线系统，口岸签证配套设备设施工程第2册-综合布线系统，口岸配套GA设备设施工程第1册-综合布线系统中镀锌钢管JDG25管要求“符合CECS120-2007等国家标准”，据了解，CECS120-2007已废止且大部分JDG管厂家检测报告依据为《GB/T20041.21-2017电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求》，建议修改为：“符合CECS120-2021或GB/T20041.21-2017等国家标准”。
回复：按最新国家标准规范执行。

问题75：边检技术规格书，（1）边检配套设备设施工程第17册-执法定位系统，第5页，“要求定位标签：对讲机。”（2）第16册-无线对讲系统，第7页，智能对讲平台系统，要求“支持UWB室内高精定位”；第9页，对讲终端，要求“支持UWB”。而市面上无对讲系统及终端支持UWB定位，（1）建议修改定位标签：UWB卡片；（2）建议取消智能对讲平台系统及对讲终端支持UWB定位要求。
回复：按技术规格书执行。

问题76：项目编码030501015033，数字中继板卡，项目特征描述要求“数字中继板卡两个两兆（要求能适配原有的模拟程控交换机）”，为保证适配性，建议明确现有程控交换机品牌及型号。
回复：在施工单位进场后进一步明确。

问题77：项目编码030501019052，原视频平台扩容，项目特征描述要求“原来平台级联监控点数量”，为保证扩容功能实现，建议明确原有视频平台品牌及型号。
回复：在施工单位进场后进一步明确。

问题78：项目编码BC0300101002、BC0300101007、BC0300102006、BC0300103003、BC0300104001，定制灯光智慧系统，项目特征描述、图纸、技术规格书均无参数要求，建议补充详细参数要求，便于选型报价。
回复：按技术规格书执行。

问题79：工程量清单编制说明中“四、其他说明4、总承包服务费按工程费（不含暂列金额）的0.5%计取，此费率不得作为竞争性费用优惠或上浮”，而长沙机场改扩建工程T3口岸查验系统建设项目边检配套设备设施及信息化系统建设工程施工-招标工程量清单.HNZBJ文件中总承包服务费已给定金额，建议明确总承包服务费是否以招标工程量清单给定金额为准。
回复：总承包服务费按工程费（不含暂列金额）的0.5%计取，此费率不得作为竞争性费用优惠或上浮。

问题80：项目编码030502008004，项目名称：设备箱，项目特征描述：设备箱，含电源开关、空开、理线器等系统需求设备；项目编码030502008017，项目名称：设备箱，项目特征描述：设备箱，含电源开关、空开、理线器等系统需求设备；招标文件中无设备箱材质、尺寸等要求，建议补充设备箱具体要求及图纸。
回复：按技术规格书执行。

问题81：项目编码030501005023、030501005025、030501005033等精密空调项目特征描述：“9.含室内外机”，建议明确本项目精密空调水冷换热模块是否接入中央冷却水系统？水冷换热模块与冷却水塔的连接是否在本标段范围内？若本项目接入中央冷却水系统，精密空调不需要室外机，建议取消室外机要求。
回复：本项目精密空调水冷换热模块接入中央冷却水系统，水冷换热模块到冷却水塔之间施工和材料由其他标段提供，精密空调技术参数按技术规格书执行。

问题82：图纸18-机房工程，缺少室外机和管路平面布置图，建议补充详细图纸。
回复：按技术规格书执行。

问题83：项目编码011507003001、011507001001、011507001007等所有标识类产品均未提供产品图纸，建议补充标识大样图、系统图。
回复：参照“中华人民共和国国家标准《对外开放口岸边防检查现场标志》（GB43704—2024）”执行。

问题84：本项目存在技术规格书材料表、图纸和工程量清单数量不一致的情况，例如：（1）边检配套设备设施工程图纸18-机房工程-主要设备及材料表（一），名称：底座，数量66个，工程量清单名称：设备承重底座，项目编码30501005022，数量为5000kg；图纸材料表中名称：R410A制冷剂，数量50kg，而工程量清单中无此项。（2）边检配套设备设施工程图纸20-边检网络系统，边检公安网系统图中核心交换机数量2台，而工程量清单中为3台；（3）边检配套设备设施工程图纸22-教学培训室，系统图设计包含汇聚交换机和接入交换机，但技术规格书和工程量清单仅有汇聚交换机。建议本项目所有技术规格书材料表、图纸和工程量清单数量不一致时，以工程量清单为准。
回复：图纸与技术规格书不一致的，以技术规格书为准；按招标工程量清单报价。

问题85：本项目存在工程量清单项目特征、图纸和技术规格书参数描述不一致的情况，例如：边检技术规格书，边检配套设备设施工程第11册-边检勤务指挥中心配套建设，第23页，2.3.6.12镀锌钢管：JDG25管；边检配套设备设施工程图纸-11-边检勤务指挥中心配套建设-主要设备及材料表2中镀锌钢管技术参数为：JDG25管；工程量清单-项目编码030505007040-项目名称：配管-项目特征描述：“3.型号、规格：JDG20，壁厚不低于国标壁厚标准”。建议本项目所有工程量清单项目特征、图纸和技术规格书参数不一致时，以技术规格书为准。
回复：图纸与技术规格书不一致的，以技术规格书为准；按招标工程量清单报价。

第三节 异议及回复
异议事项1：技术规格书-PART20-边检网络系统--2.4.3.3互联网-POE交换机参数
提出异议内容：
参数要求：“2、配置千兆电口≥24个（POE+），万兆光口≥8个;”
事实依据：
主流网络设备厂商（包括华三、华为、锐捷、中兴等）的同类型POE交换机	产品，上行万兆光口标配均为4个，4个万兆光口完全能够满足POE交换机的上行带宽需求和网络架构设计要求，设置8个万兆光口的要求明显超出项目实际需要，且非常见端口配置形态。
建议修改为：
配置千兆电口≥24个（POE+），万兆光口≥4个;
回复：修改为“配置千兆电口≥24个（POE+），万兆光口≥4个”。

异议事项2：技术规格书-PART20-边检网络系统-2.4.1.1公安网-边检总站-路由器参数
提出异议内容：
技术规格书中，路由器参数要求：“2、主控板槽位数≥2个，线卡槽位数≥8个，电源槽位≥4个；”,“6、配置主控板≥2个，电源≥4个，万兆光口≥10个，千兆光口≥10个，”
事实依据：
主流厂商同档次路由器产品的电源槽位标配均为2个，配置2路电源即可实现1+1冗余备份，完全能够满足设备高可靠性运行要求。设置4个电源槽位、要求配置4个电源的要求，明显超出项目实际需要，增加不必要的采购成本，且非常见产品形态。
建议修改为：
“2、主控板槽位数≥2个，线卡槽位数≥8个，电源槽位≥2个；”,“6、配置主控板≥2个，电源≥2个，万兆光口≥10个，千兆光口≥10个，”;
回复：按技术规格书执行。该路由器承担长沙边检站与湖南省边检总站互联互通及全省边检备用容灾路由节点需要，硬件高冗余性、高可靠性为基本要求，且市场上满足参数要求的主流网络设备厂商大于3家，市场主流网络设备厂商官网有详细型号及技术参数可查。

异议事项3：技术规格书-PART20-边检网络系统-2.4.1.5公安网-汇聚交换机（2.4.1.3公安网-云交换机、2.4.1.5公安网-汇聚交换机、2.4.2.2梅沙网-云交换机、2.4.3.1互联网-汇聚交换机、2.4.3.2互联网-云交换机、2.4.4.1IP电话网-汇聚交换机、2.4.5.2视频专网-云交换机、2.4.7.2IT运维网-汇聚交换机、2.4.7.3IT运维网-云交换机、2.4.8.25G专网-汇聚交换机、2.4.8.35G专网-云交换机）参数
提出异议内容：
技术规格书中，交换机参数要求：“1、10GE光口数量≥28个，40GE光口数量≥2个，配置冗余电源，可插拔风扇模块≥2个，40GQSFP+高速堆叠线缆≥1根；”
事实依据：
28个万兆光口的端口配置并非常态化的产品形态，主流厂商的同档次交换机产品标准配置为24个万兆光口。24个万兆光口完全能够满足各类网络的汇聚和接入需求，设置28个万兆光口的要求明显超出实际需要。
建议修改为：
“1、10GE光口数量≥24个，40GE光口数量≥2个，配置冗余电源，可插拔风扇模块≥2个，40GQSFP+高速堆叠线缆≥1根；”;
回复：按技术规格书执行。10GE光口数量≥28个，市场上主流厂家均能满足，至少满足三家。

异议事项4：技术规格书-PART20-边检网络系统-2.4.1.2公安网-核心交换机参数
提出异议内容：技术规格书中，核心交换机参数要求：“1、交换容量≥2856Tbps，转发能力≥921600Mpps、主控引擎≥2，独立交换网板≥6，整机业务板槽位数≥12，电源插槽个数≥8，正交无中板CLOS架构”，“4、配置主控引擎≥2块，交换网板≥2块，风扇≥3块，万兆光口≥48个，40G光口≥16个，40G高速堆叠线缆≥2根，≥原厂三年维保服务。”
事实依据：
上述参数组合仅华三（H3C）S10512X-G等特定型号产品能够完全满足，其他主流厂商（如华为、锐捷、中兴等）的同档次核心交换机产品均无法完全匹配该参数组合。特别是"交换容量≥2856Tbps"、"转发能力≥921600Mpps"+"电源插槽个数≥8"+"正交无中板CLOS架构"等参数的特定组合，具有明显的品牌指向性，实质上限定了特定品牌的产品。此外，40G光口≥16个的配置要求也超出了公安网核心交换机的实际业务需求，核心交换机与汇聚交换机之间的互联无需如此多的40G端口。
建议修改为：
“1、交换容量≥2856Tbps，转发能力≥921600Mpps、主控引擎≥2，交换网板≥6，整机业务板槽位数≥12，电源插槽个数≥6，CLOS架构”，“4、配置主控引擎≥2块，交换网板≥2块，风扇≥3块，万兆光口≥48个，40G光口≥12个，40G高速堆叠线缆≥2根，≥原厂三年维保服务。”
回复：
第1条：按技术规格书执行。本项目中核心交换机承担长沙边检站全部业务数据转发及全省边检备用容灾核心节点需要，硬件高冗余性、高可靠性为基本要求，正交无中板CLOS架构为数据中心级核心交换机的基本架构，且市场上满足参数要求的主流网络设备厂商大于3家，市场主流网络设备厂商官网有详细型号及技术参数可查。
第4条：按技术规格书执行。40G光口数量为实际业务使用需求。

异议事项5：技术规格书-PART20-边检网络系统-2.4.5.1视频专网-核心交换机参数
提出异议内容：
技术规格书中，核心交换机参数要求：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，
千兆光接口≥32个，万兆光接口≥64个，40G光接口≥10个，配置1根堆叠线缆”
事实依据：
"千兆光接口≥32个+万兆光接口≥64个+40G光接口≥10个"的端口组合形态为华三（H3C）特定产品独有，其他主流厂商的同档次核心交换机产品无法提供完全匹配的端口配置。该端口组合并非行业通用配置形态，具有明显的品牌倾向性和排他性。此外，从实际业务需求分析：视频专网-云交换机仅两台通过40G端口连接核心交换机，40G光口配置6个即可满足需求（含冗余），无需10个40G光口；视频专网-接入交换机通过10G端口连接核心，无需千兆光接口。因此，该参数设置既具有排他性，又与实际需求不相适应。
建议修改为：“4、配置：主控板≥2，电源≥2，万兆光接口≥64个，40G光接口≥6个，配置1根堆叠线缆。”
回复：按技术规格书执行。40G光口数量为实际业务使用需求。

异议事项6：技术规格书-PART09-超融合系统-2.3.1.1公安网-云服务器/2.3.2.1视频专网-云服务器/2.3.3.1梅沙网-云服务器/2.3.4.1互联网-云服务器/2.3.5.1IT运网-云服务器/2.3.6.15G专网-云服务器参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：
事项1：招标需求“1.3、本次采购设备整体要求：4K多并发随机读IOPS≥80万，4K多并发随机7:3读写IOPS≥30万，1M多并发顺序写带宽≥2.2G；”
事项2：2.3.1.1公安网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.6Ghz、核数≥48核；”、2.3.2.1视频专网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，
硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频≥2.6Ghz、核数≥48核；”、2.3.3.1梅沙网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”、2.3.4.1互联网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”、2.3.5.1IT运维网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”、2.3.6.15G专网-云服务器需求“1.5、以满足性能与可靠性为前提要求，单节点硬件配置要求如下：国产X86架构CPU：≥2颗、主频：≥2.5Ghz、核数≥32核；”
事项3：2.3.2.1视频专网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.3.1梅沙网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.4.1互联网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.5.1IT运维网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”、2.3.6.15G专网-云服务器需求“1.4、计算、存储等设备资源全冗余配置，支持计算、存储等设备单点故障及任意2块数据盘同时故障后，数据不丢失,平台高可用，支持无人工干预情况下集群内仅存一台节点也能保障虚拟机能高可靠自动启动；”
事实依据：
事项1：该技术指标澄清文件说明是对应专网超融合集群的整体性能要求，
实现该指标与存储介质、PCIE通道、RAID级别、条带大小、CPU、内存和IO队列深度等有关，且超融合开启数据冗余保护（副本/纠删码模式）写入校验开销会直接造成混合读写IOPS大幅下跌，根据现有的硬件参数要求，每个专网超融合整体性能理论上无法实现该指标，该性能参数指标设置脱离实际工程场景，不具备采购验收的可操作性。
事项2：需求参数均明确要求为国产X86架构处理器，与海光5440和7440处理器规格完全贴合，且国内具备合法量产能力的国产X86厂商数量极少，该组合条款实质缩小竞争范围，变相指向特定供应商群体，具有强排他性，属于变相限定特定产品、排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
事项3：需求参数对应服务器数量均为2台，该指标需要三副本或者4+2：1纠删码机制才能满足，这两种方式都需要硬件节点大于3，当面配置为2节点，仅支持2副本，允许故障单节点或者单块硬盘，无法满足指标需求。
建议修改为：
事项1：删除技术条目，
事项2：把“国产X86架构CPU”，修改为“国产CPU”字样;
事项3：删除该技术条目
回复：
事项1：按技术规格书执行。本项目中的业务对IO性能要求较高，且业务增长较快，分布式存储性能需随着节点数增加线性增长，在NVMe混闪配置下，多节点集群能够提供对应的IOPS能力。
事项2：按技术规格书执行。本项目中边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。
事项3：按技术规格书执行。本项目中边检所有信息系统后端服务器全部采用超融合系统实现技术落地，系统数据安全与完整性至关重要，超融合服务器支持设备单节点故障及任意2块数据盘同时故障后数据不丢失等性能要求为必须满足的可靠性要求，投标人选用的超融合产品可采用≥2台服务器节点技术方案。

异议事项7：技术规格书-PART02-证件信息研究设备-2.3.10算法服务器（规格2）参数提出异议内容：技术规格书中，算法服务器参数要求：“【处理器】两颗国产X86处理器，每颗主频:≥2.5G、支持睿频≥3.0GHz，核数≥32核，单CPU支持≥4个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
事实依据：
该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号5480处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议修改为：
“【处理器】两颗国产处理器，每颗主频:≥2.5G、支持睿频≥3.0GHz，核数≥32核，单CPU支持≥4个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。本项目中边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。

异议事项8：技术规格书-PART08-边检出入境旅客查验系统-2.3.3.3.1梅沙系统服务器参数提出异议内容：技术规格书中，梅沙系统服务器参数要求：“CPU：两颗国产X86处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
事实依据：
该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议修改为：
“CPU：两颗国产处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。本项目中边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。

异议事项9：技术规格书-PART08-边检出入境旅客查验系统-2.3.3.3.1梅沙系统服务器/2.3.3.3.2辅助验放服务器/2.3.3.3.3生物识别比对服务器/2.3.3.3.4快捷通道数据备案服务器参数提出异议内容：
技术规格书中，
事项1：招标需求“CPU：两颗国产X86处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”，
事项2：招标需求“国产RAID主控芯片，半高半长板卡尺寸，支持串口远程debug功能，可通过带外API接口实时获取板卡功耗与板卡外部环境温度，RAID卡≥4G(含超级电容)”
事实依据：
事项1：该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
事项2：该参数明确要求为国产RAID主控芯片，国内具备自主量产能力的国产RAID主控厂商数量极少，该条款实质变相指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。应根据业务特点对RAID的功能需求进行参数设定。。
建议修改为：
事项1：“CPU：两颗国产处理器，每颗≥64核，主频≥2.7GHz，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
事项2：“配置1张RAID阵列卡，缓存≥4GB，支持RAID0/1/10/5/6，含超级电容”
回复：
事项1：按技术规格书执行。本项目中边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。
事项2：按技术规格书执行。国产RAID主控芯片并未要求服务器厂商具备自主量产能力，国产化要求符合行业发展趋势。

异议事项10：技术规格书-PART10-可视化勤务指挥中心系统-2.3.6.6智能行为分析一体机参数
提出异议内容：
技术规格书中，智能行为分析一体机参数要求
事项1：“4.处理器：配置2颗国产化X86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，≥48线程，主频≥2.2GHz；”
事项2：“8.网口：配置≥4个千兆网口，≥1个RJ45管理口；OCP专用扩展槽位，采用标准OCP3.0模块，可选支持1G、10G、25G网络，标配≥1个IPMIRJ45管理接口”
事项3：“9.其它端口：≥2个VGA接口，≥5个USB3.0接口”，
事实依据：
事项1：该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
事项2：该参数明确要求为OCP3.0槽位，OCP协议为OCP-IP组织制定的开放核接口标准，应用于X86服务器上，与CPU架构强相关，主流服务器厂家国产路线为板载接口。
事项3：主流服务器厂家皆为4个USB3.0接口，需求5个USB3.0限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。
建议修改为：
事项1：“4.处理器：配置2颗国产化架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，≥48线程，主频≥2.2GHz；”
事项2：“8.网口：配置≥4个千兆网口，≥1个RJ45管理口；可选支持1G、10G、25G网络，标配≥1个IPMIRJ45管理接口”;
事项3：“9.其它端口：≥2个VGA接口，≥4个USB3.0接口”
回复：
事项1：按技术规格书执行。本项目中边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家；
事项2：修改为：“8.网口：配置≥4个千兆网口，≥1个RJ45管理口；可选支持1G、10G、25G网络，标配≥1个IPMIRJ45管理接口”；
事项3：将“≥5个USB3.0接口”修改为“≥4个USB3.0接口”。

异议事项11：技术规格书-PART10-可视化勤务指挥中心系统--2.3.6.7大模型一体机（规格2）参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：“6.网口：配置≥2个千兆自适应网络接口，标配≥1个IPMIRJ45管理接口；支持OCP专用扩展槽位，采用标准OCP3.0模块，可选支持1G、10G、25G网络”与“7.PCIE扩展槽：最大可支持≥11个PCIe3.0扩展插槽，其中≥8个标准PCIe插槽、≥1个阵列卡专用插槽和≥2个OCP专用插槽”
事实依据：
该参数明确要求为OCP槽位，OCP协议为OCP-IP组织制定的开放核接口标准，应用于X86服务器上，与CPU架构强相关，主流服务器厂家国产路线为板载接口。
建议修改为：
“6.网口：配置≥2个千兆自适应网络接口，标配≥1个IPMIRJ45管理接口；可选支持1G、10G、25G网络”与“7.PCIE扩展槽：最大可支持≥11个PCIe3.0扩展插槽，其中≥8个标准PCIe插槽、≥1个阵列卡专用插槽”
回复：
修改为“6.网口：配置≥2个千兆自适应网络接口，标配≥1个IPMIRJ45管理接口；可选支持1G、10G、25G网络”与“7.PCIE扩展槽：最大可支持≥11个PCIe3.0扩展插槽，其中≥8个标准PCIe插槽、≥1个阵列卡专用插槽”。

异议事项12：技术规格书-PART10-可视化勤务指挥中心系统-2.3.6.8感知大数据一体机参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：“1.CPU：配置2颗国产化X86架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，≥48线程，主频≥2.2GHz”
事实依据：
该参数明确要求为国产化X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议修改为：
“1.CPU：配置2颗国产化架构处理器，单处理器物理核心数≥24核，≥48线程，主频≥2.2GHz”
回复：按技术规格书执行。本项目边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。

异议事项13：技术规格书-PART10-可视化勤务指挥中心系统-2.3.7.1算力服务器1/2.3.7.2算力服务器2参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：
“【处理器】：两颗国产X86处理器，数量：≥2颗、主频：≥2.7G、核数≥64核，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
事实依据：
该参数明确要求为国产X86处理器，其中CPU主频、核数、睿频、内存通道与某厂商型号7490处理器完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议修改为：
“【处理器】：两颗国产处理器，数量：≥2颗、主频：≥2.7G、核数≥64核，支持睿频≥3.0GHz，单CPU支持≥12个内存通道，满足符合安全可靠测评II级要求”
回复：按技术规格书执行。本项目边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。

异议事项14：技术规格书-PART12-出入境人脸识别及登机口核验系统-2.3.10模型分析服务器参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：“6.硬件参数：配置2颗国产X86架构处理器，单颗CPU≥24核，频率≥2.4GHZ，≥48线程。”
事实依据：
该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360完全贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议修改为：
“6.硬件参数：配置2颗国产架构处理器，单颗CPU≥24核，频率≥2.4GHZ，≥48线程。”;
回复：按技术规格书执行。本项目边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。

异议事项15：技术规格书-PART14-边检视频监控系统-2.3.5智能融合应用大模型主机参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：“7.CPU≥2颗64位多核处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz，线程数≥48线程，采用国产X86架构；”
事实依据：
该参数明确要求为国产X86架构处理器，其中CPU主频、核数、线程数与海光7360处理器贴合，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。
建议修改为：
“7.CPU≥2颗64位多核处理器，单处理器物理核心数≥24核，主频≥2.2GHz，线程数≥48线程，采用国产架构；”
回复：按技术规格书执行。本项目边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。

异议事项16：技术规格书-PART12-出入境人脸识别及登机口核验系统-2.3.11网络存储设备参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：
事项1：“设备配置：≥2颗国产化64位多核处理器，单颗CPU不小于：
8核16线程，主频≥3.0ghz，采用国产X86架构；≥64GB内存DDR4内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；”
事项2：“2.磁盘接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
事实依据：
事项1：该参数明确要求为国产X86架构处理器，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。应按照主流厂商各自的设备提供方案。
事项2：主流厂商（宇视、大华、海康等）主流设备均为36个SATA接口以上，根据前端设备接入码流、分辨率、存储时间等参数提供集群存储空间。
建议修改为：
事项1：“≥2颗64位国产多核处理器,≥64GB内存；支持热插拔1+1AC220V；”
事项2：“2.磁盘接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
回复：
事项1：按技术规格书执行。本项目边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。
事项2：按技术规格书执行。经市场调研，主流厂家均能满足，至少满足三家。

异议事项17：技术规格书-PART14-边检视频监控系统-2.3.7网络存储设备参数
提出异议内容：
技术规格书中，参数要求：
事项1：“设备配置：≥2颗国产化64位多核处理器，单颗CPU不小于：
8核16线程，主频≥3.0ghz，采用国产X86架构；≥64GB内存DDR4内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；”
事项2：“2.磁盘接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；”
事实依据：
事项1：该参数明确要求为国产X86架构处理器，属于变相限定特定产品和指向特定供应商群体，具有强排他性，排斥潜在投标人。且国产处理器已形成龙芯、申威、飞腾、鲲鹏等多条成熟技术路线，均为合规国产算力产品，可覆盖通用办公、业务系统等场景，单独限定国产X86处理器存在严重不合理采购倾向。应按照主流厂商各自的设备提供方案。
事项2：主流厂商（宇视、大华、海康等）主流设备均为36个SATA接口以上，根据前端设备接入码流、分辨率、存储时间等参数提供集群存储空间。
建议修改为：
事项1：“≥2颗64位国产多核处理器,≥64GB内存；支持热插拔1+1AC220V；”
事项2：“2.磁盘接口≥36个SATA接口，支持硬盘热插拔；”。
回复：
事项1：按技术规格书执行。本项目边检各类服务器处理器采用国产X86架构是保证边检现有系统生态安全过渡与技术落地需要，相关主频要求是保证性能需要，同时市场上采用国产X86架构处理器生态的主流服务器厂商远超3家。
事项2：按技术规格书执行。经市场调研，主流厂家均能满足，至少满足三家。

第二部分 澄清补充
一、工程量清单描述已根据提疑回复做调整更新，请投标人自行下载更新后的文件及附件。
[bookmark: _GoBack]二、本项目投标截止时间、投标保证金递交截止时间及开标时间延期至2026年 8月12日9：00时。
三、本次答疑澄清公告及答疑文件正文作为招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力。本项目招标文件中涉及上述相关内容的相应进行修改，原招标文件与本次发布的文件内容不一致的，以本次发布的答疑澄清公告及答疑文件正文内容为准。敬请各投标人自行关注，招标人不再另行通知。


[bookmark: ZB90888f3355ed67e3db559813efbc4a52]湖南机场股份有限公司 
2026年7月27日
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