|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1481 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工程建设标准的说法，错误的是（）。 |
| A、 | 工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段 |
| B、 | 推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定 |
| C、 | 复审一般在国家标准实施后3年进行1次 |
| D、 | 行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1482 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准进行监督检查的方式有重点检查、抽查和（）。 |
| A、 | 突击检查 |
| B、 | 平行检查 |
| C、 | 普查 |
| D、 | 专项检查 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1483 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设国家标准分为强制性标准和（）。 |
| A、 | 一般性标准 |
| B、 | 特殊性标准 |
| C、 | 推荐性标准 |
| D、 | 建议性标准 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1484 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程建设行业标准的说法，错误的是（）。 |
| A、 | 行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案 |
| B、 | 行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 |
| C、 | 对没有推荐性国家标准，需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准 |
| D、 | 行业标准的某些规定可以与国家标准不一致 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1485 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在施工过程中，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。 |
| A、 | 直接要求施工人员进行改正 |
| B、 | 要求设计单位按要求进行改正 |
| C、 | 报告建设单位要求施工单位改正 |
| D、 | 报告建设单位要求设计单位改正 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1486 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。 |
| A、 | 建设项目规划审查部门 |
| B、 | 建筑安全监督管理机构 |
| C、 | 工程质量监督机构 |
| D、 | 工程建设标准批准部门 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1487 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑，尚未造成严重后果的，规划局可以作出的行政决定不包括（）。 |
| A、 | 责令停止违法行为、限期恢复原状或其他补救措施 |
| B、 | 有违法所得的，予以没收 |
| C、 | 指定有能力的单位代为恢复原状（即代履行，属于行政强制执行） |
| D、 | 对责任单位和责任人处以一定数额的罚款 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1488 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后，使用中幕墙密封出现质量问题，造成建设单位一定损失，则（） |
| A、 | 建设单位自己承担责任 |
| B、 | 建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿 |
| C、 | 建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿 |
| D、 | 在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1489 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题：主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 由总承包单位承担全部责任 |
| B、 | 由总承包单位与分包单位承担连带责任 |
| C、 | 总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任 |
| D、 | 总承包单位对主体混凝土质量承担责任，分包单位对墙面瓷砖质量承担责任 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1490 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工单位相关事项的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意 |
| B、 | 施工单位是建设工程质量的唯一责任主体 |
| C、 | 总、分包单位对建设工程的质量负连带责任 |
| D、 | 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1491 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。 |
| A、 | 用于承重结构的混凝土试块 |
| B、 | 用于承重结构的钢筋及连接接头试件 |
| C、 | 用于分隔墙的混凝土小型砌块 |
| D、 | 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1492 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隐蔽工程的验收，除施工企业自检外，还应当及时通知建设单位（实施监理的工程为监理单位）和（） |
| A、 | 建筑安全监督管理机构 |
| B、 | 建设工程质量监督机构 |
| C、 | 施工图设计文件审查单位 |
| D、 | 建设项目规划审查机关 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1493 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于施工单位责任的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不负责返修 |
| B、 | 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，如果发现错误可以修改工程设计 |
| C、 | 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 |
| D、 | 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的20％ |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1494 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。 |
| A、 | 经建设单位同意，由设计单位负责修改 |
| B、 | 经建设单位同意，由施工企业负责修改 |
| C、 | 经建设单位同意，直接对图纸进行修改 |
| D、 | 经监理单位审定，由施工企业负责修改 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1495 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 |
| B、 | 检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 |
| C、 | 施工单位应当按照合同约定对建筑材料进行检验 |
| D、 | 设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1496 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程质量检测机构职责的说法，不正确的是（） |
| A、 | 检测报告必须经检测人员签字、检测机构法定代表人签署，并加盖检测机构公章后方可生效 |
| B、 | 检测机构对涉及结构安全检测结果的不合格情况应当及时报告工程所在地建设主管部门 |
| C、 | 检测人员可以同时受聘于两个或者两个以上的检测机构 |
| D、 | 检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测不合格项目台账 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1497 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送至检测的单位，检测单位应具备的条件是（）。 |
| A、 | 具有相应资质等级 |
| B、 | 建设单位许可 |
| C、 | 建设行业协会认可 |
| D、 | 监理协会认可 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1498 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷，施工单位也有义务修复或返修，其返修的费用和造成的损失应由（）承担。 |
| A、 | 施工单位 |
| B、 | 监理单位 |
| C、 | 建设单位 |
| D、 | 责任方 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1499 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。 |
| A、 | 屋面、厕浴间使用的防水材料 |
| B、 | 非承重结构的钢筋及连接接头试件 |
| C、 | 用于防水层上保护层的商品混凝土 |
| D、 | 抹灰砂浆中使用的掺加剂 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1500 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土浇筑施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（ ）。 |
| A、 | 质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 |
| B、 | 质量监督机构负责组织隐蔽工程验收 |
| C、 | 未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下道工序的施工 |
| D、 | 隐蔽工程质量应当接受政府强制监督 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1501 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（ ）负责、 |
| A、 | 监理单位 |
| B、 | 责任方 |
| C、 | 建设单位 |
| D、 | 施工单位 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1502 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程五方责任主体终身责任追究暂行办法》，不正确的是（）。 |
| A、 | 建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人 |
| B、 | 五方责任主体项目负责人按照国家有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任 |
| C、 | 施工单位项目经理对工程质量事故和质量责任承担一切责任 |
| D、 | 工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌制度 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1503 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（ ）。 |
| A、 | 商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 |
| B、 | 商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 |
| C、 | 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 |
| D、 | 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1504 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是 （ ）。 |
| A、 | 设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 |
| B、 | 承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 |
| C、 | 承包人应负责返修，费用由发包人先行承担 |
| D、 | 由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1505 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有（ ）。 |
| A、 | 五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参建单位 |
| B、 | 五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认 |
| C、 | 项目负责人质量终身责任是指在建筑工程法定保修期内对工程质量承担责任 |
| D、 | 严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1506 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程质量检测机构职责的说法，错误的有（）。 |
| A、 | 检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测 专用章后方可生效 |
| B、 | 检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 |
| C、 | 检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 |
| D、 | 检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1507 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故。根据《建设工程质量管理条例》，有关单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。 |
| A、 | 1 |
| B、 | 10 |
| C、 | 24 |
| D、 | 48 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1508 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位办理工程质量监督手续时，所要提供的文件和资料不包括（） |
| A、 | 施工承包合同 |
| B、 | 工程监理合同 |
| C、 | 工程规划许可证 |
| D、 | 工程施工许可证 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1509 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某施工企业在开工前欲查明施工现场区域内地下管线，则应向其提供施工现场区域内地下管线资料的主体为（）。 |
| A、 | 城建档案管理部门 |
| B、 | 相关管线产权部门 |
| C、 | 市政管理部门 |
| D、 | 建设单位 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1510 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，属于法律、行政法规所禁止的是（）。 |
| A、 | 明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 |
| B、 | 明示施工单位在施工中应优化工期 |
| C、 | 暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同 |
| D、 | 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1511 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。 |
| A、 | 工期延误 |
| B、 | 投资失控 |
| C、 | 质量事故 |
| D、 | 施工组织 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1512 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限，从（）之日起算。 |
| A、 | 施工许可证办理 |
| B、 | 预验收合格 |
| C、 | 工程竣工验收合格 |
| D、 | 质保期结束 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1513 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任，应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的（ ）。 |
| A、 | 推荐性标准 |
| B、 | 强制性标准 |
| C、 | 地方性标准 |
| D、 | 全国性标准 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1514 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限 |
| B、 | 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标 |
| C、 | 向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 |
| D、 | 将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1515 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，技术交底是将特殊的工艺要求，以及施工中的难点、疑点和容易发生的问题等由（）向施工单位作详细说明。 |
| A、 | 勘察单位 |
| B、 | 监理单位 |
| C、 | 设计单位 |
| D、 | 建设单位 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1516 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某监理工程师对建设工程实施监理时，遇到较大体量的工程实物，为及时发现质量问题，并采取措施予以纠正，则应采取（）的监理方式。 |
| A、 | 旁站 |
| B、 | 巡视 |
| C、 | 平行检验 |
| D、 | 分段后平行检验 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1517 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 政府有关部门为了提高工程质量可以指定生产单位的建筑材料 |
| B、 | 国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理 |
| C、 | 任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、处理 |
| D、 | 建设工程发生质量事故时，安全生产监督管理部门不可越级上报事故情况 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1518 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位的下列行为中，违法的是（）。 |
| A、 | 建设单位可以支付赶工费并采取必要措施的情况下要求压缩合同工期 |
| B、 | 建设单位装修过程中指令拆除承重墙 |
| C、 | 建设单位提供有关工程的原始资料应真实、准确、齐全 |
| D、 | 建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1519 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于设计单位的权利的说法，正确的是（ ）。 |
| A、 | 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 |
| B、 | 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 |
| C、 | 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 |
| D、 | 设计深度由设计单位酌定 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1520 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。 |
| A、 | 应当依法取得相应等级的资质证书 |
| B、 | 不得转让工程监理业务 |
| C、 | 可以是建设单位的子公司 |
| D、 | 应与监理分包单位共同向建设单位承担责任 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1521 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程监理单位与所监理工程的（ ）有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 设计单位 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 勘察单位 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1522 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。 |
| A、 | 建设工程施工合同 |
| B、 | 建设工程监理合同 |
| C、 | 行政法规 |
| D、 | 设计变更洽商文件 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1523 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（ ）。 |
| A、 | 建设单位拨付工程款 |
| B、 | 施工单位实施隐蔽工程 |
| C、 | 商品混凝土用于基础工程 |
| D、 | 大型非标构件进行吊装 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1524 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（ ）。 |
| A、 | 监理单位仅对施工质量承担责任 |
| B、 | 监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务 |
| C、 | 工程监理实行总监理工程师负责制 |
| D、 | 监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1525 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程施工段钢筋绑扎完毕，监理工程师接到通知但因故未能到场检验，施工方即关模浇筑。对此，若给建设方造成损失，监理公司应承担的是（ ）。 |
| A、 | 全部赔偿责任 |
| B、 | 主要赔偿责任 |
| C、 | 连带赔偿责任 |
| D、 | 相应赔偿责任 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1526 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照《建设工程质量管理条例》规定，（ ）有权对建设工程的质量问题、质量缺陷进行检举、控告、投诉。 |
| A、 | 工程使用人 |
| B、 | 工程监理单位 |
| C、 | 从业人员 |
| D、 | 任何单位和个人 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1527 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，下列关于任何单位或个人在历史文化名城、名镇、名村保护 范围内开展活动的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 在历史文化名城、名镇、名村保护范围内不得开采钻石矿 |
| B、 | 在历史文化名城、名镇、名村保护范围内不得进行任何的新建、扩建或改建活动 |
| C、 | 在历史文化名城、名镇、名村保护范围内拍摄电视剧只需经当地文物主管部门同意 |
| D、 | 在历史文化名城、名镇、名村保护范围内不得拆除任何建筑物 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1528 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生该办法第6条所列情形之一的，由于设计原因发生工程质量事故的，设计单位负责人承担的法律责任是（）。 |
| A、 | 责令停止执业2年 |
| B、 | 吊销执业资格证书，5年以内不予注册 |
| C、 | 处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 |
| D、 | 造成重大质量事故的，终身不予注册 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1529 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设项目不符合强制性节能标准的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 已开工建设的，应当责令限期整改 |
| B、 | 已开工建设的，应当责令调整施工方案 |
| C、 | 已建成的，可以正常使用 |
| D、 | 已建成的，不得使用 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1530 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程完工后，承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是（）。 |
| A、 | 有已签署的工程结算文件 |
| B、 | 有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件 |
| C、 | 有施工单位签署的工程保修书 |
| D、 | 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1531 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位于2018年4月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，5月15日竣 工验收顺利通过，建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。 |
| A、 | 2018年6月15日 |
| B、 | 2018年7月15日 |
| C、 | 2018年8月15日 |
| D、 | 2018年11月15日 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1532 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑节能分部工程施工完成后，对节能工程质量进行检查的单位是（）。 |
| A、 | 建筑单位 |
| B、 | 勘察单位 |
| C、 | 施工单位 |
| D、 | 设计单位 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1533 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）内，进行建设工程竣工验收备案。 |
| A、 | 5日 |
| B、 | 10日 |
| C、 | 15日 |
| D、 | 30日 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1534 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列材料中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交材料的是（）。 |
| A、 | 设计图纸 |
| B、 | 勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件 |
| C、 | 工程竣工验收备案表 |
| D、 | 竣工图 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1535 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 工程竣工验收备案表一式三份，1份由建设单位保存，2份留备案机关存档 |
| B、 | 建设单位未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款 |
| C、 | 工程竣工验收之日起5日内，由建设单位向备案机关提交工程质量监督报告 |
| D、 | 建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内办理备案 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1536 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 承包人的保修责任可以免除 |
| B、 | 承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 |
| C、 | 发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 |
| D、 | 凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1537 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（ ）。 |
| A、 | 质量监督检测站 |
| B、 | 项目咨询单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 建设行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1538 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位收到（ ）后，应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工验收。 |
| A、 | 监理单位出具的质量评估报告 |
| B、 | 施工单位出具的质量保修书 |
| C、 | 设计单位签署的质量合格文件 |
| D、 | 施工单位提交的建设工程竣工报告 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1539 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位组织竣工验收前，（ ）应当分别签署质量合格文件。 |
| A、 | 建设、设计、施工、监理 |
| B、 | 建设、勘察、设计、施工 |
| C、 | 勘察、设计、施工、监理 |
| D、 | 规划、消防、环保、质量监督站 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1540 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | （）应当按照相关规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |
| A、 | 监理单位 |
| B、 | 环境保护行政主管部门 |
| C、 | 建设行政主管部门 |
| D、 | 建设单位 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1541 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。 |
| A、 | 20 |
| B、 | 30 |
| C、 | 60 |
| D、 | 45 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1542 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（ ）。 |
| A、 | 规划、招标投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 |
| B、 | 工程竣工验收报告 |
| C、 | 施工企业签署的工程质量保修书 |
| D、 | 住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1543 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位向备案机关提交的工程竣工验收报告内容不包括（ ）。 |
| A、 | 施工图设计文件审查意见 |
| B、 | 勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件 |
| C、 | 报建日期和施工许可证号 |
| D、 | 规划、环保、消防部门出具的认可或准许使用文件 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1544 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 |
| A、 | 签约时的签约地 |
| B、 | 履约时的签约地 |
| C、 | 履约时的项目所在地 |
| D、 | 签约时的项目所在地 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1545 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（ ）。 |
| A、 | 未申领施工许可证 |
| B、 | 直接指定分包人分包专业工程 |
| C、 | 迟延提供设计文件 |
| D、 | 拖欠工程款 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1546 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于环保设施的验收，下列说法正确的是（）。 |
| A、 | 编制环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收 |
| B、 | 所有的环保项目，建设单位在验收后均应当依法向社会公开验收报告 |
| C、 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当所有工程完工后进行综合验收 |
| D、 | 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1547 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（ ）。 |
| A、 | 双方约定的 |
| B、 | 法定的 |
| C、 | 设计文件确定的 |
| D、 | 业主方规定的 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1548 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2016年5月1日向A企业申 请竣工验收，消防分部工程于2016年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出 竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2016年（）。 |
| A、 | 5月1日 |
| B、 | 5月5日 |
| C、 | 5月8日 |
| D、 | 5月15日 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1549 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某工程项目完工后，施工单位于2017年4月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2017年4月18日通过验收，建设单位于2017年4月28日履行了备案手续，后于2017年5月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是（） |
| A、 | 2017年4月5日 |
| B、 | 2017年4月18日 |
| C、 | 2017年4月28日 |
| D、 | 2017年5月2日 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1550 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用，产权所有人应当委托 具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。 |
| A、 | 工程质量监督单位 |
| B、 | 建筑安全监督管理单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 勘察、设计单位 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1551 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为（）。 |
| A、 | 30年 |
| B、 | 50年 |
| C、 | 设计文件规定的该工程的合理使用年限 |
| D、 | 由发包方与承包方约定 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1552 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某建筑工程竣工验收后投入使用，因建设单位擅自改动主体结构引发质量问题，并造成临近用户的损失，关于该质量问题责任的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 施工单位承担保修责任，责任人承担相应责任 |
| B、 | 施工单位不承担保修责任，责任人承担相应责任 |
| C、 | 施工单位承担保修责任和相应的损失赔偿责任 |
| D、 | 建设单位承担保修责任，不承担相应的损失赔偿责任 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1553 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 承包人应在（ ）向发包人提出返还质量保证金的申请。 |
| A、 | 竣工验收合格后 |
| B、 | 工程移交发包人后 |
| C、 | 缺陷责任期到期后 |
| D、 | 合理使用年限到期后 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1554 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 2018年3月2日，某工程施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于 3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则施工单位出具工程保 修书时间应为（ ）。 |
| A、 | 3月2日 |
| B、 | 3月7日 |
| C、 | 3月20日 |
| D、 | 3月31日 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1555 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书 |
| B、 | 质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任 |
| C、 | 质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修 |
| D、 | 房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1556 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。 |
| A、 | 不需要进行大修即可继续使用的年限 |
| B、 | 设计文件规定的该工程的合理使用年限 |
| C、 | 安全使用不低于50年 |
| D、 | 工程竣工验收合格前之日起5年 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1557 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不 得高于（）。 |
| A、 | 15dB（A） |
| B、 | 20dB（A） |
| C、 | 25dB（A） |
| D、 | 30dB（A） |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1558 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）。 |
| A、 | 抢修作业 |
| B、 | 抢险作业 |
| C、 | 抢工期作业 |
| D、 | 生产工艺要求必须连续的作业 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1559 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于夜间施工，以下说法正确的是（）。 |
| A、 | 禁止夜间进行建筑施工作业 |
| B、 | 因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明 |
| C、 | 因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 |
| D、 | 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1560 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书中，应当有（ ）的意见。 |
| A、 | 地方政府主管部门 |
| B、 | 该建设项目所在地单位和居民 |
| C、 | 噪声污染防治监管部门 |
| D、 | 环境保护行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1561 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（）审查批准。 |
| A、 | 地方政府主管领导 |
| B、 | 建设单位主管领导 |
| C、 | 生态环境主管部门 |
| D、 | 大气污染防治监管部门 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1562 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出 评价，规定防治措施，并按照规定的程序报生态环境主管部门审查批准。 |
| A、 | 环境影响报告书 |
| B、 | 环境影响报告表 |
| C、 | 施工组织设计文件 |
| D、 | 环境影响登记表 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1563 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。 |
| A、 | 向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意 |
| B、 | 向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意 |
| C、 | 向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意 |
| D、 | 向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1564 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 包含大气污染防治设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经（）验收合格后，该项目方可投入生产或使用。 |
| A、 | 建设单位的上级主管部门 |
| B、 | 工程质量监督机构 |
| C、 | 生态环境主管部门 |
| D、 | 安全生产行政管理部门 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1565 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是（）。 |
| A、 | 工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况 |
| B、 | 建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案 |
| C、 | 工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案 |
| D、 | 建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1566 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《绿色施工导则》，下列关于施工现场固体废物的减量化和回收再利用，说法不正确的是（）。 |
| A、 | 力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30% |
| B、 | 加强建筑垃圾的回收再利用 |
| C、 | 施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运 |
| D、 | 建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1567 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 政府办公楼不属于噪声敏感建筑物 |
| B、 | 建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 |
| C、 | 拟拆除环境噪声污染的防治措施，需要县级以上地方人民政府生态环境主管部门批准 |
| D、 | 夜间是指22：00至次日8：00之间的时段 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1568 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于因施工作业需要向城镇排水设施排水的规定，下列说法正确的有（）。 |
| A、 | 各类施工作业需要排水的，施工单位应申请领取排水许可证 |
| B、 | 未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水 |
| C、 | 排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据施工状况确定，可以超过施工期限 |
| D、 | 城镇排水主管部门应按照规定向施工单位收取排水许可费 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1569 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《绿色施工导则》对非传统水源利用的要求，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于（） |
| A、 | 20% |
| B、 | 30% |
| C、 | 40% |
| D、 | 50% |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1570 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《循环经济促进法》，属于国家推广使用的建筑材料的是（）。 |
| A、 | 黏土砖 |
| B、 | 袋装水泥 |
| C、 | 现拌砂浆 |
| D、 | 预拌混凝土 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1571 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据新建建筑节能相关规定，下列对相关单位义务的说法，正确的是（）。 |
| A、 | 施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能推荐标准对施工图设计文件进行审查 |
| B、 | 建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工 |
| C、 | 建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节推荐制性标准进行查验 |
| D、 | 设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，可以按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1572 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑（ ）。 |
| A、 | 承重结构改造 |
| B、 | 围护结构改造 |
| C、 | 屋面防水层修复 |
| D、 | 外墙裂缝修补 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1573 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（ ）。 |
| A、 | 建设单位的节能设计要求 |
| B、 | 施工单位落实节能设计的水平 |
| C、 | 节能设计是否符合节能强制性标准 |
| D、 | 空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1574 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | “绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节—环保”，其中“四节”是指（ ）。 |
| A、 | 节电、节能、节水、节材 |
| B、 | 节能、节地、节水、节材 |
| C、 | 节能、节水、节油、节材 |
| D、 | 节能、节电、节水、节地 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1575 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。 |
| A、 | 3个月以上6个月以下 |
| B、 | 3个月以上1年以下 |
| C、 | 6个月以上2年以下 |
| D、 | 1年以上3年以下 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1576 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《民用建筑节能条例》规定，施工单位未对进入施工现场的墙体材料、（）、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的，由县级以上建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下罚款；情节严重的，可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 |
| A、 | 结构材料 |
| B、 | 防水材料 |
| C、 | 保温材料 |
| D、 | 防火材料 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1577 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，首先应当（）。 |
| A、 | 及时报告建设单位 |
| B、 | 向有关主管部门报告 |
| C、 | 要求施工单位改正 |
| D、 | 要求施工单位暂停施工 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1578 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《文物保护法》，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。 |
| A、 | 国务院文物行政部门 |
| B、 | 省、自治区、直辖市文物行政部门 |
| C、 | 国务院 |
| D、 | 省、自治区、直辖市人民政府 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1579 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经（）会同同级文物主管部门批准。 |
| A、 | 城市、县人民政府建设行政主管部门 |
| B、 | 城市、县人民政府城乡规划主管部门 |
| C、 | 国务院建设行政主管部门 |
| D、 | 国务院城乡规划主管部门 |
|  |  |
| 答案 | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1580 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《文物保护法》，因特殊需要在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，在相应人民政府批准前应当征得（）同意。 |
| A、 | 省、自治区、直辖市文物行政部门 |
| B、 | 城乡规划部门 |
| C、 | 国务院文物行政部门 |
| D、 | 建设行政主管部门 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1581 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止（ ）。 |
| A、 | 修建加油站 |
| B、 | 影视摄制或大型群众活动 |
| C、 | 修建停车场 |
| D、 | 拆除历史建筑以外的建筑 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1582 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行大型基本建设工程，应当由（ ）组织从事工程范围内的考古调查、勘探。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 施工单位 |
| C、 | 省级文物局 |
| D、 | 当地考古专业单位 |
|  |  |
| 答案 | C |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1583 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《文物保护法》，下列不属于国家所有的文物的是（ ）。 |
| A、 | 国有企业、事业组织收藏的文物 |
| B、 | 宅基地出土的文物 |
| C、 | 施工现场发掘的文物 |
| D、 | 遗存于公海的起源于中国的文物 |
|  |  |
| 答案 | D |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1584 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 进行大型基本建设工程，（ ）应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。 |
| A、 | 建设单位 |
| B、 | 施工单位 |
| C、 | 勘察单位 |
| D、 | 设计单位 |
|  |  |
| 答案 | A |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1585 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有（）。 |
| A、 | 工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 |
| B、 | 工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准 |
| C、 | 工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 |
| D、 | 工程建设重要的通用的信息技术标准 |
| E、 | 工程建设勘察、规划、设计、施工、（包括安装）及验收等行业专用的综合性标准 |
| 答案 | ABD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1586 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 强制性标准监督检查的内容包括（）。 |
| A、 | 工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准 |
| B、 | 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定 |
| C、 | 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 |
| D、 | 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 |
| E、 | 工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准规定 |
| 答案 | BCDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1587 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列标准中属于国家强制性标准的有（）。 |
| A、 | 工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 |
| B、 | 工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准 |
| C、 | 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准 |
| D、 | 工程建设重要的通用的信息技术标准 |
| E、 | 工程建设勘察、规划、设计、施工、等行业定额标准 |
| 答案 | ABCD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1588 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计，应责令改正并处以罚款；造成工程质量事故的，应处以（）惩罚。 |
| A、 | 责令停业整顿 |
| B、 | 承担赔偿责任 |
| C、 | 降低资质等级 |
| D、 | 吊销资质证书 |
| E、 | 依法追究刑事责任 |
| 答案 | ACD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1589 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 工程建设标准批准部门应当定期对实施强制性标准的监督进行检查，对监督不力的单位和个人，给予通报批评，建议有关部门处理。其检查的对象有（）。 |
| A、 | 建设项目规划审查机关 |
| B、 | 施工图设计文件审查单位 |
| C、 | 建筑安全监督管理机构 |
| D、 | 工程质量监督机构 |
| E、 | 建设项目勘察单位 |
| 答案 | ABCD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1590 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。其检验的依据有（）。 |
| A、 | 地方技术标准 |
| B、 | 工程设计要求 |
| C、 | 施工技术标准 |
| D、 | 团体技术标准 |
| E、 | 合同约定 |
| 答案 | BCE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1591 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于工程质量检测单位的规定和要求，正确的是（ ）、 |
| A、 | 工程质量检测机构是独立法人资格的中介机构 |
| B、 | 检测机构可以兼营管理公共事务职能 |
| C、 | 检测机构发现结构安全检测结果不合格时，应保守秘密，只能向其委托方报告 |
| D、 | 检测报告必须经检测人员签字、检测机构法定代表人或者授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者专用章后方生效 |
| E、 | 检测机构应单独建立检测结果不合格项目台账 |
| 答案 | ADE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1592 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 |
| B、 | 总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 |
| C、 | 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 |
| D、 | 分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责 |
| E、 | 总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 |
| 答案 | AC |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1593 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于第三方专项检测和见证取样检测机构的法定义务，说法正确的是（ ）。 |
| A、 | 检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织 |
| B、 | 检测机构不得监制建筑材料、设备和构配件 |
| C、 | 检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况，及时报告建设主管部门 |
| D、 | 检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系 |
| E、 | 检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 |
| 答案 | BDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1594 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是（ ）。 |
| A、 | 旁站 |
| B、 | 巡查 |
| C、 | 巡视 |
| D、 | 重点抽查 |
| E、 | 平行检验 |
| 答案 | ACE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1595 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列建设工程项目，必须实施工程监理的是（）。 |
| A、 | 成片开发建设的住宅小区建筑工程 |
| B、 | 世界银行贷款建设卫生设施 |
| C、 | 合资开发的生物制药产业园区 |
| D、 | 合资建设的城市污水处理厂 |
| E、 | 南水北调工程 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1596 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 |
| B、 | 建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任 |
| C、 | 在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续 |
| D、 | 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案 |
| E、 | 应就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明 |
| 答案 | ABD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1597 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家 |
| B、 | 为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位 |
| C、 | 设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家 |
| D、 | 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计单位应有新的设计方案 |
| E、 | 设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明 |
| 答案 | AE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1598 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系。 |
| A、 | 建筑材料供应单位 |
| B、 | 施工承包单位 |
| C、 | 设计单位 |
| D、 | 建设单位 |
| E、 | 设备供应单位 |
| 答案 | ABE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1599 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚 款的情形有（）。 |
| A、 | 迫使承包方以低于成本的价格竞标的 |
| B、 | 任意压缩合理工期的 |
| C、 | 未依法对设计文件进行设计交底的 |
| D、 | 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 |
| E、 | 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1600 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 监理单位与建设单位串通降低工程质量或将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，对监 理单位总监理工程师正确的行政处罚有（）。 |
| A、 | 责令停止注册监理工程师执业1年 |
| B、 | 追究刑事责任 |
| C、 | 造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册 |
| D、 | 处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款 |
| E、 | 向社会公布曝光 |
| 答案 | ACDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1601 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列选项中，属于设计单位应承担的质量义务的是（）。 |
| A、 | 提供项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等基础资料 |
| B、 | 对设计文件进行技术交底 |
| C、 | 依法办理工程质量监督手续 |
| D、 | 对涉及结构安全的材料见证取样 |
| E、 | 参与建设工程质量事故分析 |
| 答案 | BE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1602 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，属于设计单位质量责任的是（）。 |
| A、 | 将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查 |
| B、 | 就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底 |
| C、 | 组织工程质量事故分析 |
| D、 | 与本工程的承包商或供应商存在利害关系的，应当回避 |
| E、 | 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限 |
| 答案 | BE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1603 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。 |
| A、 | 发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建筑工程质量缺陷 |
| B、 | 发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准，造成建筑工程质量缺陷 |
| C、 | 发包人未组织竣工验收擅自使用工程，在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷 |
| D、 | 发包人提供的设计有缺陷，造成建筑工程质量缺陷 |
| E、 | 发包人提供的设备不符合强指标性标准，引起建筑工程质量缺陷 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1604 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 由于建设单位急于投产，使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，该工程主体结构出现质量缺陷，建设单位以使用质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该质量责任的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 |
| B、 | 主体结构的最低保修期限是50年，施工单位应当承担保修责任 |
| C、 | 主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 |
| D、 | 由于建设单位提前使用未经竣工验收的工程，施工单位不需要承担保修责任 |
| E、 | 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款 |
| 答案 | AC |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1605 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 某博物馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有（）。 |
| A、 | 工程竣工验收备案表 |
| B、 | 《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 |
| C、 | 施工单位签署的工程质量保修书 |
| D、 | 工程竣工验收报告 |
| E、 | 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 |
| 答案 | ACDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1606 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，建设竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括（）。 |
| A、 | 分项、分部工程和单位工程技术人员名单 |
| B、 | 规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件 |
| C、 | 竣工图 |
| D、 | 工程项目竣工验收报告 |
| E、 | 图纸会审和技术交底记录 |
| 答案 | ACDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1607 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。 |
| A、 | 有完整的技术档案和施工管理资料 |
| B、 | 有建设、勘察、设计、施工、等单位分别签署的质量合格文件 |
| C、 | 完成建设工程设计和合同约定的主要内容 |
| D、 | 有施工企业签署的工程保修书 |
| E、 | 有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 |
| 答案 | AD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1608 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）。 |
| A、 | 有防水要求的卫生间发生渗漏 |
| B、 | 基础底板断裂 |
| C、 | 电气管线不通路 |
| D、 | 给水管道接口漏水 |
| E、 | 主体结构明显倾斜 |
| 答案 | BE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1609 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是（ ）。 |
| A、 | 施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落 |
| B、 | 住户装修过程中破坏防水层造成渗漏 |
| C、 | 地震造成墙体裂缝 |
| D、 | 建设单位采购材料不合格 |
| E、 | 设计承载力不足造成柱体弯曲 |
| 答案 | BCDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1610 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 |
| B、 | 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 |
| C、 | 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动 进入缺陷责任期 |
| D、 | 缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 |
| E、 | 由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计 |
| 答案 | BE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1611 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程质量管理条例》，施工企业出具的建设工程质量保修书应包括的主要内容有（）。 |
| A、 | 保修责任 |
| B、 | 超过合理使用年限继续使用的条件 |
| C、 | 保修范围 |
| D、 | 保修期限 |
| E、 | 保修单位名称、详细地址 |
| 答案 | ACD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1612 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。 |
| A、 | 抢险作业 |
| B、 | 抢修作业 |
| C、 | 监理单位同意的 |
| D、 | 因生产工艺上要求必须连续作业的 |
| E、 | 因特殊需要必须连续作业的 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1613 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程（）。 |
| A、 | 同时立项 |
| B、 | 同时设计 |
| C、 | 同时施工 |
| D、 | 同时竣工 |
| E、 | 同时投产使用 |
| 答案 | BCE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1614 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境 噪声污染的建筑施工作业有（）。 |
| A、 | 抢修作业 |
| B、 | 保密工程作业 |
| C、 | 抢险作业 |
| D、 | 生产工艺上要求必须连续进行的作业 |
| E、 | 产生环境噪声污染较轻的作业 |
| 答案 | ACD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1615 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《环境噪声污染防治法》，关于对施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。 |
| A、 | 科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 |
| B、 | 建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 |
| C、 | 在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理 |
| D、 | 环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 |
| E、 | 建筑施工中可能产生环境噪声污染的，建设单位必须在工程开工前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报 |
| 答案 | ACD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1616 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《节约能源法》，属于企业加强用能管理义务的有（）。 |
| A、 | 制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗 |
| B、 | 建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励 |
| C、 | 按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 |
| D、 | 建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 |
| E、 | 积极实行能源消费包费制 |
| 答案 | ABCD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1617 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是（）。 |
| A、 | 混凝土养护过程中应采取必要节水措施 |
| B、 | 将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核 |
| C、 | 对现场各个分包生活区合计统一计量用水量 |
| D、 | 临时用水采用节水型产品，安装计量装置 |
| E、 | 现场车辆冲洗设立循环用水装置 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1618 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由（）来划定。 |
| A、 | 国家文物局 |
| B、 | 省文物行政主管部门 |
| C、 | 市文物行政主管部门 |
| D、 | 省城乡规划行政主管部门 |
| E、 | 市城乡规划行政主管部门 |
| 答案 | BD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1619 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0003-02-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《文物保护法》，施工单位在进行工程建设过程中发现文物应采取的措施有（）。 |
| A、 | 停止施工并配合保护现场 |
| B、 | 立即报告当地文物行政部门 |
| C、 | 进行挖掘并移交挖掘物品 |
| D、 | 报告当地建设行政主管部门 |
| E、 | 挖掘活动结束前不得继续施工 |
| 答案 | ABE |