|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 835 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列说法错误的是（ ） |
| A、 | 粒径大于5mm的颗粒质量超过总质量的50%的土称为碎石土 |
| B、 | 在土的三相比例指标中，土的密度、土的含水量和土粒相对密度 是通过试验测定的 |
| C、 | 无粘性土按颗粒级配分类 |
| D、 | 粘性土中含有强结合水和弱结合水，其中对粘性土物理性质影响较大的是弱结合水 |
| E、 | 表示粘性土状态的指标是塑性指数 |
| 答案 | AE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 836 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 选择基础埋置深度应考虑哪些因素的影响（ ） |
| A、 | 建筑物的用途、类型和基础的构造形式； |
| B、 | 基础上荷载大小、性质 |
| C、 | 工程地质和水文地质 |
| D、 | 相邻建筑物的影响 |
| E、 | 材料强度 |
| 答案 | ABCD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 837 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 以下说法错误的是（ ） |
| A、 | .孔隙比e是指土的孔隙体积与土的固体矿物颗粒体积之比 |
| B、 | 浅基础是指埋深小于3m的基础 |
| C、 | 端承摩擦桩是指在极限承载力状态下，桩顶竖向荷载由桩端阻力和桩侧摩擦力共同来承受，但主要是由桩侧摩擦力传力，桩端阻力传力较少的桩 |
| D、 | 基础埋置深度是指室外地面至基础底面的距离 |
| E、 | 基底压力是指地基中刚要出现但尚未出现剪切破坏时的基底压力 |
| 答案 | BE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 838 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在土的三相比例指标中，( )指标是直接测定的 |
| A、 | 天然密度 |
| B、 | 含水量 |
| C、 | 干密度 |
| D、 | 土粒相对密度 |
| E、 | 饱和密度和饱和重度 |
| 答案 | ABD |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 839 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在土的三相比例指标中，( )是间接指标。 |
| A、 | 天然密度 |
| B、 | 含水量 |
| C、 | 饱和密度和饱和重度 |
| D、 | 有效重度 |
| E、 | 饱和度 |
| 答案 | CDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 840 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响土坡稳定的因素主要有（ ） |
| A、 | 土坡陡峭程度 |
| B、 | 地下水的渗流作用 |
| C、 | 有效重度 |
| D、 | 土坡高度 |
| E、 | 静水力的作用 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 841 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 影响土的冻胀性大小的因素包括（ ）因素。 |
| A、 | 周边环境 |
| B、 | 温度的因素 |
| C、 | 水的因素 |
| D、 | 施工方法 |
| E、 | 土的类型（土质） |
| 答案 | BCE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 842 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 天然浅基础有哪些类型（ ） |
| A、 | 条形基础 |
| B、 | 桩基础 |
| C、 | 箱形基础 |
| D、 | 片筏基础 |
| E、 | 十字交叉基础 |
| 答案 | ACDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 843 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地基变形特征可分为（ ） |
| A、 | 位移 |
| B、 | 沉降差 |
| C、 | 倾斜 |
| D、 | 沉降量 |
| E、 | 局部倾斜 |
| 答案 | BCDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 844 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 朗肯土压力理论的基本假定正确的是（ ） |
| A、 | 墙为刚性 |
| B、 | 墙后填土表面水平 |
| C、 | 破坏面为圆弧 |
| D、 | 墙背光滑 |
| E、 | 墙背垂直 |
| 答案 | ABDE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 845 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 从荷载开始施加至地基发生破坏，地基变形经历（ ）阶段 |
| A、 | 线性变形阶段 |
| B、 | 塑性变形阶段 |
| C、 | 弹性变形阶段 |
| D、 | 弹塑性变形阶段 |
| E、 | 破坏阶段 |
| 答案 | ADE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 846 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑物地基设计时，将地基与基础视为一个整体进行设计计算，设计时应满足（ ） |
| A、 | 防水要求 |
| B、 | 地基承载力要求 |
| C、 | 变形要求 |
| D、 | 整体性要求 |
| E、 | 稳定性要求 |
| 答案 | BCE |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 847 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 01-01-0206-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪种基础不属于浅基础（ ）。 |
| A、 | 柱下独立基础 |
| B、 | 十字交叉基础 |
| C、 | 箱型基础基础 |
| D、 | 沉井 |
| E、 | 桩基础 |
| 答案 | DE |