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设计方案
	40分
	1.装配式及移动实施方案（8 分）
优（8 分）：装配式模块化设计完整，构件标准化；验票亭移动执行方案详尽，拆装流程、运输方式、重装调试各环节清晰可落地，完全满足整体 / 局部移动运营需求。
良（6 分）：采用装配式模块化设计，移动方案基本完整，主要拆装、运输、重装环节有说明，部分细节需完善。
中（3 分）：为装配式结构，但移动执行方案内容笼统，关键环节缺失。
差（0 分）：非装配式结构，或无移动执行方案。
2.独立 / 合并组合使用功能（8 分）
优（8 分）：同时充分兼顾 2 个验票亭独立使用、合并一体使用两种场景，组合后结构稳固，通行布局合理，两种场景均提供效果图，标注关键尺寸。
良（4 分）：具备独立、合并两种使用功能，效果图齐全，组合后结构基本稳固，局部布局有待优化。
中（2 分）：仅能较好实现单一场景，另一场景考虑不足，效果图信息不全。
差（0 分）：不能实现两种使用场景，无对应效果图。
3.风貌协调与外观设计（8 分）
优（8 分）：外观风格、材质色彩充分贴合故居周边自然环境与传统建筑风貌，乡土化、生态化特点突出，造型不突兀，效果图细节完整。
良（4 分）：外观基本与周边环境相协调，乡土生态特点有所体现，个别色彩造型细节可优化。
中（2 分）：外观协调性一般，乡土生态特点体现较弱。
差（0 分）：设计风格与现场环境风貌冲突。
4.功能适配性（8 分）
优（8 分）：布局完全适配 8 台验票闸机安装运行，防雨遮蔽效果可靠，亭内工作人员操作空间、游客通行空间规划科学合理。
良（4 分）：可满足闸机防雨遮蔽及安装使用，空间布局基本合理，局部空间略有不足。
中（2 分）：可实现基础防雨，但空间布局合理性一般。
差（0 分）：无法满足闸机安装、防雨或通行基本需求。
5.配套设备配置（8 分）
优（8 分）：LED 信息条屏、空调等配套设备选型合理，安装位置、尺寸结合整体设计，可清晰展示排队、候场、参观指引信息，设备参数明确，运行稳定有保障。
良（4 分）：配齐 LED 条屏、空调，主要参数齐全，安装位置基本合理。
中（2 分）：配套设备齐全，但参数、安装位置描述简略。
差（0 分）：关键配套设备缺失。

	性能指标和现场勘察
	16分
	1.材料性能指标（6 分）
优（8 分）：主体、屋面材料防腐、防雨、防晒、抗风性能指标明确，满足户外≥10 年使用寿命；屋面排水方案完善，无积水渗漏风险，关键性能可提供佐证说明。
良（3 分）：材料满足防腐防雨防晒抗风、使用寿命≥10 年基本要求，排水方案可行，部分性能参数描述简略。
中（2 分）：满足基础户外使用，但部分指标未明确。
差（0 分）：使用寿命不足 10 年，或排水存在渗漏积水隐患。
2.结构安全性能（4 分）
优（4 分）：充分考虑当地抗风、抗倾覆要求，基础处理方案可靠，无尖锐棱角，全方面保障游客及设备安全。
良（2 分）：满足抗风抗倾覆基础要求，基础处理方案可行，安全隐患考虑基本到位。
中（1 分）：安全方面仅做简单描述，缺少针对性措施。
差（0 分）：未考虑抗风抗倾覆及安全防护要求。
3.现场施工保护措施（3 分）
优（3 分）：施工方案明确，对文物环境、现有设施保护措施完善；安全防护、文明施工措施详实，最大限度降低景区运营影响。
良（2 分）：具备文物环境及设施保护、文明施工措施，内容基本完整。
中（1 分）：仅有简单施工说明，保护措施笼统。
差（0 分）：未考虑文物环境保护及景区运营影响。
4.现场勘察（3分）
优（ 3分）：供应商已完成现场勘查，有采购单位提供额现场勘察证明。
差（0 分）：未参与本项目现场勘查。

	类似业绩
	6分
	提供近 3 年内验票亭、装配式设施类似项目业绩，提供合同或验收证明复印件并加盖公章，每个有效业绩计 2 分，最多3个，本项最高 12 分。无有效业绩本项计 0 分。


	售后服务及工期
	8分
	1.质保及售后响应（4分）
优（4 分）：质保服务优于招标文件不少于 2 年的要求；明确质保期内 48 小时响应维修，故障处置、维保巡检、更换维修的售后方案完整详实。
良（2 分）：满足不少于 2 年免费质保、48 小时响应维修的招标文件基本要求，售后方案内容完整。
中（1 分）：满足基本质保年限，售后方案内容简单。
差（0 分）：质保年限不满足招标文件要求，或未承诺 48 小时响应。
2.项目工期计划（4 分）
优（4 分）：总工期、生产、运输、安装调试各节点计划清晰合理，工期保障措施完善。
良（2 分）：工期计划完整，主要节点齐全，保障措施基本可行。中（1 分）：工期计划粗略，关键节点缺失。
差（0 分）：无工期安排。


	投标报价
	30分
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分记16 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算:报价得分=评标基准价÷投标报价×投标报价权值。




